[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska
afn=ul. Sikorskiego 57A, 16-400 Suwałki
nb=Rozbudowa, przebudowa i docieplenie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowy parkingu, ciągów komunikacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej. - ETAP II
ab=dz. nr 3397, 3396 i 3395, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
ni=GMINA MIASTO AUGUSTÓW
ai=ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
nk=mgr inż. Katarzyna Wandzioch	drogowa
dt=sierpień 2018r.
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
cpv=45236000-0	Wyrównywanie terenu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami rzymsko-arabskimi	10
ap=1		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej Rozbudowy, przebudowy i docieplenia budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowy parkingu, ciągów komunikacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby urzędu miejskiego w Augustowie" - ETAP II, zlokalizowanego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 na działkach ewidencyjnych nr 3397, 3396 i 3395, (jednostka ewidencyjna m. Augustów, obręb  ewidencyjny nr 0003).13101310Projektuje się :1310-droga dojazdowa szer. 5,0 m,1310-parking dla samochodów osobowych - 72 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,1310-zespół ciągów pieszych i chodników szer. 0,6 ÷ 5,8 m,1310-zieleńce.13101310Projektuje się nawierzchnię:1310Chodników, ciągów pieszych (407,10 m2):1310- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,1310- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa łamanego)  zagęszczona mechanicznie - gr. 15 cm,1310- war. odcinająca z piasku - gr. 10 cm,1310W  obrzeżach betonowych 8 x 30 cm.13101310Droga i parking dla samochodów osobowych (2160,00 m2):1310- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,1310- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa łamanego) zagęszczona mechanicznie - gr. 25 cm,1310- war. odcinająca z piasku - gr. 10 cm,1310Krawężnik betonowy 15x22 cm i 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15).13101310WYKAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH1310Nawierzchnia chodników i ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm-  407,10  m21310Nawierzchnia drogi i parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm - 2160  m21310Nawierzchnia zieleni uporządkowanej - 3114,70  m213101310ROBOTY ZIEMNE13101310Wykopy z korytowania pod roboty nawierzchniowe:1310- droga dojazdowa i parking  - 2160 m2 x 0,48 m = 1036,80 m31310- chodniki, ciągi piesze - 407,10 m2 x 0,38 m = 154,70 m31310 Suma 1036,8+154,7 = 1191,50 m31310Nadmiar masy ziemi należy wywieźć w  miejsce wskazane przez Inwestora.13101310Roboty ziemne wykończeniowe1310Zakłada się ręczne rozłożenie ziemi roślinnej na zieleńcach warstwą grubości 0,15 m.1310

[ELEMENT 1]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45100000-8

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Koszt robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.00.00.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej, chodników
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=0.257
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.257	1	(2160+407,1)/10000						0		0

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.2
cpv=45111300-1

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0101-01	6	0101-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1191.498
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1191.498	1	2160*0,48+407,1*0,38						0		0

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=2567.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2567.1	1	2160+407,1						0		0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-03	4-01	0108-03		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1191.498
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1191.498	1	#p3						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie nawierzchni dróg
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
cpv=45233220-7

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIE DROGI I PARKINGU
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=2.1

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=25.437
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=25.437	1	(423,95)*0.06						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=423.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=423.95	1	423,95						0		0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=2160
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	2160						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=2160
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	2160						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2160
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	2160						0		0

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2160
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=5
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	2160						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2160
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	2160						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=3
cpv=45233260-9

[ELEMENT 2]
na=CHODNIKI I CIĄGI PIESZE
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=3.1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=146.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=146.25	1	146,25						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=407.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=407.1	1	407,1						0		0

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=407.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=407.1	1	407,1						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=407.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=407.1	1	407,1						0		0

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=407.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=407.1	1	407,1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Wyrównywanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=4
cpv=45236000-0

[POZYCJA]
id=55
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1239-01.02	01	1239-01.02		1
mpn=1211
na=Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=2486.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.09.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2486.95	1	2486,95						0		0

