[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=Augustów, Młyńska 35
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	1	8	1	6.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	2	3	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Rozbudowa, przebudowa i docieplenie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej- instalacje elektryczne wnętrzowe
ab=16-300 Augustów, ul. Młyńska 35, dz. nr ewid, 3397, 33963 3395
ni=Gmina Miasto Augustów
ai=16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 60
br=Elektryczna
nk=Wiesław Baluta1011-500 GIŻYCKO, Wilkasy, ul. Jarzębinowa 5
dt=05.07.2018
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 1310          Budynek urzędu zasilany będzie przewodem LY70 układanym w rurze ochronnej RL70 z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego na budynku (opracowanie PGE) do wyłącznika głównego usytuowanego obok złącza kablowego. Z wyłącznika głównego należy wyprowadzić WLZ przewodem LY70 układanym w rurze ochronnej RL70 do rozdzielni głównej budynku znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu.1310           W budynku gospodarczym została zaprojektowany agregat prądotwórczy ZGi-50D w wersji obudowanej o mocy 50 kW. 1310           W budynku zaprojektowano jedną rozdzielnię główną umieszczoną na parterze. Z rozdzielni RG zasilono część odbiorników parteru, rozdzielnie węzła cieplnego RWC, Urzędu Stanu Cywilnego RUSC, piętrowe R1, R2, R3 i rozdzielnię serwerowni RS.  Rozdzielnie RG wykonać z wyposażeniem modułowym w typowej obudowie XL-A 250. 1310Na zewnętrznej ścianie budynku przy złączu kablowym zainstalować główny wyłącznik prądu wyposażony w funkcję zdalnego sterowania. Przyciski wyłącznika w kasecie przeszklonej umieścić na zewnątrz budynku przy głównych drzwiach wejściowych.    1310       W budynku w pomieszczeniu rozdzielni głównej zaprojektowano rozdzielnię główną agregatu, a obok rozdzielni piętrowych zaprojektowano rozdzielnie piętrowe dla pomieszczeń zasilanych z agregatu prądotwórczego. Pomieszczenia zasilane z agregatu zostały wyszczególnione w projekcie architektury oraz w niniejszym projekcie na schematach zasilania.1310      Oprócz pomieszczeń z agregatu zostały zasilone następujące instalacje i urządzenia:1310- system alarmowania i powiadamiania mieszkańców,1310- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,1310- instalacja monitoringu wizyjnego,1310- instalacja oddymiania,1310- serwer wraz z instalacją klimatyzacji pomieszczenia,1310- szafy dystrybucyjne sieci teletechnicznej,1310-instalacja gniazd dedykowanych.1310                           W całości wykonać przewodami typu YDY 3/4x1,5/2,5 obwody oświetleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W łazienkach, magazynach i pom. kuchennych instalować osprzęt bakelitowy szczelny, w pozostałych pomieszczeniach osprzęt instalacyjny podtynkowy. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokości 0,3 m od podłogi, a w łazienkach, magazynach i pom. kuchennych na wys. 1,3 m. 1310W budynku zostały zaprojektowane oprawy typu LED które w znacznym stopniu pozwalają na oszczędność energii elektrycznej.1310       W budynku wymagane jest zastosowanie na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłączni światłem sztucznym, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.   1310Oświetlenie ewakuacyjne wykonane zostało zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 "Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne".1310Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego umieszczone będą co najmniej 2 m nad podłogą. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie dróg, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowić będzie co najmniej 50 % podanej wartości. 1310W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, zostały rozmieszczone :1310 09przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,1310 09w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdej zmiany poziomu,1310 09przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,1310 09w pobliżu każdego wyjścia końcowego,1310 09w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.1310Oświetlenie ewakuacyjne będzie działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, dzięki wbudowanym w oprawy własnym źródłom zasilania.1310Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego posiadają świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie. 1310                    Wentylacja budynku urzędu oparta będzie na trzech niezależnych centralach wentylacyjnych ( osobne opracowanie branżowe), centrala zasilono z rozdzielni głównej i rozdzielni R3. 1310            Instalację odgromową zaprojektowano na rys. nr  9. Wykonana będzie na dachu wzdłuż kalenic do złączy kontrolnych na budynku. 1310Przewody odprowadzające zaprojektowano przewodem stalowym ocynkowanym   8 mm w rurach izolacyjnych na zewnątrz budynku ułożonych w warstwie ocieplenia budynku.1310Przewody uziemiające zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej połączonej z istniejącym uziomem otokowym za pomocą spawania ( wykonać pomiary instalacji odgromowej i w razie potrzeby wykonać uziom szpikowy i wymienić uszkodzone odcinki uziomu otokowego). Miejsca połączeń chronić przed korozją za pomocą lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej.1310Należy wykonać połączenie głównej szyny uziemiającej obiektu z uziomem.1310Rezystancja uziemienia R 10  .1310Ochroną odgromową zostaną objęte wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz zostaną objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie przyłączony za pomocą przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcją bazową modułu.1310               Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Jako system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. W instalacji rozdzielono funkcję przewodu ochronnoneutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N. Rozdziału funkcji tych przewodów dokonać w złączu kablowym. Punkt rozdziału uziemić. Z przewodem ochronnym PE łączyć styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oświetleniowych oraz obudowy rozdzielni elektrycznych.1310W pomieszczeniu  węzła cieplnego ułożyć bednarkę ocynkowaną 25x4 głównych połączeń wyrównawczych. Z bednarką łączyć agregaty wentylacyjne,  rury metalowe, urządzenia i armaturę przewodzącą. Bednarkę na całej długości pomalować w żółto zielone pasy. 1310W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc przewodem LY4 w izolacji żółtozielonej wszystkie urządzenia i rury przewodzące. Połączenia wykonać w sposób gwarantujący należyte połączenie elektryczne i mechaniczne. Przewód PE połączenia wyrównawczego miejscowego wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni.1310         1310Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery trójfazowe. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby. Układ wyposażony zostanie w automatykę sterującą pracą falownika tak aby ewentualne nadwyżki nie zostały odprowadzone do sieci energetycznej. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 9,18 kWp zostaną zainstalowane na dachu budynku od strony południowej. Moduły zostaną ułożone równolegle do połaci dachowej.1310Generator.1310Instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych mono lub polikrystalicznych o mocy szczytowej 255 Wp. 1310Parametry pojedynczego modułu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba masowa atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez niezależną od Producenta jednostkę. 1310Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść 100% kontrole EL-elektroluminescencyjną, wyniki testów powinny zostać udostępnione na żądanie zamawiającego.1310Moduły powinny przejść pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez odpowiednie akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym raportem.1310Moduły powinny przejść test na obciążenie 58000Pa - wymagany dokument poświadczający wynik testu.1310Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP671310Parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać odpowiednie wymagania norm.1310Inwerter sieciowy1310Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będzie beztransformatorowy falowniki trójfazowy o mocy 15 kW, który wyposażony będzie w wyłączniki mocy DC. Inwerter powinien umożliwiać komunikację w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic. 1310Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych minimum 6 mm2. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub w  korytkach kablowych, przy czym rury osłonowe i korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie połączony z rozdzielnicą fotowoltaiki (B1) za pomocą kabli YKY 0,6/1kV 5x10mm2. Strona zmiennoprądowa (AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S314. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy B2 zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu YKY 5x16mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do rozdzielni RG znajdującej się na parterze budynku. Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci wewnętrznej stanowić będzie rozłącznik typu FR 304. Zabezpieczenie to powinno być zdublowane w rozdzielnicy głównej. 1310Rozdzielnice B1 i B2 mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP54. Zostaną one zainstalowane w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Znajdą się w niej zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe każdego z urządzeń jak i wyłącznik główny. 1310Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. Połączenia międzymodułowe będą realizowane poprzez fabryczne złączki. Przewody solarne (DC) prowadzone będą na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych i korytek kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku. 1310        Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa, telefoniczna).1310Projekt opracowano zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora, w wyniku wizji lokalnej i ustaleń, z uwzględnieniem wymagań użytkownikach co do elastyczności systemu oraz standardów nowoczesnych urządzeń do transmisji danych.1310Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie wytycznych Użytkownika. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji.1310Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie,  aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta,1310Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów;1310Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego miedzianego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa A (wydajność całego systemu) w wersji nie ekranowanej;1310Okablowanie poziome ma być prowadzone kablem typu U/UTP kat.6 o paśmie przenoszenia 250 MHZ. 1310Okablowanie strukturalne ma być zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduły gniazd RJ45 kat. 6. 1310Należy zastosować panele 24 portowe nieekranowane, kat.6.1310Punkt Logiczny PL należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu jednego modułu gniazda RJ45 SL (montaż podtynkowy);1310o Sieć strukturalna w budynku obsługiwana będzie przez Główny Punkt Dystrybucyjny usytuowany w pomieszczeni serwerowi oraz cztery Punkty Dystrybucyjne usytuowane w pomieszczeniu USC i na poszczególnych kondygnacjach. Na kondygnacjach - szafa dystrybucyjna stojąca 42U 19" o wymiarach 800x600mm, w pom. USC - szafka wisząca 12 U 19", a w serwerowi - szafy 42U 19"o wymiarach 800x600 i gł. 1000. 1310Połączenie dla transmisji danych z  serwerowni do szaf dystrybucyjnych wykonać kablem światłowodowym ULTIMODE UNI-12SM-A i przewodem UPT kat6. Dodatkowo między serwerownią a szafami dystrybucyjnymi ułożyć przewód telekomunikacyjny YTKSY 28x2x0,4 który należy rozszyć na złączkach typu KRONE.1310Punkty dostępowe PEL zaprojektowano jako podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a oraz podwójne gniazdo elektryczne 2x230V+PE kodowane kluczem DATA, zintegrowane we wspólnej obudowie, w standardzie W większości PEL i do montowania gniazd zaprojektowano kanały kablowe. Tak skonfigurowany PEL składa się z adaptera na dwa moduły RJ45, dwóch gniazd elektrycznych typu Data oraz trzech osłon połączeń pokrywy kanału. 1310Szafy sieci komputerowej, centralę telefoniczną i alarmową, korytka metalowe 1310należy uziemić przewodem LgY 6 mm2. 1310Przewody logiczne stosować tylko w powłoce LSOH. 1310W przejściach przez ściany i stropy dla tras magistralnych wykonać otwory o wymiarach nie mniejszych jak odchodzące korytko/kanał kablowy. 1310W instalacji korytek/kanałów kablowych stosować odpowiednie kształtki systemowe, zwracać uwagę na zapewnienie odpowiednich promieni łuków na przewodach. 1310Końce wszystkich przewodów opisać wg przyjętego sposobu adresowania w sposób czytelny i zabezpieczający przed zniszczeniem (stosować etykiety lub niezmywalny pisak).1310Gniazda i porty na panelach opisać w sposób trwały stosując fabryczne etykietki 1310lub wydruki komputerowe. 1310Całość prac instalacyjnych należ y powierzyć firmie posiadającej odpowiednio przeszkolony personel i zapewniającej certyfikację wykonanego okablowania do minimum 30-letniej gwarancji na system. 1310System sygnalizacji włamaniowej zaprojektowano na podstawie wymagań Inwestora, aktualnych norm z zakresu SSWiN, przepisów oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń SSWiN.1310Centrala alarmowa jest urządzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem małych, średnich lub dużych obiektów. Nadzór ten nie ogranicza się tylko do ochrony przeciw włamaniowej, ale może dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie całej doby. W sposób ciągły (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie któregoś z elementów składających się na system alarmowy, wywołuje tzw. alarm sabotażowy. Centrala reaguje na sygnały z poszczególnych czujek i podejmuje decyzję o tym, czy sygnalizować alarm. Ponieważ do centrali mogą być dołączone różne czujki, rodzaj i sposób alarmowania zależy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego (centrala może inaczej reagować na sygnał z czujki pożarowej, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody).1310Centrala pozwala grupować wejścia i podłączone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie określać, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziałanie którejś z czujek takiej grupy (w dalszej części zwane: naruszeniem wejścia), może spowodować alarm. Duża elastyczność centrali w określaniu, które ze stref mogą w danej chwili czuwać, jest jej wielkim atutem.1310System sygnalizacji włamaniowej (SSW) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie centrali znajduje się akumulator 12V, którego pojemność odpowiada aktualnej konfiguracji systemu.1310Elementy liniowe1310Jako podstawowe detektory zostały przewidziane czujki PIR.1310Ilości i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach.1310Oprócz optycznych czujek włamaniowych w systemie zaprojektowano czujki kontaktronowe.1310Sygnalizatory 1310Urządzeniami rozgłaszającymi alarm będą sygnalizatory akustyczne. W przypadku wykrycia zagrożenia przez czujki sygnalizator zostanie uruchomiony automatycznie. Ilości i rozmieszczenie sygnalizatorów w budynku podano na rysunkach.1310Okablowanie systemu sygnalizacji włamaniowej1310Projekt zakłada budowę instalacji okablowania punktów detekcyjnych, manipulatorów i sygnalizatorów. Przewody układać pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych. Trasy przewodów według rysunków. Kable sygnałowe prowadzimy do każdego elementu osobno. 1310Oświetlenie zewnętrzne.1310-09projektuje się linię kablową n.n. 0,4kV wykonaną  kablem YKSY 5 x 6 o łącznej długości 490 m, wyprowadzoną z RG ,1310-09kabel należy ułożyć w ziemi po trasie wskazanej  na rys. nr 38,1310-09kabel w wykopie kablowym 60*40cm, należy układać na głębokości 50cm na podsypce 09z przesianego piasku gr. 10m,1310-09przy słupach linii n.n. należy zostawić zapas na długości kabla - po 2,5 m;1310-09kabel na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 33  - należy osłonić rurami ochronnymi fi 75, 1310-09kabel , po ułożeniu w ziemi, należy przysypać warstwą piasku grub.10cm i warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią - zagęszczając ją warstwami, po zasypaniu rowu teren należy uporządkowań do stanu pierwotnego,1310-09kabel, na podejściu do słupów,  oraz na początkach rury osłonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstępach co 10 m, należy wyposażyć w oznaczniki kablowe, zawierające następujące dane: 13101.09odcinek zasilania linii,13102.09oznaczenia kabla - typ,13103.09rok ułożenia,13104.09znak użytkownika,1310- oprawy montowane na wierzchołku słupa SON-T70W1310- słupy S-40 z tabliczką TB-11310- fundament F1001310 - klosz przezroczysty 1310  Zasilanie budynku gospodarczego.1310-09projektuje się linię kablową n.n. 0,4kV wykonaną  kablem YKYżo 5 x 6 o łącznej długości 50 m, wyprowadzoną z RUSC ,1310-09kabel należy ułożyć w ziemi po trasie wskazanej  na rys. nr 38,1310-09kabel w wykopie kablowym 80*40cm, należy układać na głębokości 70cm na podsypce 09z przesianego piasku gr. 10m,1310-09przy wejściach do budynku  należy zostawić zapas na długości kabla - po 2,5 m;1310-09kabel na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 38  - należy osłonić rurami ochronnymi fi 75, 1310-09kabel , po ułożeniu w ziemi, należy przysypać warstwą piasku grub.10cm i warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru 09niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią - zagęszczając ją warstwami, po zasypaniu rowu teren należy uporządkowań do stanu pierwotnego,1310-09kabel, na podejściu do budynków oraz na początkach rury osłonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstępach co 10 m, należy wyposażyć w oznaczniki 09kablowe, zawierające następujące dane: 13101.09odcinek zasilania linii,13102.09oznaczenia kabla - typ,13103.09rok ułożenia,13104.09znak użytkownika,1310   Zasilanie agregatu.1310-09projektuje się linię kablową n.n. 0,4kV wykonaną  kablem YKSY 5x25 o łącznej długości 100 m, wyprowadzoną z agregatu prądotwórczego usytuowanego w 09pomieszczeniu gospodarczym do rozdzielni agregatu usytuowanej w pomieszczeniu rozdzielni głównej,1310-09kabel należy ułożyć w ziemi po trasie wskazanej  na rys. nr 38,1310-09kabel w wykopie kablowym 80*40cm, należy układać na głębokości 70cm na podsypce 09z przesianego piasku gr. 10m,1310-09przy wejściach do budynku  należy zostawić zapas na długości kabla - po 2,5 m;1310-09kabel na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 38  - należy osłonić rurami ochronnymi fi 75,1310-09w budynku kabel układać w rurze ochronnej,  1310-09kabel , po ułożeniu w ziemi, należy przysypać warstwą piasku grub.10cm i warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru 09niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią - zagęszczając ją warstwami, po zasypaniu rowu teren należy uporządkowań do stanu pierwotnego,1310-09kabel, na podejściu do budynków oraz na początkach rury osłonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstępach co 10 m, należy wyposażyć w oznaczniki 09kablowe, zawierające następujące dane: 13101.09odcinek zasilania linii,13102.09oznaczenia kabla - typ,13103.09rok ułożenia,13104.09znak użytkownika13101310Monitoring wizyjny.1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu telewizji przemysłowej CCTV terenu urzędu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na w/w/ obiekcie.1310Zakres projektu1310Opracowanie obejmuje:1310- dobór kamer zewnętrznych;1310- dobór urządzeń rejestrujących;1310- dobór przewodów oraz sposób prowadzenia instalacji przewodowej;1310- schematy i plany systemu monitoringu wizyjnego CCTV;1310System monitoringu wizyjnego - założenia projektowe1310Założenia projektowe oraz wymagania określone przez Inwestora, dotyczące1310zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) są następujące:1310- Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urządzenia o wysokiej rozdzielczości,1310- Kamery z możliwością pracy w trybie dzień/noc,1310- Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,1310- Przewodowe przesyłanie sygnału z instalacji CCTV.1310Zakres zabezpieczenia1310Po uwzględnieniu wielkości obiektu i uzgodnieniach lokalizacji kamer wizyjnych, zaproponowano sposób zabezpieczenia kamer w sposób przedstawiony na rysunkach. Pole widzenia kamer dobrano tak, aby przy dobrym jakościowo obrazie widzieć jak najwięcej.1310W systemie zainstalowanych będzie 14 kamer stałopozycyjnych. Będą to kamery sieciowe IP typu dzień/noc z przetwornikiem o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, wyposażone w mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni ICR oraz obiektywy asferyczne z korekcją w widmie podczerwieni.1310Aby zapewnić ochronę przed dewastacją kamer oraz warunkami klimatycznymi dla kamer zewnętrznych zastosowano obudowy metalowe do zastosowań zewnętrznych.1310Urządzenie rejestrujące i zasilacze będą znajdowały się w pomieszczeniu serwerowni.1310Rejestrator cyfrowy1310Projektuje się rejestrator cyfrowy przeznaczone do rejestracji sygnałów wizyjnych z kamer oraz zapisu dźwięku z torów audio. Obsługa i programowanie funkcji rejestratorów realizowana jest przez wygodne menu ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa się na wewnętrznych dyskach IDE. W obudowach urządzeń przewidziano miejsce do instalacji dwóch dysków (do 1 TB każdy). Zapis danych może odbywać się w sposób liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamięci lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzeń)). Możliwa ponadto jest regulacja poziomu kompresji (5 poziomów) i regulacja ilości zapisywanych w ciągu sekundy klatek obrazu. Funkcje zapisu, podglądu i odtwarzania obrazów mogą być realizowane jednocześnie. Urządzenia wyposażono w funkcję programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w obrazie.1310Kamery1310Jako kamery zewnętrzne zastosowano kamery kompaktowe.1310Obiektyw sferyczny manualny o zmiennej ogniskowej.1310Obiektyw jest bardzo ważnym elementem składowym każdej kamery wizyjnej. Jest on niezbędny do pracy przetwornika CCD / CMOS, ponieważ reguluje on odpowiednio, przy pomocy soczewek - pole widzenia kamery oraz ilość światła do analizy tła otoczenia.1310Zmienna ogniskowa jest bardzo przydatna w celu regulacji odpowiedniego pola1310widzenia kamery w zależności od otoczenia.1310Do celów projektowych zastosowano obiektyw o przysłonie sterowanej napięciem DC, o zmiennej manualnie ogniskowej 2,7-12mm.1310Obudowa zewnętrzna ogrzewana z wysięgnikiem i uchwytem 1310Celem zabezpieczenia kamerom odpowiednich warunków pracy, stosuje się specjalne, szczelne, metalowe obudowy, wyposażone w grzałkę.1310Obudowy powinny zapewniać odpowiednią odporność na wandalizm, oraz umożliwiać przy konserwacji łatwy dostęp do kamery, obiektywu itp. Powinny zapewniać optymalne warunki pracy kamery uwzględniające wzrost temperatury wewnątrz obudowy wskutek wydzielania ciepła. Obudowy mogą posiadać informację o zgodności z normą IP. 1310Zasilacz UPS RACK1310Zasilacz UPS zapewnia ciągłość zasilania urządzeń sieci 230V podczas krótkich przerw, a także zabezpiecza przed niewielkimi skokami napięcia.1310Zasilanie kamer1310W rozpatrywanym systemie urządzenia zasilające stanowią integralną część systemu.1310Wszystkie urządzenia powinny być zasilane centralnie ze skrzynki rozdzielczej. Kamery zewnętrzne i ich obudowy powinny być zasilane z niskonapięciowych zasilaczy 24V AC lub 12V DC. Źródłem rezerwowym jest zasilacz awaryjny UPS. Zastosowany UPS musi być wyposażony w system automatycznego załączania po powrocie napięcia sieci (tzw. Zimny start). Podczas uruchamiania systemu należy sprawdzić całkowity prąd pobierany przez system i zapewnić odpowiednią wydajność zasilacza.1310Zasilanie rezerwowe powinno umożliwić niezależną od sieci pracę wszystkich urządzeń przez okres min. 20 minut. Obwody kamer zewnętrznych zasilić poprzez wyłączniki nadprądowe.1310Instalacja oddymiania13101. Uniwersalna czujka dymu 1310Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.1310Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzięki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian środowiskowych, cechuje się podwyższoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary wodnej.1310Czujka ma wbudowany cyfrowy układ samoregulacji, utrzymujący stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu samoregulacji może wysłać do centrali sygnał alarmu. Stwarza to konieczność okresowego oczyszczenia układu optycznego czujki. Czujka ma wymienną komorę optyczną, którą w takim przypadku można oczyścić lub zastąpić nową.1310Centrala sterująca oddymiania  1310"09kompaktowa centrala oddymiania 1310"09do zastosowania na klatkach schodowych 1310"09centrala wyposażona w mikroprocesor 1310"09obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy przewietrzania) 1310"09całkowity prąd napędów 8A1310Kompaktowe centrale opracowano specjalnie do zastosowania w małych obiektach budowlanych, jak np. klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Posiada zintegrowany Sernice Timer do kontroli częstości zabieg ów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania licznych funkcji, które stanowią wyposażenie standardowe centrali, m.in. alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu napędów.1310Moduł sterowania wentylatorami 1310Moduł w połączeniu z centralami oddymiającymi umożliwia zasilanie i sterowanie pracą wentylatorów w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Centrala sterująca z podłączonymi czujkami dymu i przyciskami oddymiania po wykryciu zagrożenia pożarowego przekazuje sygnał do modułu, który uruchamia wentylatory. Moduł  wyposażony jest w zestaw elementów zapewniających łagodny rozruch wentylatora, ochronę przed przeciążeniem i zwarciem oraz kontrolę parametrów zasilania. W przypadku wystąpienia problemów z zasilaniem wentylatorów do centrali sterującej  przekazywana jest informacja o usterce. Usterka ta jest sygnalizowana w centrali i na podłączonych przyciskach oddymiania  przez zaświecenie się żółtej diody "USZKODZENIE".1310Instalacja1310Zgodnie z zaleceniem specjalisty do spraw p. pożarowych obiekt wymaga zainstalowania systemu oddymiania klatki schodowej celem utrzymania dróg ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umożliwiającym ewakuację. 1310Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego napowietrzania klatki schodowej drzwiami wejściowymi, projektuje się zastosowanie wentylacji mechanicznej do odprowadzania dymu z klatki schodowej (dobór wentylatorów wg opracowania branży sanitarnej).1310 Instalację oddymiania klatki schodowej zaprojektowano w oparciu o centralkę sterującą oddymiania i wentylacji zainstalowaną na 4 kondygnacji budynku. Plan instalacji przedstawiają rysunki nr 12,13,14,15 (klatka schodowa) i rys. nr 17,22 - schemat zasilania.1310Centralka oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z czujki dymu lub ręcznych przycisków oddymiania steruje poprzez moduł sterujący wentylatorami napowietrzającym i wyciągowym, umożliwiając mechaniczne wydostawanie się dymu.1310Centralka zasilana jest napięciem zmiennym 230V, natomiast na jej wyjściu napięcie robocze wynosi 24V prądu stałego. Centralka wyposażona jest w akumulatory pozwalające na pracę systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia sieciowego. 1310Zasilanie centralki systemu oddymiania poprzez moduł sterujący, należy wykonać przewodem HDGs5x4 z przed wyłącznika p.poż.1310 Na paterze i piętrze projektuje się przyciski oddymiające służące do ręcznego załączenia centrali oddymiającej. 13101310Sekwencja zdarzeń podczas pożaru13101310W momencie zadziałania czujki dymu lub uruchomienia ręcznego przycisku oddymiania uruchamiane są następujące algorytmy działania:1310- Sterowanie systemem oddymiania mechanicznego wentylatorów napowietrzającego i wyciągowego  na klatce schodowej dla zapewnienia pionowej drogi ewakuacyjnej. Sygnał alarmowy z czujki zostanie przekazany do centralki oddymiania, która uruchomi poprzez moduł sterowania wentylatorami wentylator napowietrzający i wyciągowy1310Uwagi końcowe1310-09Instalację wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych,1310-09Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną orz estetyką wykonawstwa.1310-09Instalację fotowoltaiczną wykona i zabuduje firma dostarczająca urządzenia instalacji mająca doświadczenie w budowie tego typu systemów.1310-09Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów lub 09elementów (które wskazują lub mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można 09stosować wyroby, materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w projekcie".1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=elektromonterzy	0
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 801]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 800]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 490]
ty=R
na=Montaż instalacji fotowoltaicznej	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29950
cw=29950	PLN
il=0

[RMS ZEST 435]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 429]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 806]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 182]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.5
cw=23.5	PLN
il=-0

[RMS ZEST 518]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 542]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 543]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.9
cw=15.9	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.25
cw=14.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.89
cw=15.89	PLN
il=0

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (WM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.28
cw=12.28	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (WM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe i przygotowawcze   
wa=0
kn=0	0	0
id=1240
nu=1
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1245
pd=						0
na=Demontaż tablic rozdzielczych wraz z obudową i osprzętem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0	0	0	0
cj=0	-1.#IO
wn=			
cjw=0	PLN	0
wcn=0	0	0	0	0	0	0	0
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=1254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=86
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86					

[POZYCJA]
id=1246
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=294
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=294	1	294					

[POZYCJA]
id=1249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0403-06	9	0403-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=380
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	86+294					

[POZYCJA]
id=1242
pd=	KNNR	9 0501-05	9	0501-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1243
pd=	KNNR	9 0501-07	9	0501-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=286
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=286	1	286					

[POZYCJA]
id=1247
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0301-03	9	0301-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300					

[POZYCJA]
id=1248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-03	9	1005-03		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1251
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1006-06	9	1006-06		1
mpn=1211
na=Demontaż tabliczek bezpiecznikowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1250
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1001-07	9	1001-07		1
mpn=1211
na=Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1252
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd w tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3840
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3840	1	3840					

[POZYCJA]
id=1253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3840
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3840	1	3840					

[ELEMENT 1]
na=WLZ 
wa=0
kn=0	0	0
id=796
nu=2
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1068
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 m1310(rura elektroins.PVC gładka,sztyw.RS70)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-08	5	0201-08		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 70 mm2 wciągane do rur1310(przewód LY-450/750V 70mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[POZYCJA]
id=804
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		0
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III1310(bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04	5	0606-04		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III1310(uziomy prętowe GALMAR,ze st.powl.Cu-14,2mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wyłącznika głównego1310
wa=0
kn=0	0	0
id=808
nu=3
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=809
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg1310(rozdzielnica tabl. XLA 250)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w rozdzielnicy WG1310(wyłącznik DPX-I 125 ER - 1szt, przycisk ppoż. 5 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=811
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 10.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód HDGs 300/500V 2x1,5mm2 do podłaczenia przycisku ppoż.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RG
wa=0
kn=0	0	0
id=813
nu=4
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RG)1310(rozdzielnica tabl. XLA 250)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RG1310(ochronnik przepięciowy DEHNventil - 4 szt, rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 40A - 2 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 32A - 3 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 25A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 20A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 16A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 10 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 4 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 4 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P302,25A/30mA,230V - 1 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=816
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RG
wa=0
kn=0	0	0
id=817
nu=5
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0503	5	1209-0503		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=16
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-07	5	0101-07		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton1310(rura instalacyjna gładka RB 47mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[POZYCJA]
id=821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur1310((przewód LY16)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-04	5	0201-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur1310((przewód LY10)
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=675
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=675	1	675					

[POZYCJA]
id=1076
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-04	5	0201-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur1310((przewód LY6)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[POZYCJA]
id=823
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=50
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=28
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[POZYCJA]
id=826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[POZYCJA]
id=827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280					

[POZYCJA]
id=828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310(przewód YDY 5*16)
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDY 4*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=832
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=1080
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=82
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RA
wa=0
kn=0	0	0
id=1071
nu=6
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1072
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RA)1310(rozdzielnica tabl. XLA 250)
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1073
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RA1310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 25A - 3 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 20A - 3 szt, wyłącznik nadprądowy 3P C 25A - 2 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 2 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 2 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P302,25A/30mA,230V - 1 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=1074
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RA
wa=0
kn=0	0	0
id=1081
nu=7
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1082
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0503	5	1209-0503		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=14
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1083
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-07	5	0101-07		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton1310(rura instalacyjna gładka RB 47mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=1086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-04	5	0201-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur1310(przewód LY6)
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[POZYCJA]
id=1088
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=50
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1089
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1091
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1092
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310(przewód YDY 5*6)
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1094
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1095
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1096
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1099
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=58
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - R1
wa=0
kn=0	0	0
id=840
nu=8
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=841
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (R1)1310(rozdzielnica tablicowa modułowa 4*18)
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w R11310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 20A - 2 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 9 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 3 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 6 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=843
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z R1
wa=0
kn=0	0	0
id=1115
nu=9
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=14
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[POZYCJA]
id=1118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=1119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDY 4*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310(przewód YDY 5*4)
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[POZYCJA]
id=1122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[POZYCJA]
id=1123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=1128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=41
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RA1
wa=0
kn=0	0	0
id=1105
nu=10
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RA1)1310(rozdzielnica wnękowa RWN 3x12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RA11310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 6 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 3 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 2 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P302,25A/30mA,230V - 1 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=1108
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RA1
wa=0
kn=0	0	0
id=844
nu=11
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=10
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[POZYCJA]
id=847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=853
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[POZYCJA]
id=855
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=857
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=27
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - R2 
wa=0
kn=0	0	0
id=858
nu=12
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (R2)1310(rozdzielnica tablicowa modułowa 4*18)
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w R21310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 12 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 3 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 4 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=861
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z R2
wa=0
kn=0	0	0
id=862
nu=13
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=18
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[POZYCJA]
id=865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDY 4*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=870
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[POZYCJA]
id=873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=874
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=875
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=48
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RA2 
wa=0
kn=0	0	0
id=1133
nu=14
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RA2)1310(Rozdzielnica wnękowa RWN 2x12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RA21310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 3 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 2 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1136
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RA2
wa=0
kn=0	0	0
id=1139
nu=15
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1140
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[POZYCJA]
id=1142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=1144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=1145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=1146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[POZYCJA]
id=1154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=21
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - R3
wa=0
kn=0	0	0
id=876
nu=16
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (R3)1310(rozdzielnica tablicowa modułowa 4*18)
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w R31310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 20A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 18 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 3 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 9 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P302,25A/30mA,230V - 5 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=879
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z R3
wa=0
kn=0	0	0
id=880
nu=17
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=18
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[POZYCJA]
id=883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDY 4*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310(przewód YDY 5*4)
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=57
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57					

[POZYCJA]
id=886
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=57
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57					

[POZYCJA]
id=887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=889
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=891
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=892
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=893
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=894
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=83
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RA3
wa=0
kn=0	0	0
id=1156
nu=18
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RA3)1310(rozdzielnica wnękowa RWN 2x12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1158
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RA31310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 5 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 5 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 1 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P302,25A/30mA,230V - 3 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1159
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z R3
wa=0
kn=0	0	0
id=1162
nu=19
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=1164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[POZYCJA]
id=1165
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=1168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[POZYCJA]
id=1169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[POZYCJA]
id=1170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=1178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=30
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RWC
wa=0
kn=0	0	0
id=895
nu=20
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWC)1310(rozdzielnica wnękowa RWN 2x12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=897
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RWC1310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 16A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 1 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 3 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=898
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RWC
wa=0
kn=0	0	0
id=899
nu=21
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=900
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=902
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-04	5	0204-04		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYżo 5*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=904
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=1179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=905
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne1310(wyłącznik klaw.n/t.6-10A,250V, bryzgoodporny dwubiegunowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=906
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=20
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RUSC
wa=0
kn=0	0	0
id=908
nu=22
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=909
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RUSC)1310(rozdzielnica tablicowa modułowa 4*18)
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=910
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RUSC1310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 25A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 20A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 14 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 5 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 7 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[POZYCJA]
id=911
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RUSC
wa=0
kn=0	0	0
id=912
nu=23
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0503	5	1209-0503		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=16
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=914
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[POZYCJA]
id=915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=917
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-04	5	0204-04		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYżo 5*4)
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=919
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDY 4*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej1310(wyłącznik p.t.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1195
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=920
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=924
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=67
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RAUSC
wa=0
kn=0	0	0
id=1181
nu=24
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RAUSC)1310(rozdzielnica wnękowa RWN 2x12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RAUSC1310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 2 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 3 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 2 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1184
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RAUSC
wa=0
kn=0	0	0
id=1198
nu=25
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1200
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1204
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=1208
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1209
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=15
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RGg
wa=0
kn=0	0	0
id=1185
nu=26
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RGg)1310(rozdzielnica wnękowa RWN 2x12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1187
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RGg1310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 1 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 2 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1188
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RGg
wa=0
kn=0	0	0
id=1214
nu=27
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0503	5	1209-0503		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1216
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=1217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=1227
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne1310(wyłącznik klaw.n/t.6-10A,250V, bryzgoodporny dwubiegunowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1229
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=20
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RS
wa=0
kn=0	0	0
id=927
nu=28
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RS)1310(rozdzielnica tabl. Netbox 2*12)
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RS1310(rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 6 szt, wyłącznik różnic.-prąd. P304,25A/30mA,230V - 1 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=930
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RS 
wa=0
kn=0	0	0
id=931
nu=29
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*1,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=936
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe1310(wyłącznik klaw.n/t.6-10A,250V, bryzgoodporny dwubiegunowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=6
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[ELEMENT 1]
na=Tablica rozdzielcza - RD, RD1, RD2, RD3, RD4
wa=0
kn=0	0	0
id=940
nu=30
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg1310(rozdzielnica tablicowa modułowa 4*18 - 1 szt, rozdzielnica wnękowa RWN 2*12 - 4 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RD, RD1, RD2, RD3, RD41310(wyłącznik DPX-I 125 ER - 1 szt, rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 40-100 A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 3P B 20A - 4 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 16A - 24 szt, wyłącznik nadprądowy 1P B 10A - 2 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-07	5	0406-07		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 100 kg1310(urządzenie UPS)
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=944
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		0
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach1310(przewód DY-450/750V 10mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RD, RD1, RD2, RD3, RD4
wa=0
kn=0	0	0
id=945
nu=31
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=946
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 3*2,5)
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=860
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=860	1	860					

[POZYCJA]
id=947
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=304
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=304	1	304					

[POZYCJA]
id=948
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe DATA
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=304
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=304	1	304					

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=98
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja teletechniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=982
nu=32
cpv=45316000-5
wn=			

[POZYCJA]
id=983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-11	5	1209-11		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=96
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96					

[POZYCJA]
id=984
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=308
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=308	1	308					

[POZYCJA]
id=987
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm1310(puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60)
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=308
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=308	1	308					

[POZYCJA]
id=990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
na=Przewody wciągane do rur1310(przewód UTP kat. 5e)
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=3000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3000	1	3000					

[POZYCJA]
id=1233
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
na=Przewody wciągane do rur1310(przewód RG 213)
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
na=Przewody wciągane do rur1310(kabel antenowy fiderowy FRA 1/2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=1235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
na=Przewody wciągane do rur1310(przewód OFLEX 16*1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=1255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg1310(szafa RACK PD - 4 szt, szafa RACK GPD - 1 szt, wyposażenie szaf RACK: patch panel kat. 6 - 12 szt, schwitch - 12 szt., patch card kat. 6 - 310 szt., listwa zasilająca - 10 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=996
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie1310(manipulator - 1 szt, sterownik syreny - 2 szt. szafka RDP - 1 szt, przystawka sterująca - 1 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=999
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda komputerowe RJ 45
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=308
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=308	1	308					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja alarmowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1000
nu=33
cpv=45312000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=1001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-11	5	1209-11		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=46
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46					

[POZYCJA]
id=1002
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		0
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=780
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=780	1	780					

[POZYCJA]
id=1003
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		0
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton1310(rura instalacyjna gładka RB 20mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=780
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=780	1	780					

[POZYCJA]
id=1004
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
na=Przewody wciągane do rur1310(przewód UPT kat. 6)
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=780
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=780	1	780					

[POZYCJA]
id=1005
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[POZYCJA]
id=1006
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310(czujka PIR)
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[POZYCJA]
id=1007
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310(sygnalizator SLP)
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1008
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310(manipulator CA10)
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1009
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310(kontaktron CA10)
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1010
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 5 kg1310(centrala alarmowa CA-10)
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1011
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		0
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah1310(akumulator 17Ah)
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja przyzywowa - WC niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=1012
nu=34
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=1014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-03	5	0204-03		0
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym1310(przewód YDYp 2*1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[POZYCJA]
id=1015
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1016
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg1310(jednostka zasilająca PS 500 - 5 szt, wskaźnik pomieszczenia RSI 1- 5 szt, przycisk przywoławczo-kasujący CPR - 5 szt, przycisk pociągany CUPC - 5 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1017
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie zewnętrzne, zasilanie budynku gospodarczego, kabel agregatu
wa=0
kn=0	0	0
id=1018
nu=35
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1019
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafka oświetlenia zewnętrznego, montaż w pomieszczeniu RG1310(rozdzielnica tabl. XLA 250)
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1020
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w szafce SO1310(stycznik prądu przem.,SM-221 - 1 szt, zegar astronomiczny PCZ 525 - 1 szt, wyłącznik nadprądowy 1P C 10A - 3 szt, Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A - 1 szt, rozłącznik FR103,3-bieg., 415V, 100 A - 1 szt, rozłącznik FR101,1-bieg.,240/415V,40-100A - 1 szt)
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1021
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=99.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=99.6	1	415*0,6*0,4					

[POZYCJA]
id=1022
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=66.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=66.4	1	415*0,4*0,4					

[POZYCJA]
id=1023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=365
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=365	1	365					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 100 mm1310(rura AROT DVK75)
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie1310(kabel YKSY 5*6 - 245m, kabel YKYżo 5*6 - 40m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=285
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=285	1	245+40					

[POZYCJA]
id=1236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie1310(kabel YKSY 5*25)
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1026
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych1310(kabel YKSY 5*6 - 20m, kabel YKYżo 5*6 - 10m, kabel YKSY 5*25 - 20m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - wprowadzenie do lamp1310(kabel YKYżo 5*6)
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1029
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - ośw. zewnętrzne1310(słup oświetl.stalowy z bl.oc.parkowy  4,5m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1030
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - ośw. zewnętrzne1310(Oprawa SON 70W)
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1031
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-01	5	1003-01		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika1310(przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=8
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1032
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04	5	0606-04		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III1310(system uziemień prętowych fi 14,2mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1033
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=10
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1034
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=1237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-07	5	0406-07		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - agragat prądotwórczy1310(agregat prądotwórczy 50kVA  w obudowie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Monitoring wizyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=1035
nu=36
cpv=45312000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=1238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		0
na=Przewody wciągane do rur1310(przewód UPT kat. 6)
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[POZYCJA]
id=1039
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie1310(konstrukcja wsporcza kamery)
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
mpn=1211
na=Urządzenia monitoringu1310(kamera)
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=1041
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
mpn=1211
na=Urządzenia monitoringu1310(szafa SD 19 cali - 1 szt, rejestrator cyfrowy - 1 szt, monitor LCD - 1 szt, UPS RACK - 1 szt, zasilacz LCD - 1 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=1042
nu=37
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-11	5	1209-11		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=1044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - główna szyna uziemiająca (GSU)1310(bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[POZYCJA]
id=1045
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1046
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		0
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1047
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=1048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 - połączenia wyrównawcze miejscowe1310(przewód LgY 4,0 mm2, 750 V)
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=1049
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		0
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=1050
nu=38
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05	5	0601-05		0
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome1310(pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480					

[POZYCJA]
id=1053
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-06	5	0101-06		0
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton1310(rura instalacyjna gładka RB 28 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240					

[POZYCJA]
id=1054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-06	5	0601-06		0
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe1310(pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240					

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-01	5	0612-01		0
na=Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1056
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		0
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=1057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11	5	0611-11		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82					

[POZYCJA]
id=1058
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		0
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[ELEMENT 1]
na=Badania i pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=1059
nu=39
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=1060
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=198
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=198	1	198					

[POZYCJA]
id=1061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=44
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[POZYCJA]
id=1062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=290
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290					

[POZYCJA]
id=1065
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		0
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1066
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		0
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=1067
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03	13-21	0402-03		1
mpn=1211
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=75
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

