[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.10
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=16-300 Augustów, ul. Młyńska 35
ni=Gmina Miasto Augustów;16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[ELEMENT 1]
na=1. POSADZKI (CPV 45321000-3, 45320000-6, 45430000-0)

[POZYCJA]
na=Wykonanie posadzki  technicznej wraz z cokolikami w pomieszczeniach magazynowych oraz archiwum
jm=m2	50
ob=195.204
nsn=S-11.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie podłogi  technicznej w pomieszczeniu serwerowni
jm=m2	50
ob=12.06
nsn=S-11.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 1)
jm=m2	50
ob=36.075
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 1)
jm=m	40
ob=48.04
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 2)
jm=m2	50
ob=3.637
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 3)
jm=m2	50
ob=31.193
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 3)
jm=m	40
ob=31.16
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-11
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej  - płytka wielkoformatowa układana metodą kombinowaną poz. zas. (płytka 4)
jm=m2	50
ob=168.058
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 4)
jm=m	40
ob=111.313
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 2)
jm=m2	50
ob=57.822
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 3)
jm=m2	50
ob=778.309
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 3)
jm=m	40
ob=624.7
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-01
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża
jm=m2	50
ob=352.437
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-11
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej  - płytka wielkoformatowa układana metodą kombinowaną poz. zas. (płytka 4)
jm=m2	50
ob=412.194
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 4)
jm=m	40
ob=279.87
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-11
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej  - płytka wielkoformatowa układana metodą kombinowaną poz. zas. (płytka 5)
jm=m2	50
ob=54.399
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek
jm=m	40
ob=17.04
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1111-03
na=Posadzki z parkietu (łącznie z cokołem)
jm=m2	50
ob=57.417
nsn=S-14.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1111-08
na=Lakierowanie posadzek i parkietów
jm=m2	50
ob=57.417
nsn=S-14.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Renowacja schodów z lastryko
jm=m2	50
ob=166.225
nsn=S-15.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1121-05
na=Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm
jm=m2	50
ob=3.01
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=2. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE (CPV 45431200-9)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0829-01
na=Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej
jm=m2	50
ob=282.2
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 0803-02
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - płytka 20x20cm
jm=m2	50
ob=282.2
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=3. STOLARKA (CPV 45421130-4)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
jm=m2	50
ob=35.28
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-07
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
jm=m2	50
ob=101.01
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż drzwi stalowych
jm=m2	50
ob=2.1
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż drzwi płytowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą - drzwi łazienkowe z ościeżnicą regulowaną (obejmową)
jm=szt	20
ob=7
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż drzwi płytowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną (obejmową)
jm=szt	20
ob=35
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Ścianki z laminatów hpl
jm=m2	50
ob=4.011
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=4. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 1202-09
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
jm=m2	50
ob=2974.263
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Orgbud wyd.1992-98	KNR	2-02u2 0842-02
na=Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 - montaż narożników aluminiowych
jm=m	40
ob=1261.322
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd= 1997	NNRNKB	7 1134-02
na=Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - poz. zas. dla gruntowania ścian przed szpachlowaniem
jm=m2	50
ob=2857.368
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-04
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
jm=m2	50
ob=4795.253
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-07
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=4795.253
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=5. BALUSTRADY, POCHWYTY, WYCIERACZKI, WYPOSAŻENIE (CPV 45421160-3)

[POZYCJA]
na=Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
jm=mb
ob=68
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Balustrady schodowe - renowacja oraz przeróbka balustrad istniejących (część "A" budynku)
jm=m	40
ob=68
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-08
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - poz. zas. dla demontażu krat z klatek schodowych
jm=m2	50
ob=12.531
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Poręcze przyścienne - pochwyty klatek schodowych w części "A"
jm=m	40
ob=55.53
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kraty zabezpieczajace klatki schodowe szczytowe
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=4
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=6. RUSZTOWANIA (CPV 44212317-4)

[POZYCJA]
na=Rusztowanie na klatkach schodowych łącznie z czasem pracy rusztowania - dla wszystkich robót
jm=kpl	90
ob=3
nsn=S-22.00.00
op=1
cj=0

