[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.10
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. MŁYŃSKA 35 W AUGUSTOWIE
ni=MIASTO AUGUSTÓW
nw=
nk=
sp=
mi=Suwałki
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29.06

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna razem (ATH 2)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=540.449

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 4)
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=228.597

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy gr.I (ATH 3)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=252.547

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-100mm kl. III
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.474

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.76

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane nasycone
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.406

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Drut stalowy miękki 1,0mm
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.53

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000005	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.334

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Klamry ciesielskie typ U
id=0000006	3
jm=kg	033
ce=0
il=53.729

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kruszywo z żużla paleniskowego sortowane
id=0000009	3
jm=t	034
ce=0
il=69.397

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno
id=0000010	3
jm=t	034
ce=0
il=0.122

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Papa asfaltowa z mineralizowaną powłoką odmiany 250, 315, 400
id=0000011	3
jm=m2	050
ce=0
il=390.72

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=75.437

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0
il=40.29

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 250mm
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=113.22

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=64

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Tuleje ochronne WAVIN krótkie do rur PCW d=200mm
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.88

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,60m3
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.348

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.943

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 25-30t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.514

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.281

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.702

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 75KM (55kW)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.189

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.123

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=47.12

[RMS ZEST 30]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zewnetrzna kanalizacja deszczowa-odwodnienie parkingu

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0218-02
na=Wykopy mechaniczne wykonywane na odkład koparkami, grunt kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=203.2

[RMS 2]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=30.1

[RMS 2]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką-ścianki szczelne
jm=m2	50
ob=451.5

[RMS 2]
nz=0.6494	0	0.6494
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=150.5

[RMS 2]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie ręczne wykopów o głębokości do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubości 20cm, grunt kategorii I-III
jm=m3	60
ob=67.7

[RMS 2]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
jm=m3	60
ob=158

[RMS 27]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=158

[RMS 2]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0212-07
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III-wywów nadmiaru gruntu
jm=m3	60
ob=75.3

[RMS 2]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.1631	0	0.1631
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=39.5

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=111

[RMS 3]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0722-07
na=Izolacja żużlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 250mm
jm=m	40
ob=111

[RMS 1]
nz=0.2618	0	0.2618
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=2.2752	0	2.2752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0318	0	0.0318
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.5142	0	0.5142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.6252	0	0.6252
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0316-03
na=Przejścia szczelne rur PCW o średnicy zewnętrznej 250mm przez ściany betonowe studni kanalizacyjnych - np. tuleje ochronne krótkie firmy WAVIN lub równoważne
jm=szt	20
ob=2

[RMS 2]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1414-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II
jm=studnię
ob=8

[RMS 3]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Uporządkowanie terenu budowy
jm=m2	50
ob=301
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=seprator ropopochodnych z osadnikiem o wydajności 10l/s
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

