[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.10
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul.Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie;16-300 Augustów, ul. Młyńska 35
ni=Gmina Miasto Augustów;16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
nw=
nk=
sp=
mi=
da=VII.2018r.
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=11019.571

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna (ATH 101)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=306.517

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna (ATH 83)
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1546.12

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Blacha powlekana płaska
id=0000001	3
jm=m2	050
ce=0
il=236.537

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Drewno opałowe
id=0000002	3
jm=kg	033
ce=0
il=306.048

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Drzwi 115x260
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Drzwi 135x225
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Drzwi 145x225
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Drzwi 145x260
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Drzwi 300x260
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=212.04

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Dickbeschichtung
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=383.2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Farba gruntująca CT 16
id=0000010	3
jm=dm3	066
ce=0
il=595.772

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Farba silikonowa CT 48
id=0000011	3
jm=dm3	066
ce=0
il=32.59

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Folia kubełkowa
id=0000012	3
jm=m2	050
ce=0
il=201.18

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,3 mm
id=0000013	3
jm=m2	050
ce=0
il=1021.724

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Gzyms styropianowy zewnętrzny 1
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=133.671

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gzyms styropianowy zewnętrzny 2
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=134.201

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Gzyms styropianowy zewnętrzny 4
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=263.884

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kątownik z siatką
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=1589.399

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kołki plastikowe
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=9567.272

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kotwy
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=119.609

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kotwy stalowe
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=63.005

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kotwy stalowe'
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=631.076

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kotwy stalowe''
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1241.24

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Lepik asfaltowy na zimno
id=0000023	3
jm=kg	033
ce=0
il=564.276

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Okno 110x150
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Okno 110x220
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Okno 140x100
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Okno 140x150
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Okno 140x160
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Okno 140x220
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=79

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Okno 140x230
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Okno 140x250
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Okno 140x340
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Okno 80x160
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa
id=0000034	3
jm=dm3	066
ce=0
il=118.453

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa'
id=0000035	3
jm=dm3	066
ce=0
il=14.936

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Płyty izolacji termicznej
id=0000036	3
jm=m2	050
ce=0
il=201.18

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Płyty styropianowe
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=0
il=712.137

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Płyty styropianowe 12 cm
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=241.97

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Płyty styropianowe 3 cm
id=0000039	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.476

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Płyty styropianowe 5 cm
id=0000040	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.427

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej 15cm
id=0000041	3
jm=m2	050
ce=0
il=1788.018

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000042	3
jm=kg	033
ce=0
il=66.948

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Siatka rusztowaniowa
id=0000043	3
jm=m2	050
ce=0
il=326.58

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego
id=0000044	3
jm=m2	050
ce=0
il=2717.729

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=0000045	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.651

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Szpachlówka do tynków CT29
id=0000046	3
jm=kg	033
ce=0
il=7149.258

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Ścianki aluminiowe
id=0000047	3
jm=m2	050
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Środek gruntujący CT 17
id=0000048	3
jm=dm3	066
ce=0
il=523.405

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Tynk silikonowy CT 74 - 1,5 mm
id=0000049	3
jm=kg	033
ce=0
il=5103.776

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=0000050	3
jm=kpl	090
ce=0
il=46.035

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=3499.26

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 80
id=0000052	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Zaprawa klejąca CT 83
id=0000053	3
jm=kg	033
ce=0
il=10065.485

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Zaprawa klejąca CT 85
id=0000054	3
jm=kg	033
ce=0
il=11016.781

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Betoniarka
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.944

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Rusztowanie rurowe zewnętrzne
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=379.325

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.175

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=142.505

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Wyciąg
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=159.966

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Termomodernizacja budynku ul. Młyńska 35 w Augustowie

[ELEMENT 2]
na= Stolarka okienna i drzwiowa

[ELEMENT 3]
na= Stolarka okienna pcv

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-07
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - demontaż krat okiennych
jm=szt	20
ob=5

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-08
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż krat okiennych
jm=m2	50
ob=54.655

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-04
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaż okien skrzynkowych
jm=szt	20
ob=12

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż okien skrzynkowych
jm=m2	50
ob=441.408

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu łącznie z usunięciem z budynku, załadunkiem, rozładunkiem i kosztem składowania ( opłata za przyjęcie na wysypisko)
jm=m3	60
ob=91.814
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-10
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2; maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien U=0,90W/m2*K
jm=m2	50
ob=127.49

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=4.95	0	4.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=22	1	22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=9	1	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=18	1	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-11
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2;  maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien U=0,90W/m2*K
jm=m2	50
ob=282.1

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=79	1	79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na= Dopłaty do stolarki okiennej pcv - szprosy i okleina drewnopodobna

[POZYCJA]
na=Dopłata za montaż szprosów naklejanych z ramką wewnątrz pakietu szybowego dla 151 szt okien - 409,59m2
jm=komplet
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dopłata za okleinę drewnopodobną od strony zewnętrznej dla 151 szt okien - 409,59 m2
jm=komplet
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 3]
na= Stolarka okienna aluminiowa

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-10
na=Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie; maksymalny współczynnik przenikania ciepła U=0,90W/m2*K
jm=m2	50
ob=16.64

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na= Drzwi zewnętrzne

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych
jm=m2	50
ob=13.299

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych aluminiowych
jm=m2	50
ob=6.427

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu łącznie z usunięciem z budynku, załadunkiem, rozładunkiem i kosztem składowania ( opłata za przyjęcie na wysypisko)
jm=m3	60
ob=1.578
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-06
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie;  maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,30W/m2*K
jm=m2	50
ob=6.028

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=5.29	0	5.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych;maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,30W/m2*K
jm=m2	50
ob=25.128

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=4.76	0	4.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na= Docieplenie ścian zewnętrznych

[ELEMENT 3]
na= Docieplenie ścian fundamentowych

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0104-02
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=201.88

[RMS 1]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-02
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża
jm=m2	50
ob=191.28

[RMS 1]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-07
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z preparatu bitumicznego dyspersyjnego - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=191.28

[RMS 1]
nz=0.1682	0	0.1682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-08
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z preparatu bitumicznego dyspersyjnego - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=191.28

[RMS 1]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0109-01
na=Izolacja termiczna ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 8cm o współczynniku lambda 0,029 W/mK
jm=m2	50
ob=191.6

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych folią kubełkową wraz z mocowaniem listwą zamykającą
jm=m2	50
ob=191.6

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0105-02
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=185.73

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-06
na=Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=16.15

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na= Docieplenie ścian nadziemia

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m	40
ob=139.5

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 0506-04
na=Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - poz. zas. dla rozbiórki zadaszenia nad wejściem wraz z obróbkami i orynnowaniem
jm=m2	50
ob=8.352

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0819-15
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - skucie okładzin zewnętrznych
jm=m2	50
ob=35.955

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0535-08
na=Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
jm=m2	50
ob=128.982

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu łącznie z usunięciem z budynku, załadunkiem, rozładunkiem i kosztem składowania ( opłata za przyjęcie na wysypisko)
jm=m3	60
ob=3.654
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-05
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany
jm=m2	50
ob=1985.905

[RMS 1]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-02
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża
jm=m2	50
ob=2013.097

[RMS 1]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-07
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża
jm=m2	50
ob=2013.097

[RMS 1]
nz=0.0635	0	0.0635
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0102-05
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,031 W/m*K, na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
jm=m2	50
ob=1867.052

[RMS 1]
nz=1.5536	0	1.5536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.1296	0	0.1296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0324	0	0.0324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0102-02
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,031 W/m*K, na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
jm=m2	50
ob=7.901

[RMS 1]
nz=1.0912	0	1.0912
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-02
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły
jm=m2	50
ob=1839.86

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0102-01
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,031 W/m*K, na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
jm=m2	50
ob=138.144

[RMS 1]
nz=1.424	0	1.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0324	0	0.0324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0104-05
na=Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych.
jm=m	40
ob=1351.53

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-07
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach.
jm=m2	50
ob=2013.097

[RMS 1]
nz=0.598	0	0.598
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.137	0	1.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-10
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
jm=m2	50
ob=397.072

[RMS 1]
nz=0.505	0	0.505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0111-01
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża.
jm=m2	50
ob=1985.905

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0111-03
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) - poz. zastępcza tynk natryskowy, kolorystyka zgodnie z rys. elewacji
jm=m2	50
ob=1985.905

[RMS 1]
nz=0.5435	0	0.5435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-1998	KNR	2-02u2 0541-02
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=140.362

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-02
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm - rury spustowe o średnicy 100mm z blachy stalowej powlekanej
jm=m	40
ob=139.5

[RMS 1]
nz=0.5856	0	0.5856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na= Gzymsy

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0347-09
na=Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poz. zas. dla skucia gzymsów międzykondygnacyjnych, gzymsu podparapetowego oraz części gzymsu nad ostatnią kondygnacją. Wsp. do R=2
jm=m2	50
ob=68.183

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2

[RMS 1]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu łącznie z usunięciem z budynku, załadunkiem, rozładunkiem i kosztem składowania ( opłata za przyjęcie na wysypisko)
jm=m3	60
ob=5.455
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż gzymsów z kształtowników styropianowych - odtworzenie gzymsu międzykondygnacyjnego - gzyms szeroki (montaż, obróbka i malowanie farbą silikonową)
jm=m	40
ob=131.05

[RMS 3]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż gzymsów z kształtowników styropianowych - odtworzenie gzymsu międzykondygnacyjnego - gzyms wąski (montaż, obróbka i malowanie farbą silikonową)
jm=m	40
ob=131.57

[RMS 3]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż gzymsów z kształtowników styropianowych - odtworzenie gzymsu podparapetowego (montaż, obróbka i malowanie farbą silikonową)
jm=m	40
ob=49.8

[RMS 3]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż gzymsów z kształtowników styropianowych - odtworzenie gzymsu nad ostatnią kondygnacją (montaż, obróbka i malowanie farbą silikonowa)
jm=m	40
ob=208.91

[RMS 3]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0114-04
na=Bezspoinowy system dociepleń. Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową
jm=m2	50
ob=125.346

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-1998	KNR	2-02u2 0541-01
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm
jm=m2	50
ob=18.6

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=27.5	0	27.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-1998	KNR	2-02u2 0541-02
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=33.345

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na= Rusztowania

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1604-01
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m (łącznie z czasem pracy rusztowania)
jm=m2	50
ob=405.076

[RMS 3]
nz=0.5482	0	0.5482
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1604-02
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m (łącznie z czasem pracy rusztowania)
jm=m2	50
ob=1927.64

[RMS 3]
nz=0.5787	0	0.5787
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1505-01
na=Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
jm=m2	50
ob=2332.716

[RMS 1]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na= Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01
na=Rozebranie podłóg ślepych - materiał do odtworzenia ciągów komunikacyjnych
jm=m2	50
ob=529.129

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0429-01
na=Rozbiórki polep stropów drewnianych
jm=m2	50
ob=660.072

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0609-01
na=Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm - poz. zastępcza rozebranie docieplenia z wełny mineralnej
jm=m2	50
ob=157.44

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu łącznie z usunięciem z budynku, załadunkiem, rozładunkiem i kosztem składowania ( opłata za przyjęcie na wysypisko)
jm=m3	60
ob=91.198
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0.3mm - poziome
jm=m2	50
ob=851.437

[RMS 2]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0613-03
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa: maty z wełny mineralnej  o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,035 W/m*K i docelowej grubości w dwóch warstwach 30cm
jm=m2	50
ob=851.437

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0613-04
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną: maty z wełny mineralnej  o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,035 W/m*K i docelowej grubości w dwóch warstwach 30cm
jm=m2	50
ob=851.437

[RMS 1]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na= Docieplenie podłogi na gruncie

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - podłoga na gruncie ocieplona styropianem twardym gr.10cm o współczynniku lambda 0.035 W/m*K, EPS200-035
jm=m2	50
ob=678.226

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

