[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.14.10
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=16-300 Augustów, ul. Młyńska 35
ni=Gmina Miasto Augustów;16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[ELEMENT 1]
na=1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE (CPV 45111100-9)

[ELEMENT 2]
na=1.1. Demontaże

[POZYCJA]
na=Demontaż siatek z okien sali gimnastycznej
jm=m2	50
ob=36.04
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż przeszklenia szatni wraz z konstrukcją
jm=m2	50
ob=12.342
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż osłon na kaloryfery
jm=m2	50
ob=3.135
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaz tablic i  koszy do koszykówki na sali gimnastycznej
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż odbojnic z płyty meblowej
jm=m	40
ob=45.16
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż drabinek na sali gimnastycznej
jm=m2	50
ob=43.92
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż narożników drewnianych
jm=m	40
ob=290.16
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż wieszaków
jm=m	40
ob=21.34
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Demontaż szaf wnękowych
jm=m3	60
ob=6.957
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 1306-01
na=Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż balustrady
jm=szt	20
ob=24
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=1.2. Roboty rozbiórkowe (CPV 45111100-9)

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-03
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - poz. zas. dla demontażu stolarki pcv
jm=szt	20
ob=0.846
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-04
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaż stolarki drzwiowej (ościeżnica +skrzydło)
jm=szt	20
ob=28
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-05
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 demontaż stolarki drzwiowej (ościeżnica +skrzydło)
jm=m2	50
ob=85.405
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-09
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 demontaż stolarki drzwiowej (ościeżnica +skrzydło)
jm=szt	20
ob=33
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-08
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż krat oraz demontaż stolarki drzwiowej (ościeżnica +skrzydło)
jm=m2	50
ob=25.952
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-11
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych
jm=m	40
ob=38.9
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-12
na=Wykucie z muru podokienników betonowych
jm=m	40
ob=201.45
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0354-13
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
jm=szt	20
ob=36
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 1011-02
na=Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami
jm=m3	60
ob=3.58
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0818-05
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie posadzek łącznie z oderwaniem cokolików (współczynnik do R=1,05)
jm=m2	50
ob=1237.488
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0811-07
na=Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - rozebranie posadzek łącznie ze skuciem cokolików (współczynnik do R=1,05)
jm=m2	50
ob=671.171
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	3 0801-05
na=Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów
jm=m2	50
ob=183.675
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0428-03
na=Rozebranie podłóg drewnianych
jm=m2	50
ob=13.609
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0429-05
na=Rozbiórki podsufitek - poz. zas. dla rozbiórki zabudowy i sufitów z płyty gipsowo- kartonowej oraz zabudowy z płyty meblowej, rozbiórka sufitu na sali gimnastycznej
jm=m2	50
ob=134.479
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0426-02
na=Rozebranie obicia ścian - poz. zas. dla rozbiórki boazerii ze ścian
jm=m2	50
ob=77.536
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0427-05
na=Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - poz. zas. - rozebranie ścianek działowych drewnianych oraz z płyt gipsowo-kartonowych
jm=m2	50
ob=115.993
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0819-15
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
jm=m2	50
ob=194.564
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0348-02
na=Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=39.56
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0348-03
na=Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=148.157
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=17.783
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0804-07
na=Zerwanie posadzki cementowej
jm=m2	50
ob=627.601
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0804-07
na=Zerwanie posadzki cementowej - poz. zas dla rozbiórki dalszych warstw posadzki na najniższej kondygnacji
jm=m2	50
ob=639.804
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0804-07
na=Zerwanie posadzki cementowej - poz. zas dla rozbiórki warstw posadzki o grubości docelowej 15 cm
jm=m2	50
ob=140.241
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0212-03
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
jm=m3	60
ob=3.068
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0351-02
na=Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły - rozbiórka wszystkich warstw stropu o gr. łącznej 30 cm
jm=m2	50
ob=88.694
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0336-03
na=Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=33.84
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0336-04
na=Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=30.58
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0346-03
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=gniazdo
ob=18
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie otworów w stropie drewnianym
jm=szt	20
ob=3
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0351-02
na=Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły - wykonanie otworów instalacyjnych
jm=m2	50
ob=2.75
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0427-05
na=Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
jm=m2	50
ob=77.822
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0350-01
na=Rozebranie kominów wolno stojących
jm=m3	60
ob=2.504
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=1.3. Rozkucia ścian pod projektowane otwory drzwiowe oraz przejścia (CPV 45111100-9)

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0329-02
na=Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=2.1
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0329-03
na=Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=54.378
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=6.09
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poz. zas. dla rozkucia ścian pod nadproża
jm=m3	60
ob=10.679
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=1.6
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=1.4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

[POZYCJA]
na=Wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu łącznie z usunięciem z budynku, załadunkiem, rozładunkiem i kosztem składowania (utylizacji)
jm=m3	60
ob=347.019
nsn=S-02.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (CPV 45223500-1, 45262500-6, 45320000-6, 45223210-1)

[ELEMENT 2]
na=2.1. Ławy i stopy fundamentowe, płyty i ściany fundamentowe (CPV 45223500-1, 45262500-6, 45320000-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0104-02
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=58.967
nsn=S-03.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=KNNR 2	KNNR	2 1201-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10
jm=1
ob=2.665
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0201-01
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=2.972
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0204-02
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=3.6
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0205-01
na=Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=2.88
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0207-01
na=Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu
jm=m2	50
ob=10.01
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0207-07
na=Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości
jm=m2	50
ob=7.7
krn=17
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0207-07
na=Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości
jm=m2	50
ob=2.31
krn=7
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-01
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
jm=t	34
ob=0.025
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
jm=t	34
ob=0.565
nsn=S-05.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0604-02
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych - poz. zas. dla izolacji z papy termozgrzewalnej
jm=m2	50
ob=7.43
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 0301-03
na=Fundamenty z bloczków betonowych
jm=m3	60
ob=2.341
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=5.135
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0602-02
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=5.135
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=35.898
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-02
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=35.898
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=2.2. Stropy, schody, słupy, belki i podciagi (CPV 45223500-1)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0218-02
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu
jm=m2	50
ob=13.069
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0218-06
na=Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
jm=m2	50
ob=13.069
krn=8
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0216-02
na=Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m2	50
ob=77.702
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0216-05
na=Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty
jm=m2	50
ob=31.971
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0216-05
na=Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty
jm=m2	50
ob=45.731
krn=9
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0210-01
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8  z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m3	60
ob=3.364
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0208-08
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m3	60
ob=2.873
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0208-09
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m3	60
ob=1.89
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0210-01
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8  z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m3	60
ob=4.009
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0210-02
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10  z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m3	60
ob=0.857
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0216-02
na=Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy
jm=m2	50
ob=14.501
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0216-05
na=Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty
jm=m2	50
ob=14.501
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-01
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
jm=t	34
ob=0.221
nsn=S-05.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
jm=t	34
ob=3.55
nsn=S-05.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0218-01
na=Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - odtworzenie stopni w pomieszczeniu węzła cieplnego
jm=m3	60
ob=0.542
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=2.3 Nadproża stalowe, konstrukcje stalowe, wzmocnienia (CPV 45223210-1)

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 100x2
jm=mb
ob=11.7
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 100x3
jm=mb
ob=27.28
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 100x3
jm=mb
ob=13.7
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 100x4
jm=mb
ob=3.23
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 120x3
jm=mb
ob=13.77
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 140x3
jm=mb
ob=2.7
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 160x3
jm=mb
ob=10.9
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 100x2
jm=mb
ob=11.4
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych: podstemplowanie,  wykonanie poduszek betonowych, ułożenie belek stalowych (belki skrecone, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie), wypełnienie przestrzeni  pomiędzy belkami cegłami i betonem, założenie siatki Rabitza, wykonanie tynku cementowego - zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej - nadproża IPE 100x3
jm=mb
ob=1.24
nsn=S-09.00.00      S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wzmocnienie konstrukcji stropu drewnianego nad salą wielofunkcyjną, pom. 1/30 1-sza kondygnacja (zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie oraz montaż stalowych ram wsporczych pod centrale wentylacyjne (zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej)
jm=kpl	90
ob=5
nsn=S-09.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie oraz montaż konstrukcji wsporczej pod maszt głosnikowy (zgodnie z dokumentacją projektową)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-09.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=3. PODŁOŻA POD POSADZKI (CPV 45262350-9, 45320000-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1201-03
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich
jm=m3	60
ob=57.604
nsn=S-11.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1201-01
na=Podkłady betonowe
jm=m3	60
ob=84.133
nsn=S-11.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 0601-03
na=Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej - pozycja zastępcza
jm=m2	50
ob=719.189
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=4. ROBOTY MUROWE (ZAMUROWANIA, ŚCIANKI DZIAŁOWE) (CPV 45262500-6)

[POZYCJA]
pd=KNNR 2	KNNR	2 0307-02
na=Ściany i ścianki z bloczków wapienno piaskowych drążonych typ NFD. Ściany z bloków typu 3 NFD kl. 150
jm=m3	60
ob=2.978
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0304-01
na=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=7.042
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0303-02
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=4.76
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0304-01
na=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=13.941
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0303-02
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m2	50
ob=146.258
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0324-01
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł  "na pełno"
jm=m	40
ob=15.46
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=BC_1KW2004	KNNR	2 0307-06
na=Ściany i ścianki z bloczków wapienno piaskowych drążonych typ NFD. Ścianki działowe z bloków typu 3 NFD
jm=m2	50
ob=162.069
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd= 1998	KNR	2-02s 0126-05
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża L-19
jm=m	40
ob=28.8
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0121-01
na=Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm - poz. zas.
jm=m2	50
ob=57.271
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0304-02
na=Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=5.685
nsn=S-08.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=5. TYNKI, UZUPEŁNIENIA TYNKÓW (CPV 45410000-4)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0801-02
na=Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie
jm=m2	50
ob=538.529
nsn=S-12.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0711-02
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
jm=m2	50
ob=246.177
nsn=S-12.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0711-01
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
jm=m2	50
ob=0.8
nsn=S-12.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0716-09
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich
jm=m2	50
ob=77.702
nsn=S-12.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=6. POSADZKI (CPV 45321000-3, 45320000-6, 45430000-0)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - podłoga na gruncie ocieplona styropianem twardym EPS200 gr. 5 cm o współczynniku lambda 0.035 W/m*K
jm=m2	50
ob=6.51
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian twardy EPS200 gr. 7 cm o współczynniku lambda 0.035 W/m*K
jm=m2	50
ob=124.008
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0609-03
na=Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian twardy EPS200 gr. 3 cm o współczynniku lambda 0.035 W/m*K
jm=m2	50
ob=79.742
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 0604-01
na=Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
jm=m2	50
ob=872.193
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 0601-03
na=Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe z papy klejonej na zimno - pozycja zastępcza
jm=m2	50
ob=118.611
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1202-01
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro - posadzka ze zbrojeniem rozproszonym
jm=m2	50
ob=990.804
nsn=S-11.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1202-03
na=Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm - posadzka ze zbrojeniem rozproszonym
jm=m2	50
ob=990.804
krn=4
nsn=S-11.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 1)
jm=m2	50
ob=5.144
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 1)
jm=m	40
ob=9.76
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 2)
jm=m2	50
ob=37.476
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 3)
jm=m2	50
ob=50.105
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 3)
jm=m	40
ob=28.17
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-11
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej  - płytka wielkoformatowa układana metodą kombinowaną poz. zas. (płytka 4)
jm=m2	50
ob=44.611
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 4)
jm=m	40
ob=42.44
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-11
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej  - płytka wielkoformatowa układana metodą kombinowaną poz. zas. (płytka 5)
jm=m2	50
ob=151.471
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 5)
jm=m	40
ob=46.76
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 2)
jm=m2	50
ob=3.008
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1118-09
na=Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną (płytka 3)
jm=m2	50
ob=67.022
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1120-06
na=Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wysokości 15cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (płytka 3)
jm=m	40
ob=44.84
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1121-05
na=Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm
jm=m2	50
ob=18.295
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1122-05
na=Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 15cm bez przecinania płytek
jm=m	40
ob=19.93
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=7. ŚCIANY Z PŁYT G-K, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE (CPV 45421152-4, 45421146-9, 45431200-9)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2003-02
na=Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
jm=m2	50
ob=402.3
nsn=S-16.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2003-02
na=Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
jm=m2	50
ob=180.574
nsn=S-16.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2003-04
na=Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo - ściany REI 60
jm=m2	50
ob=129.882
nsn=S-16.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2003-05
na=Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo - obudowa pionów kanałów wentylacyjnych
jm=m2	50
ob=59.963
nsn=S-16.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-04
na=Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
jm=m2	50
ob=216.469
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-04
na=Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - poz. zas. wykonanie obudowy sufitu w systemie o odporności ogniowej EI30
jm=m2	50
ob=92.815
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-08
na=Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach - poz. zas. wykonanie obudowy sufitu w systemie o odporności ogniowej EI30
jm=m2	50
ob=92.815
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-04
na=Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - poz. zas. wykonanie sufitu w systemie o odporności ogniowej EI60
jm=m2	50
ob=63.812
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-08
na=Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach - dodatek za drugą warstwę na rusztach - poz. zas. wykonanie sufitu w systemie o odporności ogniowej EI60
jm=m2	50
ob=63.812
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-04
na=Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - wykonanie przegrody nierozprzestrzeniającej ognia
jm=m2	50
ob=16
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 2006-03
na=Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - wykonanie przegrody nierozprzestrzeniającej ognia
jm=m2	50
ob=102.9
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Renowacja istniejącej konstrukcji drewnianej stropu (belek stropowych) z zabezpieczeniem powierzchni do stanu NRO
jm=m2	50
ob=149.05
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Sufit podwieszany modułowy na sali konferencyjnej o odporności ogniowej EI30
jm=m2	50
ob=149.05
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Sufity podwieszane modułowe z prasowanej wełny mineralnej
jm=m2	50
ob=486.974
nsn=S-17.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0829-01
na=Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej
jm=m2	50
ob=150.083
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 0803-02
na=Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - płytka 20x20cm
jm=m2	50
ob=150.083
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=8. STOLARKA (CPV 45421130-4)

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-10
na=Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - stolarka zewnętrzna
jm=m2	50
ob=21.78
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-10
na=Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - stolarka wewnętrzna
jm=m2	50
ob=21.12
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
jm=m2	50
ob=4.41
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-07
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
jm=m2	50
ob=20.79
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-07
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi EI 30
jm=m2	50
ob=4.41
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-07
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi EI 60
jm=m2	50
ob=4.41
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż drzwi stalowych EI 30
jm=m2	50
ob=4.2
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż drzwi stalowych EI 60
jm=m2	50
ob=2.1
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż drzwi płytowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą - drzwi łazienkowe z ościeżnicą regulowaną (obejmową)
jm=szt	20
ob=3
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż drzwi płytowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną (obejmową)
jm=szt	20
ob=1
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż wyłazu na poddasze - wyłaz EI 15
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratów kamienno-żywicznych
jm=m	40
ob=224.95
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=9. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 1202-09
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2
jm=m2	50
ob=1794.807
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Orgbud wyd.1992-98	KNR	2-02u2 0842-02
na=Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 - montaż narożników aluminiowych
jm=m	40
ob=211.81
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd= 1997	NNRNKB	7 1134-01
na=Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - poz. zas. dla gruntowania sufitów
jm=m2	50
ob=1143.653
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-06
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
jm=m2	50
ob=1626.19
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd= 1997	NNRNKB	7 1134-02
na=Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - poz. zas. dla gruntowania ścian przed szpachlowaniem
jm=m2	50
ob=651.154
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-04
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
jm=m2	50
ob=982.214
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-02 0815-04
na=Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
jm=m2	50
ob=120
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-07
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=2608.404
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1505-07
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=120
nsn=S-19.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=10. BALUSTRADY, POCHWYTY, WYCIERACZKI, WYPOSAŻENIE (CPV 45421160-3)

[POZYCJA]
na=Balustrady schodowe z rur stalowych osadzone i zabetonowane  - balustrada pochylni dla osób niepełnosprawnych (zewnętrzna)
jm=m	40
ob=3.2
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Poręcze przyścienne - pochwyty klatek schodowych w części "C"
jm=m	40
ob=12.45
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Balustrady zabezpieczajace stolarkę okienną
jm=szt	20
ob=2
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wycieraczki do obuwia
jm=kpl	90
ob=9
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=z2_00d	KNR	2-02 1213-01
na=Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m
jm=m	40
ob=2.5
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Wyposażenie toalet dla osób niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=11. ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE (CPV 44112410-5, 45321000-3, 45421100-5, 45223220-4, 45262350-9, 45430000-0)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0406-02
na=Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
jm=m3	60
ob=0.134
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0406-06
na=Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
jm=m3	60
ob=0.069
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0407-01
na=Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
jm=m3	60
ob=0.031
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0407-04
na=Słupy o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
jm=m3	60
ob=0.042
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0409-01
na=Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
jm=m3	60
ob=0.38
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0.3mm - poziome
jm=m2	50
ob=10.562
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0613-03
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa: maty z wełny mineralnej grubości 15 cm
jm=m2	50
ob=10.562
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=KNR 0-15	KNR	0-15 0517-01
na=Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa
jm=m2	50
ob=23.708
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR	0-15 0517-02
na=Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
jm=m2	50
ob=23.708
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR	0-15 0519-01
na=Pokrycie dachu blachodachówką
jm=m2	50
ob=23.708
nsn=S-10.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=NNRNKB 6	NNRNKB	6 0541-02
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
jm=m2	50
ob=11.636
nsn=S-10.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0102-02
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - styropian EPS o współczynniku lambda 0.031 W/m*K
jm=m2	50
ob=75.268
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0104-05
na=Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych.
jm=m	40
ob=63.96
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-07
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach.
jm=m2	50
ob=75.268
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-10
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
jm=m2	50
ob=75.268
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0111-01
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża.
jm=m2	50
ob=75.268
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0111-03
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) - poz. zastępcza tynk natryskowy, kolorystyka zgodnie z rys. elewacji
jm=m2	50
ob=75.268
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Montaż gzymsów z kształtowników styropianowych
jm=m	40
ob=24.76
nsn=S-07.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR	0-15 0526-01
na=Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej
jm=m	40
ob=9.6
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=KNR 0-15	KNR	0-15 0526-02
na=Osadzenie okien w połaci dachowej wraz z kołnierzem -  połaciowe okno wyłazowe o wym. 80x80cm.
jm=szt	20
ob=3
nsn=S-06.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominiarskie
jm=m	40
ob=58.5
nsn=S-10.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Daszki prefabrykowane nad wejściami do budynku
jm=kpl	90
ob=6
nsn=S-20.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zadaszenie nad wejściem od ulicy Młyńskiej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-09.00.00            S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0201-01
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=3.06
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0218-01
na=Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - odtworzenie podestów zewnętrznych
jm=m3	60
ob=1.662
nsn=S-04.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2002	KNR	0-12 1121-06
na=Okładziny podestów zewnętrznych z płytek układanych na klej metodą kombinowaną (płytka 6)
jm=m2	50
ob=9.84
nsn=S-13.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=12. PODDASZE (CPV 45432114-6, 45261920-9)

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1110-04
na=Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo (łącznie z wykonaniem legarów na grubości docieplenia) - poz. zas.
jm=m2	50
ob=280.141
nsn=S-14.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0628-06
na=Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej metodą smarowania preparatami olejowymi istniejącej więźby - zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu w  części "B" do stanu NRO
jm=m2	50
ob=198.152
krn=1.5
nsn=S-18.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=13. DŹWIG OSOBOWY (CPV 42416100-6)

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż dźwigu osobowego z obudową
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-21.00.00
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=14. RUSZTOWANIA (CPV 44212317-4)

[POZYCJA]
na=Rusztowanie na klatkach schodowych łącznie z czasem pracy rusztowania - dla wszystkich robót (budowlanych, elektrycznych, sanitarnych)
jm=kpl	90
ob=4
nsn=S-22.00.00
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Rusztowanie na sali konferencyjnej łącznie z czasem pracy rusztowania - dla wszystkich robót (budowlanych, elektrycznych, sanitarnych)
jm=kpl	90
ob=1
nsn=S-22.00.00
op=1
cj=0

