[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	4	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. MŁYNSKA 35 W AUGUSTOWIE
ni=MIASTO AUGUSTÓW
nw=
nk=mgr inż. D. Piszczatowska
sp=
mi=
da=08. 2018r.
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45331000-6,Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45331100-7,Instalowanie centralnego ogrzewania

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=201.05714

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=87.193

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=16.0244

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.38

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=21.9

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=22.59

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.69

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robocizna
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=55.18

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robocizna razem
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=176

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robotnicy
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9639.25716

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=378.20434

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=50.8045

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160mm
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące 15mm
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Baterie zmywakowe ścienne
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Centrala wentyl
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.3

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Czerpnie dachowe kołowe, typ C o średnicy do  500mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Drut stalowy miękki ocynkowany 1,2mm
id=0000006	3
jm=kg	033
ce=0
il=76.74236

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Elektrody do stali węglowych i niskostopowych
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Glowica  termostatyczna15 mm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=178

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń 22-600/1100
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-1000
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-1100
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-1800
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-2300
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-500
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-600
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-700
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawieszeń-900
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 3-płytowe z kompletem zawieszeń
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 3-płytowe z kompletem zawieszeń-110
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 3-płytowe z kompletem zawieszeń-700
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kausze stalowe ocynkowane
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=125

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000024	3
jm=dm3	066
ce=0
il=3.0208

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=3072

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kołnierze okrągłe tulejowe z piastą z brązu 40mm
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej 150mm
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.32

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kołnierze stalowe okrągłe
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką   d=20mm
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką   d=25mm
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania  15mm
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania  25mm
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania  40mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza
id=0000034	3
jm=kg	033
ce=0
il=60

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=46

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm
id=0000036	3
jm=kg	033
ce=0
il=24.5

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, typ A o obwodzie  800mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=218

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kryzy dławiące  d=25mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki miedziane  54mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm
id=0000040	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.66244

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm
id=0000041	3
jm=m2	050
ce=0
il=96.23315

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1400mm
id=0000042	3
jm=m2	050
ce=0
il=3.9606

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne E z płyt płyt z wełny  o obwodzie do 1400mm
id=0000043	3
jm=m2	050
ce=0
il=381.087

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne E z płyt płyt z wełny  o obwodzie do 1800mm
id=0000044	3
jm=m2	050
ce=0
il=429.387

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne E z płyt z wełny  o obwodzie do 1000mm
id=0000045	3
jm=m2	050
ce=0
il=332.787

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 20mm
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=589.361

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 25mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=86.328

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 32mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=53.07

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 40mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=33.417

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 50mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.35

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 25mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=93.06

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 32mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=64.416

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=261

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Kurki manometryczne z kielichem gwintowanym
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kurki mosiężne spustowe ze złączką do węża
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Lina stalowa ocynkowana   5mm
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Łączniki z polipropylenu
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.141

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.06

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.09

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=208

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  25mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.55

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  32mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Manometry
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Manometry techniczne dla ciśnień 0-0,6MPa 15mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej o masie objętościowej 120kg/m3 na tekturze lub welonie szklanym
id=0000065	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.7766

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze V=200l
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Nakrętki stalowe sześciokątne średniodokładne
id=0000067	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.26

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne
id=0000068	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.552

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Nawietrzaki podokienne typ A
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe  dn=25mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  25mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Osadniki żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  40mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm
id=0000073	3
jm=m	040
ce=0
il=563.2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineralnej bez osłony gr.30mm
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0
il=185.85

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Otuliny z wełny mineralnej o masie objętościowej 150kg/m3, bez osłony grubości 30mm
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=2697.48

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Podkładki stalowe okrągłe
id=0000076	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne
id=0000077	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.384

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1000mm
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=562.5685

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1400mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=462.7485

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 1800mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=807.6565

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1400mm
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.1119

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  100mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.29143

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  630mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=46.943

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Podpory ślizgowe wspornikowe
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm
id=0000085	3
jm=m2	050
ce=0
il=14.96502

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm
id=0000086	3
jm=m2	050
ce=0
il=143.17615

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1400mm
id=0000087	3
jm=m2	050
ce=0
il=10.4673

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne E z płyt płyt z wełny o obwodzie do 1400mm
id=0000088	3
jm=m2	050
ce=0
il=562.557

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne E z płyt z wełny o obwodzie do 1000mm
id=0000089	3
jm=m2	050
ce=0
il=491.257

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne E z płyt z wełny o obwodzie do 1800mm
id=0000090	3
jm=m2	050
ce=0
il=633.857

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych 150mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=2.4

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rurki syfonowe do manometru
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rury miedziane  54mm
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury przewodowe B cieplne  d=25/ 3,25mm
id=0000095	3
jm=m	040
ce=0
il=36.05

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rury przewodowe B cieplne  d=40/ 3,25mm
id=0000096	3
jm=m	040
ce=0
il=30.9

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm
id=0000097	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=25mm
id=0000098	3
jm=m	040
ce=0
il=0.84

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm
id=0000099	3
jm=m	040
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm
id=0000100	3
jm=m	040
ce=0
il=15.45

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane o średnicy  25mm
id=0000101	3
jm=m	040
ce=0
il=15.45

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Rury z polietylenu  20mm
id=0000102	3
jm=m	040
ce=0
il=929.995

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Rury z polietylenu  25mm
id=0000103	3
jm=m	040
ce=0
il=141.264

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rury z polietylenu  32mm
id=0000104	3
jm=m	040
ce=0
il=93.96

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Rury z polietylenu  40mm
id=0000105	3
jm=m	040
ce=0
il=76.788

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Rury z polietylenu  50mm
id=0000106	3
jm=m	040
ce=0
il=24.84

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  20mm
id=0000107	3
jm=m	040
ce=0
il=870

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  25mm
id=0000108	3
jm=m	040
ce=0
il=152.28

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  32mm
id=0000109	3
jm=m	040
ce=0
il=114.048

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o średnicy zewnętrznej  63mm
id=0000110	3
jm=m	040
ce=0
il=10.47

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Ściągacz śrubowy ocynk z uchwytami widełkowymi z gwintem lewym i prawym M 16-A/0,63 z uchwytami widełkowymi
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Śruby średniodokładne 6-kątne
id=0000112	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.88

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne
id=0000113	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.256

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl
id=0000114	3
jm=kg	033
ce=0
il=55.3173

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl
id=0000115	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000116	3
jm=m	040
ce=0
il=25.3952

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Termometry techniczne 0-100 stopni C 15mm
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Termometry w oprawie
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=59.25

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=1208.9935

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=339.75

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  32mm
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=213.786

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  40mm
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=71.1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.7

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  42mm
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  54mm
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.8

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=104.32

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  160mm
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  450mm
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.25

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  500mm
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.25

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do  630mm
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=103.2746

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  800mm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=226.72

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1400mm
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=13.15485

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie wodociągowe do wody zimnej do 50 st. C grubości 2,0-3,0mm
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe dn=15mm
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe dn=25mm
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Wymiennik płytowy
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ E o średnicy do  450mm
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Zaślepki z blachy stalowej
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe dla ciśnień 1,6MPa  15mm
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Zawory kulowe 15mm
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Zawory mosiężne d=20mm
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Zawory mosiężne proste d=10mm
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające  d=25mm
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 6mm
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Zawory przelotowe  15mm
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.047

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste do wody d=15mm
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=87

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 40mm
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 20mm
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 32mm
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=15mm
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=25mm
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Zawory zaporowe kabłąkowe kołnierzowe z brązu 40mm
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Zawory zaporowe kołnierzowe d=20mm
id=0000158	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Zawory zaporowe kołnierzowe d=25mm
id=0000159	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Zawory zaporowe kołnierzowe staliwne  25mm
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Zawory zaporowe kołnierzowe staliwne  40mm
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000162	3
jm=szt	020
ce=0
il=87

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zawory zwrotne żeliwne grzybkowe, kołnierzowe  40mm
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=100

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Zawory żeliwne ocynkowane d=32mm
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=zawór grzejnikowy
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=89

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Zwężki stalowe rurowe
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 205]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.24

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.77

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) (1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.02118

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=Giętarka elektryczno-mechaniczna do rur do 100mm
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.695

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  4,5t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.03118

[RMS ZEST 214]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=659.64511

[RMS ZEST 210]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.8468

[RMS ZEST 212]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.385

[RMS ZEST 211]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.05235

[RMS ZEST 213]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.56

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=Spawarka elektryczna
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.666

[RMS ZEST 215]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.592

[RMS ZEST 218]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=53.78394

[RMS ZEST 217]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.198

[RMS ZEST 219]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.45

[RMS ZEST 220]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 221]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.
cpv=45331100-7

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.-roboty demontażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0520-02
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
jm=kpl	90
ob=51

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0520-02
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
jm=kpl	90
ob=37

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0506-02
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie
jm=m	40
ob=192

[RMS 2]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0506-03
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie
jm=m	40
ob=33

[RMS 2]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0506-04
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie
jm=m	40
ob=93

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0506-05
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie
jm=m	40
ob=113

[RMS 4]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.-roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01
na=Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz16
jm=m	40
ob=488.75
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01
na=Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz18
jm=m	40
ob=97.2
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02
na=Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz20
jm=m	40
ob=54
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02
na=Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz26
jm=m	40
ob=76.8
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03
na=Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz32
jm=m	40
ob=105.6
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-04
na=Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz40
jm=m	40
ob=35.1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-05
na=Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-z polietylenu łączone na złączki zaciskowe dostosowane do zalewania w posadzce-dz54
jm=m	40
ob=23
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.438	0	0.438
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-09
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 54,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=20
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/500
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/600
jm=szt	20
ob=2
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/700
jm=szt	20
ob=3
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/800
jm=szt	20
ob=7
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/900
jm=szt	20
ob=3
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/1000
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/1100
jm=szt	20
ob=5
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/1200
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/1400
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/1600
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/1800
jm=szt	20
ob=2
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV11s-600/2300
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV21s-600/800
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV21s-600/1000
jm=szt	20
ob=10
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV21s-600/1100
jm=szt	20
ob=7
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV21s-600/1800
jm=szt	20
ob=1
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV22s-600/800
jm=szt	20
ob=2
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_ CV22s-600/1100
jm=szt	20
ob=12
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_CV22s-600/1200
jm=szt	20
ob=9
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_CV33-600/700
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_CV33-600/1000
jm=szt	20
ob=6

[RMS 12]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm_CV33-600/1100
jm=szt	20
ob=12

[RMS 12]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 10-15 mm - P,Z, zawór+GŁOWICA TERMOSTATYCZNA d=15 PRZY GRZEJNIKACH
jm=szt.
ob=89
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 10]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 10-15 mm - P.Z. zawór odcinający powrotny dn 15
jm=szt.
ob=89
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 10]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0509-01
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 150mm-DN 125_2xL=1,2m
jm=m	40
ob=2.4
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 2]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03
na=Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania  z rur z tworzyw sztucznych
jm=próba
ob=435
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
jm=urządzeń
ob=89
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 12]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-02
na=Izolacja j rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami z PIANKI POLIURETANOWEJ grubości 30mm w płaszczu z PCV dn 40, dn 54 -do prowadzenia w posadzce
jm=mb
ob=59

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-16 0306-01
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej grubości 30mm-w płaszczu z PCV dn 32, dn 25 i dn 20 i dz16-do prowadzenia w posadzce
jm=mb
ob=708

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=3.81	0	3.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0408-04
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 4]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0408-04
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=D.M.00.00.02

[RMS 4]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie przewiertów w stropach i osadzenie tulei
jm=m2	50
ob=4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0415-05
na=Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm+zawór odcinający dn 15
jm=szt	20
ob=24

[RMS 4]
nz=0.1156	0	0.1156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ciepła technologicznego

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0511-03
na=Kryzowanie instalacji - kryza dławiąca do połączeń gwintowanych o śr. nom.do 40 mm-zawory regulacji przepływu dn20
jm=szt.
ob=5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku
jm=m	40
ob=30
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ATHCJP_3kw2014	KNR	0-35 0208-01
na=Pompy obiegowe c.t. z uszczelnieniami do glikolu
jm=szt.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-03
na=Zawór odcinający kulowy o śr. nom. 25 mm
jm=szt.
ob=10
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-04
na=Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o.-dn40
jm=szt.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0311-01
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. do 50 dm3
jm=szt.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-03
na=Zawór bezpieczeństwa o śr. nom. 15mm na 5 bar
jm=szt.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1984,1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-22 1001-01
na=Montaż wymienników płytowych 80kw
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=ATHCJP_3kw2014	KNR	2-15 0415-05
na=Zawór odcinający o śr. nom 25mm-dopow
jm=szt.
ob=2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-05
na=Montaż termometrów technicznych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-06
na=Montaż manometrów technicznych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-04
na=automatyczne zawory odpowietrzające o śr. nominalnej 20 mm
jm=szt.
ob=10
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-35 0218-06
na=Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych, kołnierzowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 5]
nz=1.94	0	1.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=- montaż systemu sterowania i nadzoru energii w budynku w standardzie „smart grid”
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji
cpv=45332000-3

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji-roboty demontażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=100

[RMS 2]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=160

[RMS 2]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0132-01
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
jm=szt	20
ob=23

[RMS 2]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji-roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnyc -dz 18-PExc w posadzce i bruzdach ścian
jm=m	40
ob=259.5

[PRZEDMIAR]
wo=157	1	66+3.5*2+8*3.5*3	rozprowadzenie rur w posadzce
wo=102.5	1	17*2.5+5*2.5+19*2.5	podejścia pod urzadzenia

[RMS 12]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-02
na=Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych-PExc w posadzce
jm=m	40
ob=141

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85	w posadzce
wo=56	1	4*3.5*4	piony

[RMS 12]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-03
na=Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=87

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	35+10	w posadzce
wo=42	1	3*3.5*4	piony

[RMS 12]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-04
na=Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=36

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36	w posadzce

[RMS 12]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-01
na=Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=100

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	(2*1)*19	umywalka
wo=10	1	(2*1)*5	zlew
wo=34	1	17*(1*2)	zawory ze złączką do węża
wo=9	1	9	cyrkulacja
wo=9	1	9	piony

[RMS 2]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	piony

[RMS 4]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	piony

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-15u1 000700-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=523.5

[RMS 12]
nz=0.1134	0	0.1134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	2-16 0313-01
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55mm, jednowarstwowa matami z wełny mineralnej na welonie szklanym grubości 40-50mm-rury izolowane otulinami z pianki poliuretanowej gr 20mm
jm=m2	50
ob=0.706

[PRZEDMIAR]
wo=0.706	1	14.7*0.04*1.2	

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- WPOSADZCE
jm=m	40
ob=512

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0116.2-01	2-15W	0116.2-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=szt	20
ob=33

[RMS 12]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 15mm-ze złączką do węża
jm=szt	20
ob=17

[RMS 12]
nz=0.387	0	0.387
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe  stojące o średnicy nominalnej 15mm-la niepełnosprawnych
jm=szt	20
ob=5

[RMS 12]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe  stojące o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=14

[RMS 12]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0115-01
na=Baterie zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 3]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-04
na=Zawory  do cyrkulacji c.w.u. MTC lub podobne
jm=szt	20
ob=9

[RMS 2]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=kucie bruzd i zamurowanie rur c.w.u. i cyrkulacji
jm=m2	50
ob=156.9
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=156.9	1	523.0*0.3	

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI_MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ z rekupaeracją

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-356x203mm+przepustnica powietrza-wywiew
jm=szt	20
ob=5

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-254x102mm+przepustnica powietrza-nawiew+wywiew
jm=szt	20
ob=43

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-203x203mm+przepustnica powietrza-nawiew+wywiew
jm=szt	20
ob=36

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-254x152mm+przepustnica powietrza-nawiew+wywiew
jm=szt	20
ob=6

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-305x152mm+przepustnica powietrza-nawiew
jm=szt	20
ob=3

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-305x203mm+przepustnica powietrza-nawiew
jm=szt	20
ob=6

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-203x102mm+przepustnica powietrza-nawiew
jm=szt	20
ob=40

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-203x152mm+przepustnica powietrza-nawiew
jm=szt	20
ob=39

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm-152x152mm+przepustnica powietrza-nawiew
jm=szt	20
ob=40

[RMS 12]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm-wywiewne dn 150
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-04
na=Wyrzutnie dachowe, kołowe, z pionowym wylotem powietrza, kołowe typ E o średnicy do 450mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 12]
nz=4.39	0	4.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-04
na=Czerpnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy do 500mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - dn125
jm=m2	50
ob=14.175

[PRZEDMIAR]
wo=14.175	1	12*3.15*0.125*3	

[RMS 12]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - dn150
jm=m2	50
ob=6.048

[PRZEDMIAR]
wo=6.048	1	12*3.15*0.16	

[RMS 12]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0125-05
na=Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, prostokątne typ E (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm-płyty z wełny szklanej
jm=m2	50
ob=1022.35

[PRZEDMIAR]
wo=1022.35	1	889*1.15	

[RMS 12]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0125-04
na=Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, prostokątne typ E (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm-analogia-płyty z wełny szklanej
jm=m2	50
ob=907.35

[PRZEDMIAR]
wo=907.35	1	789*1.15	

[RMS 12]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0125-03
na=Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, prostokątne typ E (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm-płyty z wełny szklanej
jm=m2	50
ob=792.35

[PRZEDMIAR]
wo=792.35	1	689*1.15	

[RMS 12]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0110-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1400mm
jm=m2	50
ob=14.145

[PRZEDMIAR]
wo=14.145	1	12.3*1.15	

[RMS 12]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0114-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 630mm
jm=m2	50
ob=234.715

[PRZEDMIAR]
wo=234.715	1	(3.14*0.5*130)*1.15	

[RMS 12]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ruroc. wentyl wełną mineralną gr 50mm w płaszczu z blacy stalowej
jm=m2	50
ob=235
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=MONTAZ URZADZENIA WENTYLACYJNEGO NA KONSTRUKCJI NA PODASZU
jm=kpl	90
ob=5
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Klapy ppoż.
jm=kpl	90
ob=8
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-02
na=-Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciagowa z rekuperacją Vn=Vw=1800m3/h -2000 m3/h z nagrzewnica wodną+automatyka+dp=350Pa
jm=kpl	90
ob=5

[RMS 12]
nz=4.07	0	4.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=wentylatorki łazienkowe  DECOR 100 włączane włącznikiem światła
jm=kpl	90
ob=2
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wezła cieplnego

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1998	KNR	2-20 0401-03
na=Rurociągi  z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 40/3,25mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach-dn40
jm=m	40
ob=30

[RMS 2]
nz=0.1299	0	0.1299
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2722	0	0.2722
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1998	KNR	2-20 0401-02
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32/3,25mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach
jm=m	40
ob=35

[RMS 2]
nz=0.2368	0	0.2368
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2025	0	0.2025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2445	0	0.2445
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0105-02
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=20

[RMS 12]
nz=0.387	0	0.387
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0105-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=15

[RMS 12]
nz=0.509	0	0.509
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0105-03
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=15

[RMS 12]
nz=0.427	0	0.427
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej -15mm
jm=szt	20
ob=6

[RMS 12]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01
na=Zasobniki ciepła pionowe o pojemności do 1000dm3-V=350l-podwójnie ocynkowany
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 12]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0510-01
na=Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności całkowitej do 2,0m3-100l-dp=6 bar
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-03
na=Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi-wymiennik c.o.- firmy DANFOSS -XB 20-26
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=15.8	0	15.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-03
na=Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi-wymiennik c.o.- firmy DANFOSS -XB 20-26
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=15.8	0	15.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-03
na=Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami kołnierzowymi-wymiennik c.w.- firmy DANFOSS -XB 30-26
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=15.8	0	15.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm-dn65
jm=m	40
ob=1.4

[RMS 12]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm-dn65
jm=m	40
ob=1.4

[RMS 12]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm-dn50-c.w.
jm=m	40
ob=1.4

[RMS 12]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0516-03
na=Próba szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 25m2
jm=węzeł
ob=3

[RMS 12]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-01
na=Uruchomienie węzłów wodnych C.O i c.t.
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 12]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0519-01
na=Zawory zaporowe żeliwne o średnicy nominalnej 10-20mm dla ciśnień 1,6 MPa-dn15
jm=szt	20
ob=6

[RMS 12]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0519-01
na=Zawory zaporowe żeliwne o średnicy nominalnej 10-20mm dla ciśnień 1,6 MPa-zwrotny
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0519-02
na=Zawory zaporowe żeliwne o średnicy nominalnej 25-32mm dla ciśnień 1,6 MPa
jm=szt	20
ob=4

[RMS 12]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-03
na=Zawory zaporowe staliwne o średnicy nominalnej 40mm dla ciśnień 4,0 MPa
jm=szt	20
ob=8

[RMS 12]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-02
na=Zawory zaporowe staliwne o średnicy nominalnej -32mm dla ciśnień 4,0 MPa
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-02
na=Zawory zaporowe staliwne o średnicy nominalnej -25mm dla ciśnień 4,0 MPa
jm=szt	20
ob=4

[RMS 12]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-02
na=Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy -32mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-03
na=Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy 40mm-filtroodmulnik
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-15 0408-02
na=Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm-odwadniające
jm=szt	20
ob=8

[RMS 2]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0527-02
na=Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe, z rurami przyłącznymi o średnicy 25-32mm--filtr siatkowy
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-03
na=Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe z rurami przyłącznymi o średnicy 40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03
na=Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei
jm=szt	20
ob=10

[RMS 12]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0530-02
na=Montaż manometrów w gotowej tulei
jm=szt	20
ob=11

[RMS 12]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0531-02
na=Kryzy dławiące w połączeniach kołnierzowych o średnicy nominalnej 20-25mm--MONTAZ LICZNIKÓW CIWPŁA I REGULATORA RÓŻNICY CISNIEŃ
jm=szt	20
ob=3

[RMS 12]
nz=0.494	0	0.494
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0524-01
na=Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15-25mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 MPa-0,3Mpa
jm=szt	20
ob=3

[RMS 12]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0524-01
na=Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15-25mm, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 MPa
jm=szt	20
ob=1

[RMS 12]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0522-02
na=Zawory zwrotne żeliwne o średnicy nominalnej 40mm, grzybkowe dla ciśnień 1,6 MPa
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0522-02
na=Zawory zwrotne żeliwne o średnicy nominalnej 40mm, grzybkowe dla ciśnień 1,6 MPa-dn 40 mufowy
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.VI 1993	KNR	7-07 0101-01
na=Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych o układzie poziomym lub pionowym zalewanych i samozasysających do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej, o napędzie elektrycznym, o  masie 0,05t-pompa cyrkulacyjna UPS 25-80-FIRMY GRUNDFOSS+ obiegowa c.o.  Magma 25-120 - 1x230V+pompa c.t.
jm=kpl	90
ob=3

[RMS 8]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=7.53	0	7.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=7.3	0	7.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm-T =150 STOPNI Z KONTRAKTONEM
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 12]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0140-03
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 25mm-T=90 ST. Z KONTRAKTONEM
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 12]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-01
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych - podejście o średnicy nominalnej 15mm
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-03
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych - podejście o średnicy nominalnej 25mm
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 12]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=STEROWNIK ECL comfort 310+C66  FIRMY DANFOSS+czujnik temp.zenetrznej; czujnik wody sieciowej zanurzeniowy DANFOSS- 2 szt ; czujnik przylgowy DANFOSS
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zawór regulacyjny -  VM2 dn20 kv=2,5m3/h+siłownik AMV 33 230V+termostat STB
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Zawór regulacyjny -  VM2 dn20 kv=2,5/h+siłownik AMV 13 230V+ Termostat TS/STW
jm=kpl	90
ob=2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Automatyczny zawór odpow. dn 15
jm=kpl	90
ob=4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Złącze samoodcinające dn 25
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=10

[RMS 12]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Regulator dp=20-100 kPa; kv=4,7m3/h; AVPB-F-OVENTROP-MONTAŻ
jm=SZT	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-02
na=Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w cegłach) do: 2
jm=szt	20
ob=2

[RMS 12]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=skrzynka elektryczna-obudowa HENSEL-SE 1x230V-dwa obiegi z wyłącznikiem prądowym
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Izolacja węzła cieplnego
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

