[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska
afn=ul. Sikorskiego 57A, 16-400 Suwałki
nb=Rozbudowa, przebudowa i docieplenie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowy parkingu, ciągów komunikacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej. - ETAP I
ab=dz. nr 3397, 3396 i 3395, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
ni=GMINA MIASTO AUGUSTÓW
ai=ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
nk=mgr inż. Katarzyna Wandzioch	drogowa
dt=lipiec 2018r.
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
cpv=45236000-0	Wyrównywanie terenu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej Rozbudowy, przebudowy i docieplenia budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowy parkingu, ciągów komunikacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby urzędu miejskiego w Augustowie" - ETAP I, zlokalizowanego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 na działkach ewidencyjnych nr 3397, 3396 i 3395, (jednostka ewidencyjna m. Augustów, obręb  ewidencyjny nr 0003).13101310Projektuje się :1310-droga dojazdowa szer. 5,0 m,1310-przebudowę zjazdu z ul. Hożej do szer. 5,0 m,1310-parking dla samochodów osobowych - 36 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 5 miejsc dla osobób niepełnosprawnych,1310-zespół ciągów pieszych i chodników szer. 0,6 ÷ 5,8 m,1310-schody terenowe ST 3x0,15x0,30 szer. 3,6 m,1310-plac gospodarczy pod śmietnik o wymiarach 3,6 x 4,0 m,1310-place manewrowe o wymiarach 5,0 x 22,8 m i 8,8 x 13,9 m,1310-plac przed budynkiem przy wejściu głównym o wymiarach 18,1 x 21,0 m, 1310-zieleńce.1310- odtworzenie chodnika po robotach instalacyjnych13101310Projektuje się nawierzchnię:1310Chodników, ciągów pieszych, placu przed budynkiem (1047,65 m2):1310- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,1310- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa łamanego)  zagęszczona mechanicznie - gr. 15 cm,1310- war. odcinająca z piasku - gr. 10 cm,1310W  obrzeżach betonowych 8 x 30 cm.13101310Schodów terenowych (3,25 m2):1310- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,1310- fundament betonowy C16/20 - gr. 10÷35 cm1310W  obrzeżach betonowych 8 x 30 cm.13101310Droga i parking dla samochodów osobowych, zjazd, place menewrowe i plac gospodarczy pod śmietnik (877,45 m2):1310- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,1310- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa łamanego) zagęszczona mechanicznie - gr. 25 cm,1310- war. odcinająca z piasku - gr. 10 cm,1310Krawężnik betonowy 15x22 cm i 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15).13101310Chodników po robotach insfalacyjnych (102,60 m2):1310- płyta chodnikowa betonowa 35x35cm - gr. 5 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,13101310WYKAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH1310Nawierzchnia schodów zewn., chodników i ciągów pieszych, placu przed budynkiem z kostki betonowej gr. 8 cm-  1050,90  m21310Nawierzchnia drogi i parkingu z placem pod śmietnik, placów manewrowych, zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm - 877,45  m21310Nawierzchnia zieleni uporządkowanej - 627,75  m213101310ROBOTY ROZBIÓRKOWE1310Przed rozpoczęciem robót ziemnych i nawierzchniowych należy rozebrać istniejące nawierzchnie pokrywające się z projektowanymi. Rozbiórka nawierzchni została ujęta w kosztorysie na roboty drogowe. Materiał z rozbiórek, nadający się do ponownego wbudowania, należy przekazać Inwestorowi, pozostały materiał odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.1310Należy rozebrać następujące obiekty budowlane:1310- chodnik z płyt betonowych wzdłuż ul. Hożej - 11,45 m2,1310- nawierzchnia trylinki - 140,55 m2,1310- nawierzchnia betonowa gr. 10 cm - 148,25 m2,1310- nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm - 2706,50 m2,1310- schody terenowe z elementów betonowych - 1,30 m3.1310- chodnik pod roboty instalacyjne - 102,60 m213101310ROBOTY ZIEMNE1310Roboty ziemne zasadnicze1310Zasadnicze roboty ziemne obliczono metodą siatki kwadratów. Siatka kwadratów o boku 20,0 m dowiązana została do granicy opracowania. Na siatce podano rzędne wierzchołków siatki i punktów charakterystycznych terenu w postaci ułamka o liczniku - rzędna projektowanego terenu i mianowniku - rzędna istniejąca terenu. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli robót ziemnych (rys. nr D6).13101310Bilans mas ziemnych 1310Nasypy - 56,00 m31310Wykopy - 8,96 m31310Wykopy z korytowania pod roboty nawierzchniowe:1310- droga dojazdowa, place manewrowe i parking z powierzchnią pod śmietnik - 877,45 m2 x 0,48 m = 421,18 m31310- chodniki, ciągi piesze, plac przed budynkiem i schody terenowe - 1050,90 m2 x 0,38 m =399,34 m31310 Suma 421,18+399,34 = 820,52 m31310Razem :  8,96 + 820,52 - 56,0 = 773,48 m31310Nadmiar masy ziemi należy wywieźć w  miejsce wskazane przez Inwestora.13101310Roboty ziemne wykończeniowe1310Zakłada się ręczne rozłożenie ziemi roślinnej na zieleńcach warstwą grubości 0,15 m.1310

[ELEMENT 1]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45100000-8

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Koszt robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.00.00.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej, zjazdu, chodników, schodów terenowych
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=0.193
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.193	1	(3026-2160+1458-407.1+11.45)/10000						0		0

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.2
cpv=45111300-1

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-04	2-31	0811-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=11.45	1	11,45						0		0

[POZYCJA]
id=119
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0106-01	AT-03	0106-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 5, 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem - ujęto rozbiórke chodnika pod roboty instalacyjne
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=243.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=243.15	1	140.55+102,60						0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-01	AT-03	0104-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=2706.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=2706.5	1	2706,50						0		0

[POZYCJA]
id=30
pd=wycofany 1.11.1991,zastąpiony przez KNR 2-31	KNK	2-06 0806-02	2-06	0806-02		1
mpn=1211
na=Ręczna rozbiórka nawierzchni betonowej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=14.825
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=14.825	1	148,25*0,1						0		0

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody terenowe
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	1,3						0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0101-04	4-01	0101-04		1
mpn=1211
na=Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=373.898
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=373.898	1	2492,65*0,15						0		0

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0101-01	6	0101-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=820.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=820.52	1	421,18+399,34						0		0

[POZYCJA]
id=111
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0216-03	2-01	0216-03		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=8.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.00.00.02

[PRZEDMIAR]
wo=8.96	1	8,96						0		0

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1916.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1916.9	1	3026-2160+1458-407.1						0		0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-03	4-01	0108-03		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=829.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=829.48	1	#p9+#p10						0		0

[POZYCJA]
id=36
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1306-01.01	01	1306-01.01		1
mpn=1211
na=Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym - humusu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=2492.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.09.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2492.65	1	2492,65						0		0

[POZYCJA]
id=77
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0118-13	19-01	0118-13		1
mpn=1211
na=Wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=17.843
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=17.843	1	11,45*0,15+148,25*0,1+1,3						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie nawierzchni dróg
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
cpv=45233220-7

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIE DROGI I PARKINGU Z PLACEM GOSPODARCZYM POD ŚMIETNIK I PLACAMI MANEWROWYMI
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=2.1

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13.134
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13.134	1	(101.50+541.35-423,95)*0.06						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=101.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=101.5	1	101,5						0		0

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ustawiane jako oporniki z powodu przerwy technologicznej między etapem I i II
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=26.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	26,8						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=117.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=117.4	1	541.35-423,95						0		0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=877.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=877.45	1	3037.45-2160						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=877.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=877.45	1	3037.45-2160						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=877.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=877.45	1	3037.45-2160						0		0

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=877.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=5
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=877.45	1	3037.45-2160						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=877.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=877.45	1	3037.45-2160						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=3
cpv=45233260-9

[ELEMENT 2]
na=CHODNIKI, PLAC PRZED BUDYNKIEM I CIĄGI PIESZE
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=3.1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=225.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=225.95	1	372.20-146,25						0		0

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ustawiane z powodu przerwy technologicznej między etapem I i II
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=6.05	1	6,05						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=1047.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1047.65	1	1454.75-407,1						0		0

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=1047.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1047.65	1	1454.75-407,1						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1047.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=1047.65	1	1454.75-407,1						0		0

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1047.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=1047.65	1	1454.75-407,1						0		0

[ELEMENT 2]
na=SCHODY TERENOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=3.2

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-03	2-02	0201-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=1.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	0,35*3,6						0		0

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=16.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.36	1	4*3,6+2*0,98						0		0

[POZYCJA]
id=128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	0,3*3,6*3						0		0

[ELEMENT 2]
na=ODTWORZENIE CHODNIKA PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=131
nu=3.3

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=102.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=102.6	1	102,6						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=102.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=102.6	1	102,6						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1256-01.02	01	1256-01.02		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych 35x35x5 cm bez odstępów między płytami
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=102.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=102.6	1	102,60						0		0

[ELEMENT 1]
na=Wyrównywanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=4
cpv=45236000-0

[POZYCJA]
id=55
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1239-01.02	01	1239-01.02		1
mpn=1211
na=Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=627.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.09.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=627.75	1	3114.7-2486,95						0		0

