[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.26
nan=Augustów, Młyńska, termomodernizacja budynku
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	1	8	1	6.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	2	3	1	6	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Termomodernizacja budynku, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja fotowoltaiczna, zasilanie wentylacji - instalacje elektryczne wnętrzowe
ab=16-300 Augustów, ul. Młyńska 35, dz. nr 3397
ni=Gmina Miasto Augustów
ai=16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 60
br=Elektryczna
nk=Wiesław Baluta1011-500 GIŻYCKO, Wilkasy, ul. Jarzębinowa 5
dt=05.07.2018
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 1310I.09Dane elektryczne13101310Moc zainstalowana Pi = 21,671 KW1310Napięcie zasilania   U = 400/230 V1310Ochrona od porażeń - szybkie samoczynne wyłączanie zasilania 1310Układ sieci - TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe1310Pomiar - projektowany13101310II.09Zasilanie 13101310Przebudowywana i rozbudowywana część budynku zasilana będzie kablem YKYżo 5x10 z projektowanego złącza (osobne opracowanie).1310W budynku kabel układać w rurce RL47.13101310III.         Rozdzielnie i wlz13101310W budynku zaprojektowano rozdzielnię główną RG umieszczoną na parterze. Z rozdzielni RG zasilono wszystkie odbiorniki budynku.  Rozdzielnie RG wykonać z wyposażeniem modułowym w typowej obudowie modułowej. Wewnętrzne linie zasilające wykonać przewodami:  1310z ZK do RG -  YKYżo 5x1013101310IV.09Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych.13101310W całości wykonać przewodami typu YDY 3/4x1,5 - obwody oświetleniowe oraz YDY 3/5x2,5 - obwody gniazd wtykowych pod tynk. W kuchni, magazynach, pom. gospodarczych, piwnicy i łazienkach instalować osprzęt bakelitowy szczelny, w pozostałych pomieszczeniach osprzęt instalacyjny podtynkowy. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokości 0,3 m od podłogi. Oświetlenie pomieszczeń odbywać się będzie lampami jarzeniowymi, ledowymi i lampami żarowymi. 13101310V.09Oświetlenie awaryjne.1310  1310Oświetlenie awaryjne obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych budynku. Wykonanie oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na bazie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Oprawy posiadają własne źródło światła, załączają się automatycznie z chwilą zaniku napięcia. Czas świecenia 2h.1310   1310VI.09Wentylacja.13101310W pomieszczeniach WC instalować w kratkach wentylacyjnych wentylatorki kanałowe EDM 100 załączane wraz z oświetleniem. 13101310VII.     Instalacja odgromowa.    13101310Instalację odgromową zaprojektowano na rys. nr  9. Wykonana będzie na dachu wzdłuż kalenic do złączy kontrolnych w narożnikach budynku. Przewody odprowadzające zaprojektowano przewodem stalowym ocynkowanym   8 mm w rurach izolacyjnych na zewnątrz budynku. Przewody uziemiające zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej. połączonej z uziomem szpilkowym za pomocą spawania. Miejsca połączeń chronić przed korozją za pomocą lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej. 1310Należy wykonać połączenie głównej szyny uziemiającej obiektu z uziomem. Projektowany uziom należy połączyć z uziomem istniejącym. Rezystancja uziemienia R<10 omów .13101310VIII.    Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze.13101310nstalacje w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Jako system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. W instalacji rozdzielono funkcję przewodu ochronnoneutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N. Rozdziału funkcji tych przewodów dokonać w złączu kablowym. Punkt rozdziału uziemić. Z przewodem ochronnym PE łączyć styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oświetleniowych oraz obudowy rozdzielni elektrycznych.1310W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc przewodem LY4 w izolacji żółtozielonej wszystkie urządzenia i rury przewodzące. Połączenia wykonać w sposób gwarantujący należyte połączenie elektryczne i mechaniczne. Przewód PE połączenia wyrównawczego miejscowego wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni.1310                1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 182]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.5
cw=23.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=elektromonterzy	0
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 490]
ty=R
na=Montaż instalacji fotowoltaicznej	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29950
cw=29950	PLN
il=0

[RMS ZEST 435]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 429]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 518]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 542]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 543]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=10
cw=10	PLN
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.9
cw=15.9	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.25
cw=14.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.89
cw=15.89	PLN
il=0

[RMS ZEST 204]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (WM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.28
cw=12.28	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (WM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
id=741
nu=1
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=656
pd=	KNNR	9 0501-07	9	0501-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=232
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=232	1	232					

[POZYCJA]
id=657
pd=	KNNR	9 0501-05	9	0501-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=56
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[POZYCJA]
id=743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-04	5	0511-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy typu LED
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=361
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=361	1	361					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=757
nu=2
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4*6
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=761
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5*10
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=120
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań - konstrucja wsporcza pod panel fotowoltaiczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[POZYCJA]
id=765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - panel fotowoltaiczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[POZYCJA]
id=766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - falownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (B1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (B2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie central wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=788
nu=3
cpv=45311200-2
wn=			

[POZYCJA]
id=791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Osprzęt modułowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-04	5	0204-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDY 5*4
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-09	5	1203-09		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

