[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. MŁYŃSKA 35 W AUGUSTOWIE
ni=MIASTO AUGUSTÓW
nw=
nk=mgr inż. Danuta Piszczatowska
sp=
mi=Suwałki
da=08_2018
cpv=45232400-6,Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
cpv=45232100-3,Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
cpv=45332200-5,Roboty instalacyjne hydrauliczne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=97.07

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.13

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji gazowych gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=62.03

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=111.95

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.7

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29.4

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=37.66

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.53

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.62

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robocizna razem
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1151.06

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robotnicy
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1024.66

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=914.9

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=29.4

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-100mm kl. III
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.93

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.11

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Cement murarski 15
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 12-14cm
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane nasycone
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.79

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Drut stalowy miękki 1,0mm
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.37

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Drut stalowy miękki ocynkowany 1,2mm
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.65

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Filc techniczny podkładowy grubości 16mm
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000011	3
jm=kg	033
ce=0
il=8.46

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Haki i uchwyty do rur
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem  80mm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Klamry ciesielskie 10x250mm
id=0000014	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Klamry ciesielskie typ U
id=0000015	3
jm=kg	033
ce=0
il=104.78

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000016	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.67

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=678

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kołnierze ślepe
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=77

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=78

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.34

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kruszywo z żużla paleniskowego sortowane
id=0000028	3
jm=t	034
ce=0
il=190.17

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki stalowe dwukołnierzowe   89/4,0mm
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm
id=0000030	3
jm=m2	050
ce=0
il=7.22

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=73.08

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=127.1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=98.7

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.32

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=151.9

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 20mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=333.73

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 25mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=93.06

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 32mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.48

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Łączniki z polipropylenu
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.98

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.27

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.16

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.66

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.5

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=100.39

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=103

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Maty z wełny mineralnej o masie objętościowej 120kg/m3 na tekturze lub welonie szklanym
id=0000048	3
jm=m2	050
ce=0
il=30.24

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Obudowy do zasuw żeliwne
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Opaska odcinająca HAKU nr. 5310 DN 110/2" firmy Hawle
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Osadniki żeliwne deszczowe z rusztem bezsyfonowe 150mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=124.3

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno
id=0000054	3
jm=t	034
ce=0
il=0.23

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Papa asfaltowa z mineralizowaną powłoką odmiany 250, 315, 400
id=0000055	3
jm=m2	050
ce=0
il=1062.91

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000056	3
jm=m3	060
ce=0
il=188.49

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek  5mm
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.88

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek 15mm
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.68

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Płyty pilśniowe porowate bitumowane 12,5mm
id=0000060	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.34

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.7

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  M8-M16
id=0000063	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  630mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.52

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  500mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=porecze
id=0000066	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=poręcze
id=0000067	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Pospółka
id=0000068	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.58

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Półpostumenty porcelanowe do umywalek
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 500mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm
id=0000071	3
jm=m2	050
ce=0
il=10.74

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Rury deszczowe żeliwne 150mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.18

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rury przewodowe  600mm
id=0000073	3
jm=m	040
ce=0
il=6.9

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0
il=4.22

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  50mm
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=143.41

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=50mm
id=0000076	3
jm=m	040
ce=0
il=3

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm
id=0000077	3
jm=m	040
ce=0
il=51.5

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm
id=0000078	3
jm=m	040
ce=0
il=47.28

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm
id=0000079	3
jm=m	040
ce=0
il=62.42

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm
id=0000080	3
jm=m	040
ce=0
il=39.98

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane  15mm
id=0000081	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane  32mm
id=0000082	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCW d=110mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0
il=77.01

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=19.89

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 250mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=128.01

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=91.14

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=23.52

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy  50mm
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=60.48

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=152.99

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe 160mm
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=3.36

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe o średnicy  50mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=10.08

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=19.74

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rury z polietylenu  20mm
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=295.35

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD  90mm
id=0000095	3
jm=m	040
ce=0
il=17.85

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  25mm
id=0000096	3
jm=m	040
ce=0
il=152.28

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  32mm
id=0000097	3
jm=m	040
ce=0
il=3.24

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rury z polipropylenu  63mm
id=0000098	3
jm=m	040
ce=0
il=3.26

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm
id=0000099	3
jm=m	040
ce=0
il=74.46

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Sedesy "kompakt" z polistyrenu
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne uliczne do hydrantów  80mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=104

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Syfony umywalkowe ze spustem
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Szafki hydrantowe naścienne
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=0000106	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.53

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=0000107	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi
id=0000108	3
jm=kg	033
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Śruby fundamentowe rodzaj Z M16x200mm z nakrętkami
id=0000109	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.64

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M14 kpl
id=0000110	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.52

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl
id=0000111	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.43

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl
id=0000112	3
jm=kg	033
ce=0
il=8.53

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z przewodem
id=0000113	3
jm=m	040
ce=0
il=19.25

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=5.6

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Tuleje ochronne WAVIN krótkie do rur PCW d=200mm
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stalowych
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000117	3
jm=szt	020
ce=0
il=158.53

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych  15mm
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych  32mm
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=284.6

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=383.96

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=176.25

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.4

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000124	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  500mm
id=0000125	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.32

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  630mm
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.74

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.25

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  500mm
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=wentylator oddymiający dn 500
id=0000129	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=wentylator osiowy
id=0000130	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Woda
id=0000131	3
jm=m3	060
ce=0
il=12.31

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy 32mm
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego d=110mm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000135	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.68

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Zasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe typu EA 251 Danfoss d=32mm nr. kat. 149B2114
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe typu EA 271 Danfoss d=50mm
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  50mm
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne 25mm
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Zawory przelotowe  15mm
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.33

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane  40mm
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Zawory spłukujące do pisuarów
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=32mm
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=50mm
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 32mm
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Zlewozmywaki żeliwne emaliowane
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Złączki spłukujące do pisuarów
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zwężki żeliwne
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Żwir sortowany
id=0000155	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.38

[RMS ZEST 189]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.82

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.42

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.5

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,60m3
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=18.28

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.42

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.27

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  4,5t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.82

[RMS ZEST 196]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0,9t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.52

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 25-30t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.2

[RMS ZEST 200]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.55

[RMS ZEST 201]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   5t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.69

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 204]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=53.03

[RMS ZEST 205]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.42

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.33

[RMS ZEST 210]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 75KM (55kW)
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.2

[RMS ZEST 212]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.46

[RMS ZEST 211]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.84

[RMS ZEST 213]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.69

[RMS ZEST 214]
ty=S
na=Wyciąg do urobku ziemi elektryczny 0,18t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.42

[RMS ZEST 215]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=76.57

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.41

[RMS ZEST 217]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   5-6t
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.72

[RMS ZEST 218]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.39

[RMS ZEST 219]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacyjna-roboty demontaźowe

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0230-02
na=Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie na ścianach
jm=m	40
ob=119

[RMS 4]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0230-01
na=Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie, na scianach
jm=m	40
ob=78.5

[RMS 4]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-05
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 4]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-06
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
jm=kpl	90
ob=15

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0235-09
na=Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu
jm=kpl	90
ob=3

[RMS 4]
nz=3.58	0	3.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacyjna-roboty montażowe

[POZYCJA]
na=montaz studni schładzajacej w węzle cieplnym z dn 500, h=0,8m z pompka elektryczna z pływakiem v=1l/s+podłaczenie elktryczne+rura dz 32 PE L=8,0m+naparawa posadzki
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=98

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	16.5+34.5+47	

[RMS 13]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=28

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	14*2	poziomy

[RMS 13]
nz=0.333	0	0.333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0327	0	0.0327
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=164.5

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	6*5+8*14	piony
wo=22.5	1	15*1.5	WC

[RMS 13]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=63

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	1.5*(16)	umywalki
wo=24	1	1.5*16	KRATKI
wo=9	1	1.5*6	zlewy
wo=0	1	1.5*0	brodziki
wo=6	1	1.5*4	pisuary

[RMS 13]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm
jm=
ob=49

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	wc
wo=16	1	16	wpusty
wo=14	1	14	piony

[RMS 13]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm
jm=
ob=41

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	umywalki
wo=16	1	16	KRATKI
wo=5	1	5	zlewy
wo=0	1	0	brodzik
wo=4	1	4	pisuary

[RMS 13]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 150
jm=szt	20
ob=6

[RMS 13]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05
na=Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 150-korek napowietrzający
jm=szt	20
ob=8

[RMS 13]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=14

[RMS 13]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm z rusztem ze stali nierdzewnej+zawór zwrotny
jm=szt	20
ob=14

[RMS 13]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-L=50cm
jm=kpl	90
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	

[RMS 13]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-L=50cm-niepełnosprwanych+poręcze
jm=kpl	90
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 13]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05
na=Półpostument porcelanowy do umywalek
jm=kpl	90
ob=22

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	16+6	

[RMS 13]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
jm=kpl	90
ob=13

[RMS 13]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-niepełnosprawnych+poręcze
jm=kpl	90
ob=6

[RMS 13]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Zlewozmywak żeliwny, z blachy nierdzewnej jednokomorowy
jm=szt	20
ob=6

[RMS 13]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
jm=kpl	90
ob=4

[RMS 13]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=KOREK REWIZYJNY DN 160
jm=SZT	20
ob=15
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=obudowa pionów kanalizacyjnych+drzwiczki rewizyjne
jm=m2	50
ob=102.4
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=102.4	1	16*0.8*8	

[POZYCJA]
pd= 1992-95	KNR	2-15u1 000300-03
na=Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
jm=m	40
ob=3

[RMS 5]
nz=0.2851	0	0.2851
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.825	0	0.825
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=studzienka schładzajaca dn 500;hp-0,8m+pompka elektryczna zatapialna z
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa-roboty demontazowe

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-01
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
jm=m	40
ob=15.3

[RMS 4]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-02
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
jm=m	40
ob=45.9

[RMS 4]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0114-03
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
jm=m	40
ob=138

[RMS 4]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0132-01
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
jm=szt	20
ob=37

[RMS 4]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa-roboty montazowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnyc -dz 18-PExc w posadzce i bruzdach ścian
jm=m	40
ob=268.5

[PRZEDMIAR]
wo=153.5	1	66+3.5+8*3.5*3	rozprowadzenie rur w posadzce
wo=115	1	19*2.5+8*2.5+19*2.5	podejścia pod urzadzenia

[RMS 13]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-02
na=Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych-PExc w posadzce
jm=m	40
ob=141

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85	w posadzce
wo=56	1	4*3.5*4	piony

[RMS 13]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=50

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	

[RMS 13]
nz=0.354	0	0.354
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=45.9

[PRZEDMIAR]
wo=45.9	1	45.9	

[RMS 13]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=60.6

[PRZEDMIAR]
wo=60.6	1	60.6	

[RMS 13]
nz=0.465	0	0.465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-05
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=39.2

[PRZEDMIAR]
wo=39.2	1	39.2	

[RMS 13]
nz=0.512	0	0.512
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0105-05
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
jm=m	40
ob=140.6

[RMS 3]
nz=0.4412	0	0.4412
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.4885	0	0.4885
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.714	0	0.714
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.4	0	1.4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 50mm-EA
jm=szt	20
ob=1

[RMS 4]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0113-11
na=Zawór bezpieczeństwa pożarowego o średnicy nominalnej 50mm-dn25
jm=szt	20
ob=1

[RMS 4]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-01
na=Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=50

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	(1*1)*15	umywalka
wo=1	1	(1*1)*1	zlew
wo=10	1	10*(1*1)	zawory ze złączką do węża
wo=14	1	14*(1*1)	zb spłukujące
wo=6	1	6*(1*1)	brodzik
wo=4	1	4*1	pisuar

[RMS 4]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-95	KNR	2-15u1 000700-03
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=163

[RMS 13]
nz=0.1013	0	0.1013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=211.2

[RMS 13]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V	KNR	2-16 0313-01
na=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55mm, jednowarstwowa matami z wełny mineralnej na welonie szklanym grubości 40-50mm-rury izolowane otulinami z pianki poliuretanowej gr 20mm
jm=m2	50
ob=27.494

[PRZEDMIAR]
wo=27.494	1	199*3.14*0.044	

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I	KNR	0-34 0101-01
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- WPOSADZCE
jm=m	40
ob=113

[RMS 1]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0116.2-01	2-15W	0116.2-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=szt	20
ob=34

[RMS 13]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0116.2-06	2-15W	0116.2-06		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm
jm=szt	20
ob=19

[RMS 13]
nz=0.905	0	0.905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01
na=Szafka hydrantowa naścienna
jm=szt	20
ob=10

[RMS 13]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01
na=Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm  wężem półsztywnym L=30m
jm=szt	20
ob=10

[RMS 13]
nz=0.338	0	0.338
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=kucie bruzd i zamurowanie rur z.w.u.
jm=m2	50
ob=9.2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.2	1	9.2	

[POZYCJA]
na=ustwienie zestawu hydrantowego V=2,0l/s
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=obudowa rur wodnych
jm=m2	50
ob=56
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA oddymianaia

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0149-05
na=Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 500mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=4.42	0	4.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=20.8	0	20.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0208-03
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 630mm i masie do 85kg
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0205-03
na=Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów ssących do 500mm i masie do 150kg
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0131-05
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 500mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0131-05
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 500mm-dn450
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0114-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 630mm
jm=m2	50
ob=17.6

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA klimatyzacji

[POZYCJA]
na=KLIMATYZATORY W serwerowni
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Klimatyzatory wewnetrzne i zewnetrzne na podadszu
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wodociągowe.

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0217-04
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
jm=m3	60
ob=43.47

[PRZEDMIAR]
wo=43.47	1	17.5*2.07*1.2	N1 - zał1

[RMS 12]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0401-01
na=Przeciski jednostopniowe o długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 600-800mm, w gruncie kategorii I-II
jm=m	40
ob=6

[RMS 6]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=4.88	0	4.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka
jm=m3	60
ob=1.875

[PRZEDMIAR]
wo=1.875	1	(12.50)*1*0.15	Kanały

[RMS 13]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka
jm=m3	60
ob=1.875

[PRZEDMIAR]
wo=1.875	1	1.875	Kanały

[RMS 13]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
jm=m3	60
ob=24.225

[PRZEDMIAR]
wo=24.225	1	14.5*1.8-1.875	

[RMS 206]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-03
na=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
jm=m3	60
ob=24.225

[RMS 12]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm
jm=m	40
ob=17.5

[RMS 13]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1988	KNR	2-19 0219-01
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=17.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02
na=Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm=dn110/90
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 40-63mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=1

[RMS 13]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1

[RMS 13]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1

[RMS 13]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-01
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 13]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-04
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 32mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 13]
nz=2.21	0	2.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym - wodomierz PWiK
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 13]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-04
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 32mm z łącznikiem redukcyjnym
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 13]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04
na=Zawory antyskażeniowe typ EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawory antyskażeniowe EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04
na=Zawory wodne przelotowe, grzybkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06
na=Zawory wodne przelotowe, grzybkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przejścia szczelne o średnicy 40mm
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0315-03
na=Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 5]
nz=3.123	0	3.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.557	0	1.557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0114-02
na=Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 89,0mm i grubości ścianki 4,0mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.773	0	0.773
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.773	0	0.773
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zewnetrzna kanalizacja przebudowa

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0218-02
na=Wykopy mechaniczne wykonywane na odkład koparkami, grunt kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=122.2

[PRZEDMIAR]
wo=122.2	1	( 73+17.5) *1.0*1.5*0.9	

[RMS 11]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=58.9

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=13.6	1	( 73+17.5) *1.0*1.5*0.1	
ko=	POGŁĘBIENIE POD PODSYPKĘ . a=0.5m
wo=45.3	1	( 73+17.5) *1.0*0.5*1	

[RMS 11]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką-ścianki szczelne
jm=m2	50
ob=271.5

[PRZEDMIAR]
wo=271.5	1	( 73+17.5)*1*1.5*2	

[RMS 11]
nz=0.6494	0	0.6494
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=92.9

[PRZEDMIAR]
wo=92.9	1	( 73+15.5) *1.0*1.05	

[RMS 11]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie ręczne wykopów o głębokości do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubości 20cm, grunt kategorii I-III
jm=m3	60
ob=40.7

[PRZEDMIAR]
wo=40.7	1	(73+17.5) *1.5*1.0*0.3	

[RMS 11]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
jm=m3	60
ob=40.7

[PRZEDMIAR]
wo=40.7	1	(73+17.5) *1.5*1.0*0.3	
ko=	

[RMS 210]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=9.6

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	(5.5) *2.5*1.0*0.7	

[RMS 11]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk-przedłużony kielich WAVIN
jm=m	40
ob=73

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk-160
jm=m	40
ob=17.5

[RMS 13]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1414-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II
jm=studnię
ob=5

[RMS 13]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0316-03
na=Przejścia szczelne rur PCW o średnicy zewnętrznej 200mm przez ściany betonowe studni kanalizacyjnych - np. tuleje ochronne krótkie firmy WAVIN lub równoważne
jm=szt	20
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0722-06
na=Izolacja żużlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=80

[RMS 1]
nz=0.2514	0	0.2514
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.0786	0	2.0786
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=3.1664	0	3.1664
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0257	0	0.0257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.4265	0	0.4265
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.5796	0	0.5796
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0695	0	0.0695
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Uporządkowanie terenu budowy
jm=m2	50
ob=181
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=181	1	(73+17.5) *2	

[ELEMENT 1]
na=Zewnetrzna kanalizacja deszczowa-odwodnienie dachu

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0218-02
na=Wykopy mechaniczne wykonywane na odkład koparkami, grunt kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=274.1

[PRZEDMIAR]
wo=274.1	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*1.5*0.9	

[RMS 11]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0317-02
na=Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=40.7

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=30.5	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*1.5*0.1	poszerzenie pod studnie i poletko rozsaczające
ko=	POGŁĘBIENIE POD PODSYPKĘ . a=0.5m
wo=10.2	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*0.5*0.1	

[RMS 11]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką-ścianki szczelne
jm=m2	50
ob=609

[PRZEDMIAR]
wo=609	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*1.5*2	

[RMS 11]
nz=0.6494	0	0.6494
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-01
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=203

[PRZEDMIAR]
wo=203	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0	

[RMS 11]
nz=0.2454	0	0.2454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie ręczne wykopów o głębokości do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubości 20cm, grunt kategorii I-III
jm=m3	60
ob=91.4

[PRZEDMIAR]
wo=91.4	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*1.5*0.3	

[RMS 11]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
jm=m3	60
ob=213.2

[PRZEDMIAR]
wo=213.2	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*1.5*0.7	

[RMS 210]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=213.2

[PRZEDMIAR]
wo=213.2	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*1.5*0.7	

[RMS 11]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0212-07
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III-wywów nadmiaru gruntu
jm=m3	60
ob=101.5

[PRZEDMIAR]
wo=101.5	1	( 236.5+59+58-39.5-111) *1.0*0.5	

[RMS 11]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.1631	0	0.1631
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=19.5

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=125.5

[RMS 13]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk-160
jm=m	40
ob=58

[RMS 13]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0722-07
na=Izolacja żużlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 250mm
jm=m	40
ob=230

[RMS 1]
nz=0.2618	0	0.2618
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.2752	0	2.2752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0318	0	0.0318
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.5142	0	0.5142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.6252	0	0.6252
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=3.5	0	3.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0767	0	0.0767
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0316-03
na=Przejścia szczelne rur PCW o średnicy zewnętrznej 250mm przez ściany betonowe studni kanalizacyjnych - np. tuleje ochronne krótkie firmy WAVIN lub równoważne
jm=szt	20
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1414-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II
jm=studnię
ob=8

[RMS 13]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0211-03
na=Osadnik deszczowy żeliwny o średnicy nominalnej 150mm
jm=szt	20
ob=9

[RMS 5]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0211-01
na=Rura deszczowa żeliwna o średnicy nominalnej 150mm
jm=szt	20
ob=9

[RMS 5]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Uporządkowanie terenu budowy
jm=m2	50
ob=707
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=707	1	( 236.5+59+58)*2	

