[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska
afn=ul. Sikorskiego 57A, 16-400 Suwałki
nb=Rozbudowa, przebudowa i docieplenie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowy parkingu, ciągów komunikacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej. - ETAP II
ab=dz. nr 3397/1, 3397/2, 3396 i 3395, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
ni=GMINA MIASTO AUGUSTÓW
ai=ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
nk=mgr inż. Katarzyna Wandzioch	drogowa
dt=lipiec 2019r.
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
cpv=45236000-0	Wyrównywanie terenu

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany branży drogowej Rozbudowy, przebudowy i docieplenia budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji oświatowej na administracyjną oraz budowy parkingu, ciągów komunikacyjnych i niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby urzędu miejskiego w Augustowie" - ETAP II, zlokalizowanego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 na działkach ewidencyjnych nr 3397/1, 3397/2, 3396 i 3395, (jednostka ewidencyjna m. Augustów, obręb  ewidencyjny nr 0003).13101310Projektuje się :1310-droga dojazdowa szer. 5,0 m,1310-przebudowę zjazdu z ul. Hożej do szer. 5,0 m,1310-zjazd z ul. Młyńskiej szer. 5,0 m,1310-parking dla samochodów osobowych - 108 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 5 miejsc dla osobób niepełnosprawnych,1310-zespół ciągów pieszych i chodników szer. 0,6 ÷ 5,8 m,1310-schody terenowe ST 3x0,15x0,30 szer. 3,6 m,1310-plac gospodarczy pod śmietnik o wymiarach 3,6 x 4,0 m,1310-place manewrowe o wymiarach 5,0 x 22,8 m i 8,8 x 13,9 m,1310-plac przed budynkiem przy wejściu głównym o wymiarach 18,1 x 21,0 m, 1310-rury osłonowe dwudzielne ?110 L=10 m i L=12m1310-zieleńce1310- odtworzenie chodnika13101310Projektuje się nawierzchnię:1310Chodników, ciągów pieszych, placu przed budynkiem (678,05 m2):1310- kostka betonowa brukowa- gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,1310- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa łamanego) zagęszczona mechanicznie- gr. 15 cm,1310- war. odcinająca z piasku- gr. 10 cm,1310W  obrzeżach betonowych 8 x 30 cm (262,00m).13101310Schodów terenowych (3,25 m2):1310- kostka betonowa brukowa - gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,1310- fundament betonowy C16/20 - gr. 10÷35 cm1310W  obrzeżach betonowych 8 x 30 cm (16,36 m).13101310Droga i parking dla samochodów osobowych, zjazd, place menewrowe i plac gospodarczy pod śmietnik (2438,65 m2):1310- kostka betonowa brukowa- gr. 8 cm,1310- podsypka cem.-piask.- gr. 5 cm,1310- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa łamanego) zagęszczona mechanicznie- gr. 25 cm,1310- war. odcinająca z piasku- gr. 10 cm,1310Krawężnik betonowy 15x22 cm (66,85m) i 15x30 cm (468,30 m) na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15).13101310Zjazd publiczny z ul. Młyńskiej (23,15 m2) z zabezpieczeniem geosiatką wklejaną na szer. 1,0m (długości 15,00 m):1310- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej- gr. 4 cm,1310- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego09- gr. 5 cm,1310- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 zagęszczona mechanicznie- gr. 22 cm,1310- war. odcinająca z piasku- gr. 10 cm,1310Opornik betonowy 20x25 cm (17,00 m) na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15) wbudowyny równo z nawierzchnią.13101310Chodników po odtworzeniu (21,60m2):1310- płyta chodnikowa betonowa 35x35cm - gr. 5 cm,1310- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,13101310WYKAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH1310Nawierzchnia schodów zewn., chodników i ciągów pieszych, placu przed budynkiem z kostki betonowej gr. 8 cm-  1401,00  m21310Nawierzchnia drogi i parkingu z placem pod śmietnik, placów manewrowych, zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm - 3316,10  m21310Nawierzchnia zjazdu z ul. Młyńskiej - 23,15  m21310Nawierzchnia zieleni uporządkowanej - 3092,70  m213101310ROBOTY ROZBIÓRKOWE1310Przed rozpoczęciem robót ziemnych i nawierzchniowych należy rozebrać istniejące nawierzchnie pokrywające się z projektowanymi. Rozbiórka nawierzchni została ujęta w kosztorysie na roboty drogowe. Materiał z rozbiórek, nadający się do ponownego wbudowania, należy przekazać Inwestorowi, pozostały materiał odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.1310Należy rozebrać następujące obiekty budowlane:1310- chodnik z płyt betonowych wzdłuż ul. Młyńskiej - 23,15 m2,1310- nawierzchnia trylinki - 140,55 m2,1310- nawierzchnia betonowa gr. 10 cm - 148,25 m2,1310- nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm (ułożenie geosiatki, rozbiórki pozostałych nawierzchi bitumicznych zostały ujete w kosztorysie na etap I) - 7,5 m2,1310- schody terenowe z elementów betonowych - 1,30 m3.1310- chodnik z płyt - 21,60 m21310- krawężnik betonowy na ławie betonowej - 29,00 m1310- obrzeże betonowe - 6,50 m1310- ogrodzenie panelowe - 8,00 m13101310ROBOTY ZIEMNE1310Wykopy z korytowania pod roboty nawierzchniowe:1310- zjazd z ul. Hożej, droga dojazdowa, place manewrowe i parking z powierzchnią pod śmietnik - 2438,65 m2 x 0,48 m = 1170,55m31310- chodniki, ciągi piesze, plac przed budynkiem i schody terenowe - 681,30m2 x 0,38 m = 258,89 m31310- zjazd z ul. Młyńskiej - 23,15 m2 x 0,41 m = 9,49 m31310 1310Suma 1170,55+258,89+9,49 = 1438,93 m313101310Nadmiar masy ziemi należy wywieźć w  miejsce wskazane przez Inwestora.13101310Roboty ziemne wykończeniowe1310Zakłada się ręczne rozłożenie ziemi roślinnej na zieleńcach warstwą grubości 0,15 m - 3143,10 m2.1310

[ELEMENT 1]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45100000-8

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Koszt robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.00.00.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej, zjazdów, chodników, schodów terenowych
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=0.316
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.316	1	(678.05+3.25+2160+278.65+23.15+21.6)/10000						0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0101-04	4-01	0101-04		1
mpn=1211
na=Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=471.465
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=471.465	1	3143,10*0.15						0		0

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0101-01	6	0101-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1438.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1438.93	1	1438,93						0		0

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=3164.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3164.7	1	678.05+3.25+2160+278.65+23.15+21.6						0		0

[POZYCJA]
id=36
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1306-01.01	01	1306-01.01		1
mpn=1211
na=Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym - humusu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=3092.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.09.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3092.7	1	3092.7						0		0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-03	4-01	0108-03		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1489.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1489.33	1	#p4+(3143,10-3092,7)						0		0

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.2
cpv=45111300-1

[POZYCJA]
id=119
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0106-01	AT-03	0106-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 5, 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem - ujęto rozbiórke chodnika pod zjazd z ul. Młyńskiej i do odtworzenia
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=44.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=44.75	1	23,15+21,60						0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-01	AT-03	0104-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=7.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						0		0

[POZYCJA]
id=30
pd=wycofany 1.11.1991,zastąpiony przez KNR 2-31	KNK	2-06 0809-02	2-06	0809-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						0		0

[POZYCJA]
id=149
pd=wycofany 1.11.1991,zastąpiony przez KNR 2-31	KNK	2-06 0809-06	2-06	0809-06		1
mpn=1211
na=Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						0		0

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody terenowe
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	1,3						0		0

[POZYCJA]
id=150
pd=						0
na=Rozbiórka istniejącego ogrodzenia - demontaż i wywóz z utylizacją
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						0		0

[POZYCJA]
id=77
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0118-13	19-01	0118-13		1
mpn=1211
na=Wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5.434
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.02.04

[PRZEDMIAR]
wo=5.434	1	#p8*0,05+#p10*0,2*0,3+#p11*0,08*0,3+#p12						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie nawierzchni dróg
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
cpv=45233220-7

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIE DROGI I PARKINGU Z PLACEM GOSPODARCZYM POD ŚMIETNIK I PLACAMI MANEWROWYMI
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=2.1

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-01	9	0814-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.03.08

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=32.109
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32.109	1	(66,85+423,95+44,35)*0.06						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=66.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=66.85	1	66,85						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=468.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=468.3	1	423.95+44,35						0		0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=2438.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2438.65	1	2160+278,65						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=2438.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=2438.65	1	#p19						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2438.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=2438.65	1	#p19						0		0

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=2438.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=5
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=2438.65	1	#p19						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2438.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=2438.65	1	#p19						0		0

[ELEMENT 2]
na=ZJAZD Z UL. MŁYŃSKIEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=2.2

[POZYCJA]
id=147
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-01	9	0814-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.01.03.08

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 	2-31	0402-04	 z.o.2.13. 9902-01 	1
mpn=6:0:096,101211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.36	1	(17)*0.08						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.07		1.07
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05 z.o.2.13. 9902-01 	2-31	0403-05	 z.o.2.13. 9902-01 	1
mpn=6:0:096,101211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - opornik 20x25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.07		1.07
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=23.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.15	1	23,15						0		0

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=23.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=23.15	1	#p27						0		0

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01 	2-31	0114-05	 z.o.2.13. 9902-01 	1
mpn=6:0:096,101211
na=Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę - z transportem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=23.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.02

[PRZEDMIAR]
wo=23.15	1	#p27						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.07		1.07
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=144
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0105-01	6	0105-01		1
mpn=1211
na=Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych - grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=23.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.05a

[PRZEDMIAR]
wo=23.15	1	#p27						0		0

[POZYCJA]
id=145
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 	AT-03	0302-03	 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 	1
mpn=3:0:093,101211
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - warstwa ścieralna - budowa jezdni
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=30.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.05a

[PRZEDMIAR]
wo=30.65	1	#p27+7,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.07		1.07
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-02	9-11	0101-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wzmacnianie połączenia nawierzchni geosiatkami wklejanymi na istniejącej podbudowie sposobem ręcznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.26

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15*1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=3
cpv=45233260-9

[ELEMENT 2]
na=CHODNIKI, PLAC PRZED BUDYNKIEM I CIĄGI PIESZE
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=3.1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=262
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=678.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=678.05	1	678,05						0		0

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=678.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4
nsn=D.04.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=678.05	1	#p34						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=678.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.04.04.01

[PRZEDMIAR]
wo=678.05	1	#p34						0		0

[POZYCJA]
id=127
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=678.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=678.05	1	#p34						0		0

[ELEMENT 2]
na=SCHODY TERENOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=3.2

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-03	2-02	0201-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=1.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	0.35*3.6						0		0

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=16.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.36	1	4*3.6+2*0.98						0		0

[POZYCJA]
id=128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0304-03	AT-03	0304-03		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.10.02.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	0.3*3.6*3						0		0

[ELEMENT 2]
na=ODTWORZENIE CHODNIKA
wa=0
kn=0	0	0
id=131
nu=3.3

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=21.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,60						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=21.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,60						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1256-01.02	01	1256-01.02		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt chodnikowych regularnych betonowych 35x35x5 cm bez odstępów między płytami
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=21.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.05.03.23

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,60						0		0

[ELEMENT 1]
na=Wyrównywanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=4
cpv=45236000-0

[POZYCJA]
id=55
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	01 1239-01.02	01	1239-01.02		1
mpn=1211
na=Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=3092.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.09.01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3092.7	1	3092,70						0		0

