[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.43
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nb=UDOWA OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI NAD RZEKĄ NETTĄ W AUGUSTOWIE - ETAP II - BUDOWA HANGARU NA ŁODZIE WRAZ Z POMOSTEM
ab=Augustów, część działki nr ewid. 2903/1 obręb 0001 Augustów 3
ni=Gmina Miasto Augustów
ai=ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów
br=ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
nk=mgr inż. Marek Alf	
dt=07.2017
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik do Kosztorysu Inwestorskiego:131013101. Podstawa opracowania :1310Dokumentacja projektowa:1310Projekt wykonawczy - branża elektryczna.13101310"BUDOWA OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI NAD RZEKĄ NETTĄ W AUGUSTOWIE ETAP II - BUDOWA HANGARU NA ŁODZIE WRAZ Z POMOSTEM" 1310131013102. Ceny jednostkowe ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych (w kosztorysie Inwestorskim przedstawionych metodą uproszczoną).1310W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe stawki materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w informacjach SECOCENBUD o cenach czynników produkcji za II kwartał 2017r.1310Zastosowano średnie ceny robocizny, materiałów, sprzętu i tak:1310stawka robocizny kosztorysowej - 13,0zł (woj. świętokrzyskie)1310narzuty kosztów pośrednich - 60,0% (R+S)1310narzuty zysków = 10,0% (R+S+Kp)1310ceny materiałów budowlanych - ceny średnie z kosztami zakupu a dla materiałów nie występujących w ww. cenniku na podstawie danych rynkowych z doliczeniem kosztów zakupu.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=60	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=wykonanie dokumentacji odbiorowej	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 863]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.88
pr=	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 862]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.44

[RMS ZEST 875]
ty=M
na=bednarka ocynkowana Fe/Zn25x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 861]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1510105	2
jm=dm3	066
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 1272]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara'	0
id=1510105	2
jm=dm3	066
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 864]
ty=M
na=Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn.	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.072

[RMS ZEST 866]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.6
pr=	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 755]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.024

[RMS ZEST 872]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0.352

[RMS ZEST 753]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 233]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 587]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 871]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0.352

[RMS ZEST 855]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0.624

[RMS ZEST 850]
ty=M
na=paliki drewniane iglaste	0
id=3951201	1
jm=m3	060
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001

[RMS ZEST 856]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0.8166

[RMS ZEST 851]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0.4613

[RMS ZEST 870]
ty=S
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0.352

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=Rura stal.18G2A,b/szwu fi 60,3/3,2mm	0
id=5022303	1
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.43

[RMS ZEST 1217]
ty=M
na=rury przepustowe - SRS75	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 1218]
ty=M
na=rury przepustowe - DVK75	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 928]
ty=M
na=dwukielich śr. 110 mm	0
id=5644302	1
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki	0
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 1285]
ty=M
na=Obudowa rozdzielnicy TB - n.t. 3x18mod IP65	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 917]
ty=M
na=szyna łączeniowa 1-biegunowa	0
id=7055520	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7055520

[RMS ZEST 916]
ty=M
na=szyna łączeniowa 3-biegunowa'	0
id=7055540	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7055540

[RMS ZEST 915]
ty=M
na=listwa zaciskowa'	0
id=7055560	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7090299

[RMS ZEST 1271]
ty=M
na=Zasilacz opraw ledowych (moc zgodnie z danymi producenta)	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 876]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A'	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=31.5

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=Oprawa świetlówkowa T8 2x58W IP65	0
id=7302999	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Oprawa liniowa modułowa - LED 300 SMD biała w osłonie sylikonowej  + profil aluminiowy z dyfuzorem przezroczystym  ,uszczelniona  IP 67 + uchwyt standardowy	0
id=7302999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=Oprawa liniowa modułowa - LED 300 SMD biała w osłonie sylikonowej  + profil aluminiowy narożny 20x16 z dyfuzorem mlecznym  ,uszczelniona  IP 67 + uchwyt standardowy	0
id=7302999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=Oprawa miniaturowa LED śred. 2cm 12V IP68 - barwa ciepła + zasilacz	0
id=7302999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=zapłonniki	0
id=7330999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7330999

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=świetlówki	0
id=7350499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7350499

[RMS ZEST 1152]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe 1faz / B6A	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 1154]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe 1faz / B16A	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 1157]
ty=M
na=Lampka sygnalizacji obecności napiecia 3faz 1mod	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 1233]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe 1faz / C16A	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe 3faz / C16A'	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 1163]
ty=M
na=wyłącznik różnicowo - prądowy z członem nadmiarowym 1faz / B10A /30mA	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 1170]
ty=M
na=Stycznik 25A/230/2Z	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 1230]
ty=M
na=wyłącznik różnicowo - prądowy 3faz / 25A /30mA'	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 1167]
ty=M
na=Zegar astronomiczny programowalny	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 1176]
ty=M
na=rozłączniki 3faz. 3mod, 63A	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 1287]
ty=M
na=Ochronniki kl. C'	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=łączniki instalacyjne świecznkowe bryzgoszczelne n.t.	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=Gniazdo 3-fazowe 400V /16A + 1F16A z wyłącznikiem IP65	0
id=7531199	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540499

[RMS ZEST 1298]
ty=M
na=Obudowa IP65 do zasilaczy taśm ledowych	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540499

[RMS ZEST 1224]
ty=M
na=Rura RB 47	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=rury winidurowe RL22	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.25

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=uchwyty	0
id=7598999	2
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=472.5

[RMS ZEST 865]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=opaski kablowe typ OKI	0
id=7640404	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 878]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	2
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7660099

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe LgY6mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=YDYżo3x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=YDYżo3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=YKYżo3x2,5mm2'	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=218.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=YKYżo5x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 867]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2
pr=	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	2
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=472.5

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe'	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 113]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=312.4479

[RMS ZEST 622]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 744]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 908]
ty=R
na=Skrzynka sterowania oświetleniem SO	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=Kabel YKY5x6mm2	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1501758162
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 114]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WLZ DO BUDYNKU 1310
wa=0
kn=0	0	0
id=745
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=931
pd=ELBUD 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0101-02	5-12	0101-02		1
mpn=1211
na=Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST 5.1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 113]
nz=0.0147	0	0.0147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.351

[RMS 850]
nz=0.000041	0	0.000041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 851]
nz=0.00245	0	0.00245
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0612

[POZYCJA]
id=932
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0102	2-01	0701-0102		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 113]
nz=0.4598	0	0.4598
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9777

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	25*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 113]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 853]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 113]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5379

[RMS 1217]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 928]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 855]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 856]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0876

[POZYCJA]
id=1073
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 113]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2816

[RMS 1218]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 928]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 855]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 856]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 113]
nz=0.0676	0	0.0676
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1646

[RMS 861]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 862]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 863]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 864]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 865]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 866]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 867]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 868]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 1283]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 114]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 855]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.536

[RMS 856]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.656

[RMS 870]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 871]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 872]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[POZYCJA]
id=942
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0611-06	5-08	0611-06		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 113]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 875]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 876]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[POZYCJA]
id=943
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 4500-07	0510	4500-07		1
mpn=1211
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3

[RMS 878]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 114]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=945
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0317-01	5-10	0317-01		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	0.6*0.4*25					

[RMS 113]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[POZYCJA]
id=946
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1327-01.02	18	1327-01.02		1
mpn=1211
na=Pomiar linii kablowej 4-żyłowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=947
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Opłata za wykonanie odbioru  (dokumentacja odbiorowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 881]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=873
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 113]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 112]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 80]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=412
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0108-04	5-08	0108-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 113]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1224]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 73]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICA GŁOWNA TB1310
wa=0
kn=0	0	0
id=988
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=989
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-20	4-03	1004-20		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=3.1889	0	3.1889
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3778

[POZYCJA]
id=990
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0315-12	5-10	0315-12		1
mpn=1211
na=Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o grubości do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=3.83	0	3.83
np=1
wa=0
wb=0
il=3.83

[RMS 936]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 114]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=992
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 113]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.436

[RMS 937]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=998
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-01	5-08	0404-01		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 1285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 222]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1160
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1161
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 113]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1163
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1287
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 113]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1166
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampka sygnalizacji obecności napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1172
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 113]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 1163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1173
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 1230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1324
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1176
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zegar astronomiczny programowalny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 1167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1179
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - stycznik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.436

[RMS 1170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1288
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1242
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0408-02	5-08	0408-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 113]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2308

[RMS 915]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1243
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0408-03	5-08	0408-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1154

[RMS 916]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1244
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0408-04	5-08	0408-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 917]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1245
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0205-04	5-08	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 113]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.484

[RMS 1289]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I SIŁY
wa=0
kn=0	0	0
id=219
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=220
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[RMS 113]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=57.42

[RMS 112]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=462

[RMS 80]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=462

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1325
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[RMS 113]
nz=0.0956	0	0.0956
np=1
wa=0
wb=0
il=21.032

[RMS 1291]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 73]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=90.2

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=26
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[RMS 113]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2388

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 113]
nz=1.0469	0	1.0469
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5628

[POZYCJA]
id=226
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=49
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49					

[RMS 113]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7248

[RMS 1292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=50.96

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1326
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[RMS 113]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3376

[RMS 471]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=39.52

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1327
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[RMS 113]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=7.392

[RMS 1294]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=218.4

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1328
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 113]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 1295]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-08	5-08	0301-08		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 113]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0
il=4.22

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0304-06	5-08	0304-06		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 113]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=3.448

[RMS 1296]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1329
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0304-06	5-08	0304-06		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 113]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0
il=3.017

[RMS 1298]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1063
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 1297]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=237
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	3+18+3					

[RMS 113]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 113]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[RMS 1301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1299]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1300]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1318
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw ozdobnych iluminacyjnych - linia ledowa LL
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=33.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.85	1	33,85					

[RMS 113]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2635

[RMS 1302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.85

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1330
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw ozdobnych iluminacyjnych - linia ledowa LL
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=16.18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.18	1	16,18					

[RMS 113]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2518

[RMS 1303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.18

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1331
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu opraw ozdobnych miniaturowych LED
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 113]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 1304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 1299]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 1300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1319
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-01	5-08	0401-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 113]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 220]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=1320
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 113]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1272]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1332
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/10 mm2
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 113]
nz=0.307	0	0.307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.307

[RMS 1305]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 114]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0902-02	4-03	0902-02		1
na=Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=42
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	7+7+8+2+18					

[RMS 113]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=12.432

[POZYCJA]
id=250
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
uw=wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=270
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270					

[RMS 113]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=4.266

[ELEMENT 1]
na=POMIARY
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01	4-03	1209-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-02	4-03	1209-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. ST5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 113]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

