[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.15.5
WersjaPliku=16
DataModyf=11.02.2019
CzasModyf=14:17:20
RozmiarPliku=83864
OpisPliku=
NaPodstawie=D:\03 Restart 2015\Młyńska 35\Kosztorysy i przedmiary\Luty 2019\KST E2\kosztorys instalacje sanitarne wewnętrzne II ETAP.rds7
Wartość=0
ID_KS={85368F33-DEDD-4B91-B89F-D3E8155B97F0}

[DAN_OG]
Obiekt=ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z FUNKCJI OSWIATOWEJ NA ADMINISTARCYJNĄ NA POTRZEBY UM W AUGUSTOWIE
Kod CPV=45232400-6, 45232100-3, 45332200-5
Budowa=ul. MŁYŃSKA 35 W AUGUSTOWIE
Inwestor=MIASTO AUGUSTÓW
Biuro kosztorysowe=UPII DANUTA PISZCZATOWSKA w Suwałkach
Opis=Instalacje  sanitarne-roboty remontowe
Poziom cen=III kwartał 2018

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=2
DP_CJ=2
ZaokrObm=2
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=0
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=PLN

[WYDRUK]
Lista=T1,P1,E1,
Ceny=0
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1
T1_tytuł=Przedmiar robót
T1_bez_wart=1
P1_tytuł=Tabela przedmiaru robót
P1_kol_ST=1
E1_tytuł=Spis działów przedmiaru robót
E1_bez_wart=1
T1_umowa=0
T1_zatw=0
Data=0
Plik=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L]
Marginesy=20,5,5,10
Napisy=polski

[ROB]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji gazowych gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ROB]
Nazwa=Robotnicy|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=60,32

[ROB]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-100mm kl. III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły B-10|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Cement murarski 15|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple budowlane 12-14cm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane nasycone|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki 1,0mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany 1,2mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Filc techniczny podkładowy grubości 16mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Haki i uchwyty do rur|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem  80mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Klamry ciesielskie 10x250mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Klamry ciesielskie typ U|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Klipsy montażowe Thermaclips|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kołnierze ślepe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Korki kamionkowe o średnicy 50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kruszywo z żużla paleniskowego sortowane|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki stalowe dwukołnierzowe   89/4,0mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej czarnej o średnicy do  630mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z polietylenu 20mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z polipropylenu 25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kształtki z polipropylenu 32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe Dn 40 lub Dn 50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z polipropylenu|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Maty z wełny mineralnej o masie objętościowej 120kg/m3 na tekturze lub welonie szklanym|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Obudowy do zasuw żeliwne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Opaska odcinająca HAKU nr. 5310 DN 110/2" firmy Hawle|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Osadniki żeliwne deszczowe z rusztem bezsyfonowe 150mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa z mineralizowaną powłoką odmiany 250, 315, 400|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Pisuary porcelanowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Płyty gumowe bez przekładek  5mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty gumowe bez przekładek 15mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Płyty pilśniowe porowate bitumowane 12,5mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Podchloryn sodowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  M8-M16|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  630mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  500mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=porecze|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=poręcze|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Pospółka 0-31,5mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Półpostumenty porcelanowe do umywalek|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 500mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej czarnej o średnicy do  400mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury deszczowe żeliwne 150mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury przewodowe  600mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury przewodowe  800mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane  15mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane  32mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury wywiewne z PCW d=110mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 250mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy  50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW przepustowe 160mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW przepustowe o średnicy  50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z polietylenu  20mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z polietylenu PE, PEHD  90mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z polipropylenu  25mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z polipropylenu  32mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z polipropylenu  63mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Sedesy "kompakt" z polistyrenu|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Skrzynki żeliwne uliczne do hydrantów  80mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Stopnie włazowe żeliwne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Syfony umywalkowe z tworzywa|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Syfony umywalkowe ze spustem|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Szafki hydrantowe naścienne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Sznur konopny surowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Śruby fundamentowe rodzaj Z M16x200mm z nakrętkami|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Śruby średniodokładne M14 kpl|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Śruby średniodokładne M16 kpl|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z przewodem|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Tuleje ochronne WAVIN krótkie do rur PCW d=200mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stalowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur stalowych  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur stalowych  32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Umywalki porcelanowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  500mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  630mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  500mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej, gr.5mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=wentylator oddymiający dn 500|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=wentylator osiowy|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Wodomierz skrzydełkowy 15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Wodomierz skrzydełkowy 32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego d=110mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Wsporniki do umywalek|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory antyskażeniowe typu EA 251 Danfoss d=32mm nr. kat. 149B2114|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory antyskażeniowe typu EA 271 Danfoss d=50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory hydrantowe mosiężne 25mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory kulowe 15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory kulowe 32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe  15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane  40mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory spłukujące do pisuarów|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 32mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne d=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zlewozmywaki z tworzyw sztucznych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Zlewozmywaki żeliwne emaliowane|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Złączki spłukujące do pisuarów|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zwężki żeliwne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[MAT]
Nazwa=Żwir sortowany|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,25m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Prościarka do rur PE|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  4,5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy  5-10t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 25-30t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy do 5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy  5-10t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 150KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 385KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 75KM (55kW)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,66

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,46

[SPR]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Wyciąg do urobku ziemi elektryczny 0,18t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0

[ELEM]
ID=208
Nr=1.
Opis=Instalacja kanalizacji sanitarnej

[ELEM-]
ID=276
Nr=1.1.
Opis=Instalacja kanalizacyjna-roboty demontaźowe
PZ=1

[POZ-]
ID=825
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0230/02
Opis=Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie na ścianach
Jm=m
Ilość=119
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,14

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[POZ-]
ID=824
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0230/01
Opis=Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie, na scianach
Jm=m
Ilość=78,5
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,12

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,12

[POZ-]
ID=880
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0235/05
Opis=Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
Norma=0,05

[M-]
Nazwa=Korki kamionkowe o średnicy 50mm|szt
Norma=1

[POZ-]
ID=881
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0235/06
Opis=Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
Jm=kpl
Ilość=15
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm|szt
Norma=1

[POZ-]
ID=882
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0235/09
Opis=Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=3,58

[M]
Nazwa=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
Norma=0,09

[M]
Nazwa=Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm|szt
Norma=1

[ELEM]
ID=879
Nr=1.2.
Opis=Instalacja kanalizacyjna-roboty montażowe
PZ=1

[POZ-]
ID=955
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=montaz studni schładzajacej w węzle cieplnym z dn 500, h=0,8m z pompka elektryczna z pływakiem v=1l/s+podłaczenie elktryczne+rura dz 32 PE L=8,0m+naparawa posadzki
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ-]
ID=280
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0203/04
Opis=Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160mm
Jm=m
Ilość=98
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=16,5+34,5+47

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,313

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm|m
Norma=0,93

[M]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm|szt
Norma=0,45

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=910
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0208/04
Opis=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=28
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=14*2
k=poziomy

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,333

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm|m
Norma=0,84

[M]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm|szt
Norma=0,69

[M]
Nazwa=Rury z PCW przepustowe 160mm|m
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Uchwyty do rurociągów z PCW 160mm|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0327

[POZ-]
ID=281
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0208/03
Opis=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=164,5
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=6*5+8*14
k=piony

[L]
w=15*1,5
k=WC

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,267

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy 110mm|m
Norma=0,93

[M]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm|szt
Norma=0,6

[M]
Nazwa=Rury z PCW przepustowe o średnicy 110mm|m
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych|szt
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
Norma=0,0172

[POZ-]
ID=282
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I
Tabl=0207/01
Opis=Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych
Jm=m
Ilość=63
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=1,5*(16)
k=umywalki

[L]
w=1,5*16
k=KRATKI

[L]
w=1,5*6
k=zlewy

[L]
w=1,5*0
k=brodziki

[L]
w=1,5*4
k=pisuary

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,196

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe o średnicy  50mm|m
Norma=0,96

[M]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm|szt
Norma=1,16

[M]
Nazwa=Rury z PCW przepustowe o średnicy  50mm|m
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
Norma=0,0061

[POZ-]
ID=278
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0211/03
Opis=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm
Jm= podejść
Ilość=49
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=19
k=wc

[L]
w=16
k=wpusty

[L]
w=14
k=piony

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,27

[M]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm|szt
Norma=3,1

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,018

[POZ-]
ID=285
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0211/01
Opis=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm
Jm= podejść
Ilość=41
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=16
k=umywalki

[L]
w=16
k=KRATKI

[L]
w=5
k=zlewy

[L]
w=0
k=brodzik

[L]
w=4
k=pisuary

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,561

[M]
Nazwa=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm|szt
Norma=3,1

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,004

[POZ-]
ID=909
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0213/05
Opis=Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 150
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Rury wywiewne z PCW d=110mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=287
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0213/05
Opis=Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 150-korek napowietrzający
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Rury wywiewne z PCW d=110mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=288
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0222/02
Opis=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm
Jm=szt
Ilość=14
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,38

[M]
Nazwa=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm|szt
Norma=1

[POZ-]
ID=295
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0218/01
Opis=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm z rusztem ze stali nierdzewnej+zawór zwrotny
Jm=szt
Ilość=14
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,52

[M]
Nazwa=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego d=110mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=944
Nr=1
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0230/02
Opis=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-L=50cm
Jm=kpl
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[L]
w=6

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,95

[M]
Nazwa=Umywalki porcelanowe|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Wsporniki do umywalek|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Syfony umywalkowe ze spustem|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Syfony umywalkowe z tworzywa|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,14

[POZ-]
ID=296
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0230/02
Opis=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-L=50cm-niepełnosprwanych+poręcze
Jm=kpl
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[L]
w=6

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,95

[M]
Nazwa=Umywalki porcelanowe|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=porecze|kpl
Norma=1

[M]
Nazwa=Wsporniki do umywalek|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Syfony umywalkowe ze spustem|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Syfony umywalkowe z tworzywa|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,14

[POZ]
ID=297
Nr=2
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0230/05
Opis=Półpostument porcelanowy do umywalek
Jm=kpl
Ilość=10
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[L]
w=10

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,48

[M]
Nazwa=Półpostumenty porcelanowe do umywalek|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=945
Nr=3
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0233/03
Opis=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Jm=kpl
Ilość=7
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,64

[M]
Nazwa=Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sedesy "kompakt" z polistyrenu|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=557
Nr=4
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=Wacetob wyd.I 1998
Tabl=0233/03
Opis=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-niepełnosprawnych+poręcze
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,64

[M]
Nazwa=poręcze|kpl
Norma=1

[M]
Nazwa=Miski ustępowe porcelanowe "kompakt"|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sedesy "kompakt" z polistyrenu|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=369
Nr=5
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0229/05
Opis=Zlewozmywak żeliwny, z blachy nierdzewnej jednokomorowy
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,26

[M]
Nazwa=Zlewozmywaki żeliwne emaliowane|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zlewozmywaki z tworzyw sztucznych|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
Norma=0,22

[POZ]
ID=907
Nr=6
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0234/02
Opis=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,82

[M]
Nazwa=Pisuary porcelanowe|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zawory spłukujące do pisuarów|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Złączki spłukujące do pisuarów|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ-]
ID=819
Nr=
Tekst=KII
Opis=KOREK REWIZYJNY DN 160
Jm=SZT
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ-]
ID=883
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=obudowa pionów kanalizacyjnych+drzwiczki rewizyjne
Jm=m2
Ilość=102,4
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=16*0,8*8

[POZ-]
ID=1039
Nr=
Kat=KNR 2-15u1
Wariant=1
Wyd= 1992-95
Tabl=000300/03
Opis=Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
Jm=m
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,4

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
Norma=0,2851

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,095

[M]
Nazwa=Rury z polipropylenu  32mm|m
Norma=1,08

[M]
Nazwa=Kształtki z polipropylenu 32mm|szt
Norma=0,825

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
Norma=1,11

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,002

[POZ-]
ID=1040
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=studzienka schładzajaca dn 500;hp-0,8m+pompka elektryczna zatapialna z
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM-]
ID=1043
Nr=2.
Opis=Instalacja wodociągowa

[ELEM-]
ID=305
Nr=2.1.
Opis=Instalacja wodociągowa-roboty demontazowe
PZ=1

[POZ-]
ID=833
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/01
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
Jm=m
Ilość=15,3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,08

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,08

[POZ-]
ID=832
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/02
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm
Jm=m
Ilość=45,9
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,11

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[POZ-]
ID=831
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0114/03
Opis=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 40-50mm
Jm=m
Ilość=138
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP-R=10

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,15

[POZ-]
ID=830
Nr=
Kat=KNR 4-02
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0132/01
Opis=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
Jm=szt
Ilość=37
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=4

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm|szt
Norma=2

[ELEM-]
ID=884
Nr=2.2.
Opis=Instalacja wodociągowa-roboty montazowe
PZ=1

[POZ-]
ID=1042
Nr=
Kat=KNNR 4
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0112/01
Opis=Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnyc -dz 18-PExc w posadzce i bruzdach ścian
Jm=m
Ilość=268,5
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=66+3,5+8*3,5*3
k=rozprowadzenie rur w posadzce

[L]
w=19*2,5+8*2,5+19*2,5
k=podejścia pod urzadzenia

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,287

[M]
Nazwa=Rury z polietylenu  20mm|m
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Kształtki z polietylenu 20mm|szt
Norma=0,58

[M]
Nazwa=Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm|szt
Norma=1,43

[POZ-]
ID=1041
Nr=
Kat=KNNR 4
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0112/02
Opis=Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych-PExc w posadzce
Jm=m
Ilość=141
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=85
k=w posadzce

[L]
w=4*3,5*4
k=piony

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,31

[M]
Nazwa=Rury z polipropylenu  25mm|m
Norma=1,08

[M]
Nazwa=Kształtki z polipropylenu 25mm|szt
Norma=0,66

[M]
Nazwa=Uchwyty do rurociągów z PCW  25mm|szt
Norma=1,25

[POZ-]
ID=410
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0106/02
Opis=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=50
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=50

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,354

[M]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  20mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm|szt
Norma=0,62

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
Norma=0,7

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0085

[POZ-]
ID=736
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0106/03
Opis=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=45,9
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=45,9

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,382

[M]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm|szt
Norma=0,57

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
Norma=0,52

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0129

[POZ-]
ID=739
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0106/04
Opis=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=60,6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=60,6

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,465

[M]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm|m
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
Norma=0,52

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0165

[POZ-]
ID=370
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0106/05
Opis=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=39,2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[L]
w=39,2

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,512

[M]
Nazwa=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
Norma=0,47

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0186

[POZ-]
ID=821
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0105/05
Opis=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych
Jm=m
Ilość=140,6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,4

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji gazowych gr.III|r-g
Norma=0,4412

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,4885

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  50mm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  50mm|szt
Norma=0,714

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,0333

[POZ-]
ID=741
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/05
Opis=Zawory antyskażeniowe o średnicy nominalnej 50mm-EA
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,17

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane  40mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe, z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm|szt
Norma=2,04

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy do 0,9t (1)|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=232
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0113/11
Opis=Zawór bezpieczeństwa pożarowego o średnicy nominalnej 50mm-dn25
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,25

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe  50mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=804
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0112/01
Opis=Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=50
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[L]
w=(1*1)*15
k=umywalka

[L]
w=(1*1)*1
k=zlew

[L]
w=10*(1*1)
k=zawory ze złączką do węża

[L]
w=14*(1*1)
k=zb spłukujące

[L]
w=6*(1*1)
k=brodzik

[L]
w=4*1
k=pisuar

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II|r-g
Norma=0,1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Zawory żeliwne ocynkowane d=15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zwrotne mosiężne d=15mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm|szt
Norma=2,06

[POZ-]
ID=906
Nr=
Kat=KNR 2-15u1
Wyd= 1992-95
Tabl=000700/03
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=163
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,9

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,1013

[M]
Nazwa=Rury z polipropylenu  63mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe  15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z polipropylenu|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0001

[POZ-]
ID=239
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0126/04
Opis=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
Jm=m
Ilość=211,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,08

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm|m
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm|szt
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=0,006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0001

[POZ-]
ID=411
Nr=
Kat=KNR 2-16
Wyd=wyd.V
Tabl=0313/01
Opis=Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej do 55mm, jednowarstwowa matami z wełny mineralnej na welonie szklanym grubości 40-50mm-rury izolowane otulinami z pianki poliuretanowej gr 20mm
Jm=m2
Ilość=27,494
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=199*3,14*0,044

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,29

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Maty z wełny mineralnej o masie objętościowej 120kg/m3 na tekturze lub welonie szklanym|m2
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki ocynkowany 1,2mm|kg
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) (1)|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Przyczepa skrzyniowa  4,5t|m-g
Norma=0,03

[POZ-]
ID=240
Nr=
Kat=KNR 0-34
Wyd=wyd.I
Tabl=0101/01
Opis=Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ- WPOSADZCE
Jm=m
Ilość=113
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,0777

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,0776

[M]
Nazwa=Otuliny Thermaflex FRZ grubości  6mm|m
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Klej Thermaflex 474|dm3
Norma=0,0059

[M]
Nazwa=Taśma Thermatape FR 3x50mm|m
Norma=0,0496

[M]
Nazwa=Klipsy montażowe Thermaclips|szt
Norma=6

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0006

[POZ-]
ID=243
Nr=
Kat=KNR 2-15W
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0116.2/01	2-15W	0116.2-01		0
Opis=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm
Jm=szt
Ilość=34
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,289

[M]
Nazwa=Kształtki z polietylenu 20mm|szt
Norma=3

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,001

[POZ-]
ID=244
Nr=
Kat=KNR 2-15W
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0116.2/06	2-15W	0116.2-06		0
Opis=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm
Jm=szt
Ilość=19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,905

[M]
Nazwa=Kształtki z polietylenu 20mm|szt
Norma=4

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Ilość=4

[POZ-]
ID=746
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0142/01
Opis=Szafka hydrantowa naścienna
Jm=szt
Ilość=10
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Szafki hydrantowe naścienne|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
Norma=0,12

[POZ-]
ID=747
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0138/01
Opis=Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm  wężem półsztywnym L=30m
Jm=szt
Ilość=10
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,338

[M]
Nazwa=Zawory hydrantowe mosiężne 25mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy (1)|m-g
Norma=0,011

[POZ-]
ID=886
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=kucie bruzd i zamurowanie rur z.w.u.
Jm=m2
Ilość=9,2
ZaokrObm=4
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=9,2

[POZ-]
ID=951
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=ustwienie zestawu hydrantowego V=2,0l/s
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ-]
ID=954
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=obudowa rur wodnych
Jm=m2
Ilość=56
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM-]
ID=1025
Nr=3.
Opis=INSTALACJA oddymianaia

[POZ-]
ID=1026
Nr=
Kat=KNR 2-17
Wyd=wyd.III 1995
Tabl=0149/05
Opis=Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 500mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
Norma=3,89

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,42

[M]
Nazwa=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  500mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  500mm|szt
Norma=2,04

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  500mm|szt
Norma=1,02

[M-]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej, gr.5mm|m2
Norma=0,115

[M]
Nazwa=Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi|kg
Norma=20,8

[M]
Nazwa=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,3

[POZ-]
ID=1027
Nr=
Kat=KNR 2-17
Wyd=wyd.III 1995
Tabl=0208/03
Opis=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 630mm i masie do 85kg
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,8

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
Norma=3,21

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,16

[M]
Nazwa=wentylator oddymiający dn 500|kpl
Norma=1

[M]
Nazwa=Płyty gumowe bez przekładek  5mm|kg
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl|kg
Norma=0,41

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,4

[KOMENT-]
ID=1030
Opis=Wentylator dachowy oddymiający Vw= 4675m3/h; dp=350Pa,T=400st. C

[KOMENT-]
ID=1028
Opis=Wentylator dachowy oddymiający Vw= 5310m3/h; dp=350Pa,T=400st. C

[POZ-]
ID=1029
Nr=
Kat=KNR 2-17
Wyd=wyd.III 1995
Tabl=0205/03
Opis=Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów ssących do 500mm i masie do 150kg
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,8

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
Norma=2,84

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III|r-g
Norma=0,5

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II|r-g
Norma=1,81

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,84

[M]
Nazwa=wentylator osiowy|kpl
Norma=1

[M]
Nazwa=Płyty gumowe bez przekładek 15mm|kg
Norma=0,84

[M]
Nazwa=Filc techniczny podkładowy grubości 16mm|kg
Norma=0,48

[M]
Nazwa=Płyty pilśniowe porowate bitumowane 12,5mm|kg
Norma=0,67

[M]
Nazwa=Śruby fundamentowe rodzaj Z M16x200mm z nakrętkami|kg
Norma=1,82

[M]
Nazwa=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub  M8-M16|kg
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,21

[KOMENT-]
ID=1031
Opis=Wentylator osiowy Vn=4250 m3/h; dp=150Pa

[KOMENT-]
ID=1032
Opis=Wentylator osiowy Vn=4850 m3/h; dp=150Pa

[POZ-]
ID=1033
Nr=
Kat=KNR 2-17
Wyd=wyd.III 1995
Tabl=0131/05
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 500mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
Norma=0,88

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 500mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  500mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl|kg
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,1

[KOMENT-]
ID=1034
Opis=Klapa zamykajaca z siłownikiem DIA 500/[BF24-T

[POZ-]
ID=1035
Nr=
Kat=KNR 2-17
Wyd=wyd.III 1995
Tabl=0131/05
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 500mm-dn450
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
Norma=0,88

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy do 500mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  500mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl|kg
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,1

[KOMENT-]
ID=1036
Opis=Klapa zamykająca z siłowkiem dn 450/BF24-T

[POZ-]
ID=1037
Nr=
Kat=KNR 2-17
Wyd=wyd.III 1995
Tabl=0114/05
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 630mm
Jm=m2
Ilość=17,6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III|r-g
Norma=0,03

[R]
Nazwa=Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II|r-g
Norma=0,81

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,09

[M]
Nazwa=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm|m2
Norma=0,61

[M-]
Nazwa=Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej czarnej o średnicy do  400mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  630mm|m2
Norma=0,41

[M-]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej czarnej o średnicy do  630mm|m2
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  630mm|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  630mm|szt
Norma=0,44

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm|szt
Norma=0,21

[M-]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm|m2
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl|kg
Norma=0,22

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,09

[ELEM-]
ID=852
Nr=4.
Opis=INSTALACJA klimatyzacji

[POZ-]
ID=995
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=KLIMATYZATORY W serwerowni
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[KOMENT-]
ID=996
Opis=J.ZEWN.    Qch=3,4(0,9-3,9)kW  1?230V 50Hz  P=0,97kW  I=4,6A   masa26kg+wewn

[KOMENT-]
ID=1023
Opis=MONTAŻ INSTALACJI,  URUCHOMIENIE , POMIARY I REGULACJA

[POZ-]
ID=1022
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Klimatyzatory wewnetrzne i zewnetrzne na podadszu
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[KOMENT-]
ID=997
Opis=jednostka KLIMATYZATORa zewnetrzna Qch=14,0kW  Qgrz=16,0kW  1N230V 50Hz  P=3,57kW  I=15,7A  poziom ciśnienia akustycznego  51dB(A)  wym. 1334x970x370  masa brutto 117kg

[KOMENT-]
ID=1024
Opis=jednostka KLIMATYZATORa wewnetrzna Qch=2,8,0kW  -szt. 3 i Qchł=3,6kW-2 szt

[KOMENT-]
ID=998
Opis=MONTAŻ INSTALACJI,  URUCHOMIENIE , POMIARY I REGULACJA

[ELEM-]
ID=956
Nr=5.
Opis=Przyłącze wodociągowe.

[POZ-]
ID=958
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0217/04
Opis=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
Jm=m3
Ilość=43,47
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=17,5*2,07*1,2
k=N1 - zał1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,14

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,25m3|m-g
Norma=0,0576

[POZ-]
ID=992
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=wyd.V 1994
Tabl=0401/01
Opis=Przeciski jednostopniowe o długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 600-800mm, w gruncie kategorii I-II
Jm=m
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III|r-g
Norma=4,9

[R]
Nazwa=Spawacze gr.II|r-g
Norma=4,9

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=4,88

[M]
Nazwa=Rury przewodowe  600mm|m
Norma=1,15

[M-]
Nazwa=Rury przewodowe  800mm|m
Norma=1,15

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy  5-10t|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy   5-6t|m-g
Norma=2,62

[S]
Nazwa=Spawarka elektryczna wirująca 300A|m-g
Norma=2,57

[S]
Nazwa=Dźwignik hydrauliczny przenośny 1-tłokowy z pompą oddzielną 200t|m-g
Norma=2,57

[S]
Nazwa=Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm|m-g
Norma=2,57

[S]
Nazwa=Wyciąg do urobku ziemi elektryczny 0,18t|m-g
Norma=2,57

[POZ-]
ID=959
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0511/02
Opis=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka
Jm=m3
Ilość=1,875
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
w=(12,50)*1*0,15
k=Kanały

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,93

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=1,22

[S]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h|m-g
Norma=0,71

[POZ-]
ID=960
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0511/02
Opis=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypka
Jm=m3
Ilość=1,875
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
w=1,875
k=Kanały

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,93

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=1,22

[S]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h|m-g
Norma=0,71

[POZ-]
ID=961
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wariant=1
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0230/01
Opis=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Jm=m3
Ilość=24,225
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=14,5*1,8-1,875

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)|m-g
Norma=0,0135

[POZ-]
ID=962
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0236/03
Opis=Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
Jm=m3
Ilość=24,225
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,1022

[S]
Nazwa=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h|m-g
Norma=0,031

[POZ-]
ID=965
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0109/03
Opis=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm
Jm=m
Ilość=17,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,324

[M]
Nazwa=Rury z polietylenu PE, PEHD  90mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0178

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0222

[S]
Nazwa=Prościarka do rur PE|m-g
Norma=0,0725

[POZ-]
ID=967
Nr=
Kat=KNR 2-19
Wyd=wyd.III 1988
Tabl=0219/01
Opis=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
Jm=m
Ilość=17,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Monterzy gr.II|r-g
Norma=0,0079

[M]
Nazwa=Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z przewodem|m
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0011

[POZ-]
ID=968
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0802/02
Opis=Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 100mm=dn110/90
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=3,14

[M]
Nazwa=Opaska odcinająca HAKU nr. 5310 DN 110/2" firmy Hawle|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe Dn 40 lub Dn 50mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Uszczelki gumowe|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Śruby średniodokładne M14 kpl|kg
Norma=1,52

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,5

[POZ-]
ID=969
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0704/01
Opis=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 40-63mm (1 próba - 200m)
Jm=próba
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=8,74

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III|m3
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Drewno na stemple budowlane 12-14cm|m3
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie 10x250mm|kg
Norma=6,2

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=3,53

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stalowych|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Śruby średniodokładne M16 kpl|kg
Norma=2,7

[M]
Nazwa=Kołnierze ślepe|szt
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm|szt
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=3,16

[POZ-]
ID=971
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0707/01
Opis=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Jm=odcinek
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=4,09

[M]
Nazwa=Podchloryn sodowy|kg
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=50mm|m
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=7,06

[M]
Nazwa=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm|szt
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=1,58

[POZ-]
ID=973
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0708/01
Opis=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Jm=odcinek
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=1,72

[POZ-]
ID=977
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0122/01
Opis=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,39

[M]
Nazwa=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane  15mm|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur stalowych  15mm|szt
Norma=2

[M-]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze|szt
Norma=2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=978
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0122/04
Opis=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 32mm w rurociągach stalowych
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=2,21

[M]
Nazwa=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane  32mm|m
Norma=0,42

[M]
Nazwa=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur stalowych  32mm|szt
Norma=2

[M-]
Nazwa=Konstrukcje wsporcze|szt
Norma=2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ-]
ID=979
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0140/01
Opis=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym - wodomierz PWiK
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,84

[M-]
Nazwa=Wodomierz skrzydełkowy 15mm|szt
Norma=1

[M-]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=15mm|szt
Norma=2

[M-]
Nazwa=Zawory kulowe 15mm|szt
Norma=2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ-]
ID=980
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0140/04
Opis=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 32mm z łącznikiem redukcyjnym
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=1,33

[M]
Nazwa=Wodomierz skrzydełkowy 32mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi 32mm|szt
Norma=2

[M-]
Nazwa=Zawory kulowe 32mm|szt
Norma=2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,05

[POZ-]
ID=981
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0130/04
Opis=Zawory antyskażeniowe typ EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,315

[M]
Nazwa=Zawory antyskażeniowe typu EA 251 Danfoss d=32mm nr. kat. 149B2114|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,009

[POZ-]
ID=982
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0130/06
Opis=Zawory antyskażeniowe EA instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,425

[M]
Nazwa=Zawory antyskażeniowe typu EA 271 Danfoss d=50mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,021

[POZ-]
ID=983
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0130/04
Opis=Zawory wodne przelotowe, grzybkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,315

[M]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=32mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,009

[POZ-]
ID=984
Nr=
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0130/06
Opis=Zawory wodne przelotowe, grzybkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 50mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,425

[M]
Nazwa=Zawory zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dn=50mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,021

[POZ-]
ID=985
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Przejścia szczelne o średnicy 40mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ-]
ID=993
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=wyd.V 1994
Tabl=0315/03
Opis=Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
Norma=3,123

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=1,557

[M]
Nazwa=Hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zwężki żeliwne|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Obudowy do zasuw żeliwne|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Skrzynki żeliwne uliczne do hydrantów  80mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych|szt
Norma=5,15

[M]
Nazwa=Śruby średniodokładne M16 kpl|kg
Norma=2,04

[M]
Nazwa=Żwir sortowany|m3
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=1,05

[POZ-]
ID=994
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=wyd.V 1994
Tabl=0114/02
Opis=Kształtki stalowe kołnierzowe o średnicy zewnętrznej 89,0mm i grubości ścianki 4,0mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
Norma=0,773

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,773

[M]
Nazwa=Kształtki stalowe dwukołnierzowe   89/4,0mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych|szt
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Śruby średniodokładne M16 kpl|kg
Norma=2,69

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy    do 5t|m-g
Norma=0,03

[ELEM-]
ID=911
Nr=6.
Opis=Zewnetrzna kanalizacja przebudowa

[POZ-]
ID=912
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0218/02
Opis=Wykopy mechaniczne wykonywane na odkład koparkami, grunt kategorii III-IV
Jm=m3
Ilość=122,2
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 73+17,5) *1,0*1,5*0,9

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,1127

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3|m-g
Norma=0,0354

[POZ-]
ID=913
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0317/02
Opis=Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
Jm=m3
Ilość=58,9
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=

[L]
w=( 73+17,5) *1,0*1,5*0,1

[L]
w=POGŁĘBIENIE POD PODSYPKĘ , a=0,5m

[L]
w=( 73+17,5) *1,0*0,5*1

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=2,674

[POZ-]
ID=914
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0322/02
Opis=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką-ścianki szczelne
Jm=m2
Ilość=271,5
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 73+17,5)*1*1,5*2

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,6494

[M]
Nazwa=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno|t
Norma=0,00027

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-100mm kl. III|m3
Norma=0,00105

[M]
Nazwa=Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane nasycone|m3
Norma=0,0009

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie typ U|kg
Norma=0,119

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,0096

[POZ-]
ID=915
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=MGPiB wyd.V 1994
Tabl=0501/01
Opis=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=92,9
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
w=( 73+15,5) *1,0*1,05

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,2454

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,122

[M-]
Nazwa=Pospółka 0-31,5mm|m3
Norma=0,122

[POZ-]
ID=917
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0320/02
Opis=Zasypywanie ręczne wykopów o głębokości do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubości 20cm, grunt kategorii I-III
Jm=m3
Ilość=40,7
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=(73+17,5) *1,5*1,0*0,3

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=1,2224

[POZ-]
ID=918
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0230/01
Opis=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Jm=m3
Ilość=40,7
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=(73+17,5) *1,5*1,0*0,3

[L]
w=

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 75KM (55kW)|m-g
Norma=0,0135

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0127

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 150KM|m-g
Norma=0,0092

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 385KM|m-g
Norma=0,0046

[POZ-]
ID=919
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0236/01
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
Jm=m3
Ilość=9,6
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=(5,5) *2,5*1,0*0,7

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,1337

[S]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
Norma=0,0704

[POZ-]
ID=921
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/03
Opis=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk-przedłużony kielich WAVIN
Jm=m
Ilość=73
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0104

[POZ-]
ID=988
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/02
Opis=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk-160
Jm=m
Ilość=17,5
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,345

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0083

[POZ-]
ID=989
Nr=
Kat=KNNR 4
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1414/01
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II
Jm=studnię
Ilość=5
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=18,1

[M]
Nazwa=Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m|szt
Norma=6

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-10|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Stopnie włazowe żeliwne|szt
Norma=8

[M]
Nazwa=Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane|m3
Norma=0,18

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=3,47

[S]
Nazwa=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t|m-g
Norma=5,89

[POZ-]
ID=923
Nr=
Kat=KNR 2-15u2
Wyd=Wacetob wyd.2000
Tabl=0316/03
Opis=Przejścia szczelne rur PCW o średnicy zewnętrznej 200mm przez ściany betonowe studni kanalizacyjnych - np. tuleje ochronne krótkie firmy WAVIN lub równoważne
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=2

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,23

[M]
Nazwa=Tuleje ochronne WAVIN krótkie do rur PCW d=200mm|szt
Norma=1

[POZ-]
ID=991
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=wyd.V 1994
Tabl=0722/06
Opis=Izolacja żużlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 200mm
Jm=m
Ilość=80
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3,5

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,2514

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,0786

[M]
Nazwa=Papa asfaltowa z mineralizowaną powłoką odmiany 250, 315, 400|m2
Norma=3,1664

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki 1,0mm|kg
Norma=0,0257

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,4265

[M]
Nazwa=Kruszywo z żużla paleniskowego sortowane|t
Norma=0,5796

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0173

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 25-30t|m-g
Norma=0,0695

[POZ-]
ID=925
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ-]
ID=926
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Uporządkowanie terenu budowy
Jm=m2
Ilość=181
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=(73+17,5) *2

[ELEM-]
ID=927
Nr=7.
Opis=Zewnetrzna kanalizacja deszczowa-odwodnienie dachu

[POZ-]
ID=928
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0218/02
Opis=Wykopy mechaniczne wykonywane na odkład koparkami, grunt kategorii III-IV
Jm=m3
Ilość=274,1
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*1,5*0,9

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,1127

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3|m-g
Norma=0,0354

[POZ-]
ID=929
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0317/02
Opis=Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
Jm=m3
Ilość=40,7
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*1,5*0,1
k=poszerzenie pod studnie i poletko rozsaczające

[L]
w=POGŁĘBIENIE POD PODSYPKĘ , a=0,5m

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*0,5*0,1

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=2,674

[POZ-]
ID=930
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0322/02
Opis=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką-ścianki szczelne
Jm=m2
Ilość=609
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*1,5*2

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,6494

[M]
Nazwa=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno|t
Norma=0,00027

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-100mm kl. III|m3
Norma=0,00105

[M]
Nazwa=Drewno na stemple okrągłe iglaste korowane nasycone|m3
Norma=0,0009

[M]
Nazwa=Klamry ciesielskie typ U|kg
Norma=0,119

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,0096

[POZ-]
ID=931
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=MGPiB wyd.V 1994
Tabl=0501/01
Opis=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=203
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,2454

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,122

[M-]
Nazwa=Pospółka 0-31,5mm|m3
Norma=0,122

[POZ-]
ID=933
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0320/02
Opis=Zasypywanie ręczne wykopów o głębokości do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubości 20cm, grunt kategorii I-III
Jm=m3
Ilość=91,4
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*1,5*0,3

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=1,2224

[POZ-]
ID=934
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0230/01
Opis=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Jm=m3
Ilość=213,2
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*1,5*0,7

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 75KM (55kW)|m-g
Norma=0,0135

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0127

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 150KM|m-g
Norma=0,0092

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 385KM|m-g
Norma=0,0046

[POZ-]
ID=935
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0236/01
Opis=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
Jm=m3
Ilość=213,2
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*1,5*0,7

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,1337

[S]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200kg|m-g
Norma=0,0704

[POZ-]
ID=936
Nr=
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0212/07
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III-wywów nadmiaru gruntu
Jm=m3
Ilość=101,5
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58-39,5-111) *1,0*0,5

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,0343

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,60m3|m-g
Norma=0,0419

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 75KM (55kW)|m-g
Norma=0,0273

[S-]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0239

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy do 5t|m-g
Norma=0,1631

[S-]
Nazwa=Samochód samowyładowczy  5-10t|m-g
Norma=0,0993

[POZ-]
ID=950
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/03
Opis=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
Jm=m
Ilość=19,5
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 200mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0104

[POZ-]
ID=946
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/04
Opis=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk
Jm=m
Ilość=125,5
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,577

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 250mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0228

[POZ-]
ID=937
Nr=
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/02
Opis=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk-160
Jm=m
Ilość=58
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=0,345

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 150mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0083

[POZ-]
ID=949
Nr=
Kat=KNR 2-18
Wyd=wyd.V 1994
Tabl=0722/07
Opis=Izolacja żużlem przed zamarzaniem rurociągów o średnicy 250mm
Jm=m
Ilość=230
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=3,5

[R]
Nazwa=Izolarze gr.II|r-g
Norma=0,2618

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=2,2752

[M]
Nazwa=Papa asfaltowa z mineralizowaną powłoką odmiany 250, 315, 400|m2
Norma=3,52

[M]
Nazwa=Drut stalowy miękki 1,0mm|kg
Norma=0,0318

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,5142

[M]
Nazwa=Kruszywo z żużla paleniskowego sortowane|t
Norma=0,6252

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,0175

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 25-30t|m-g
Norma=0,0767

[POZ-]
ID=939
Nr=
Kat=KNR 2-15u2
Wyd=Wacetob wyd.2000
Tabl=0316/03
Opis=Przejścia szczelne rur PCW o średnicy zewnętrznej 250mm przez ściany betonowe studni kanalizacyjnych - np. tuleje ochronne krótkie firmy WAVIN lub równoważne
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=2

[R]
Nazwa=Robocizna razem|r-g
Norma=0,23

[M]
Nazwa=Tuleje ochronne WAVIN krótkie do rur PCW d=200mm|szt
Norma=1

[POZ-]
ID=940
Nr=
Kat=KNNR 4
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1414/01
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II
Jm=studnię
Ilość=8
ZaokrObm=1
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5

[R]
Nazwa=Robotnicy|r-g
Norma=18,1

[M]
Nazwa=Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m|szt
Norma=6

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-10|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Stopnie włazowe żeliwne|szt
Norma=8

[M]
Nazwa=Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane|m3
Norma=0,18

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=3,47

[S]
Nazwa=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t|m-g
Norma=5,89

[POZ-]
ID=947
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0211/03
Opis=Osadnik deszczowy żeliwny o średnicy nominalnej 150mm
Jm=szt
Ilość=9
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
Norma=0,31

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,57

[M]
Nazwa=Osadniki żeliwne deszczowe z rusztem bezsyfonowe 150mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Sznur konopny surowy|kg
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Cement murarski 15|kg
Norma=0,17

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,06

[POZ-]
ID=948
Nr=
Kat=KNR 2-15
Wyd=wyd.V 2001
Tabl=0211/01
Opis=Rura deszczowa żeliwna o średnicy nominalnej 150mm
Jm=szt
Ilość=9
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2

[R]
Nazwa=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II|r-g
Norma=0,24

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I|r-g
Norma=0,96

[M]
Nazwa=Rury deszczowe żeliwne 150mm|szt
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Haki i uchwyty do rur|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
Norma=0,12

[M]
Nazwa=Sznur konopny surowy|kg
Norma=0,06

[M]
Nazwa=Cement murarski 15|kg
Norma=0,17

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0,9t|m-g
Norma=0,07

[POZ-]
ID=941
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ-]
ID=942
Nr=
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Uporządkowanie terenu budowy
Jm=m2
Ilość=707
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[L]
w=( 236,5+59+58)*2

[DANE_ZAŁĄCZNIKA]
nazwa=Charakterystyka obiektu
tekst=Kosztorys Inwestorski robót budowlanych termomodernizacji budynku w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja i adaptacja
tekst=budynku przy ul.Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" obejmuje wycenę prac budowlnych niezbędnych do
tekst=określenia kosztów inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych. Kosztorys został sporządzony na podstawie dokumentacji architektoniczno-
tekst=budowlanej. Wyceny prac dokonano na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych. Ceny robocizny, materiałów, pracy sprzętu
tekst=oraz wskaźniki narzutów przyjęto zgodnie z informacją o cenach INTERCENBUD II kwartał 2018r."
tekst=Dane szczegółowe:
tekst=1. Poziom cen - II kwartał 2018r.
tekst=2. Stawka robocizny kosztorysowej - 24,40zł - przyjęto średnią stawkę robocizny kosztorysowej w robotach sanitarnych dla regionu
tekst=woj. podlaskiego.
tekst=3. Kalkulacyjne wskaźniki narzutów:
tekst=- wskaźnik kosztów pośrednich w robotach sanitarnych-remontowych Kp - 68,0 % do R, S
tekst=- wskaźnik zysku w robotach sanitarnych-remontowych Z - 12,5 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
tekst=Kosztorys Inwestorski obejmuje następujace elementy robót:
tekst=1. Wymiana instalacji wody zimnej, pozarowej  i kanalizacji sanitarnej
tekst=2. Montaz instalacji klimatyzacji
tekst=3. Montaż przyłłacza wodociągowego
tekst=4. Wymiana przyłłaczy kanalizacji sanitarnych
tekst=5. Montaz kanalizacji deszczowej

[ZAŁĄCZNIK:0]
Kosztorys Inwestorski robót budowlanych termomodernizacji budynku w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja i adaptacja
budynku przy ul.Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" obejmuje wycenę prac budowlnych niezbędnych do
określenia kosztów inwestycyjnych w zakresie robót budowlanych. Kosztorys został sporządzony na podstawie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej. Wyceny prac dokonano na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych. Ceny robocizny, materiałów, pracy sprzętu
oraz wskaźniki narzutów przyjęto zgodnie z informacją o cenach INTERCENBUD II kwartał 2018r."
Dane szczegółowe:
1. Poziom cen - II kwartał 2018r.
2. Stawka robocizny kosztorysowej - 24,40zł - przyjęto średnią stawkę robocizny kosztorysowej w robotach sanitarnych dla regionu
woj. podlaskiego.
3. Kalkulacyjne wskaźniki narzutów:
- wskaźnik kosztów pośrednich w robotach sanitarnych-remontowych Kp - 68,0 % do R, S
- wskaźnik zysku w robotach sanitarnych-remontowych Z - 12,5 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Kosztorys Inwestorski obejmuje następujace elementy robót:
1. Wymiana instalacji wody zimnej, pozarowej  i kanalizacji sanitarnej
2. Montaz instalacji klimatyzacji
3. Montaż przyłłacza wodociągowego
4. Wymiana przyłłaczy kanalizacji sanitarnych
5. Montaz kanalizacji deszczowej

