[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.15.6
WersjaPliku=16
DataModyf=15.07.2019
CzasModyf=11:03:39
RozmiarPliku=95882
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\zenekr\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\Przedszkole nr 2\Augustów - PS 2 - wentylacja.rds7
Wartość=0
ID_KS={2204E094-BA45-440B-B2C5-28345BF0B716}

[DAN_OG]
Obiekt=Termomodernizacja, przebudowa poddasza wraz ze zmianą przeznaczenia oraz rozbudową budynku przedszkola nr 2 w Augustowie
Rodzaj robót=Wentylacja i klimatyzacja
Budowa=ul. Kopernika 24, 16-300 Augustów
Inwestor=Gmina Miasto Augustów;16-300 Augustów , ul. 3-go Maja 60
Sporządził=Sebastian Chudowolski
Kierownik=Magdalena Sokołowska
Miejscowość=Augustów
Data=29 stycznia 2019 r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
OpcDP=0
OpcPosred=0
RodzZaokr=0
NrElem_auto=0
NrElem_znak=0
NrElem_kropka=-1
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1363,952

[MAT]
Nazwa=,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,2

[MAT]
Nazwa=Anemostat wywiewny ASW-P-595x595-SRP/315|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16

[MAT]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Cokół dachowy COKD-630-15|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obw.do 2060 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obw.do 4000 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Kausze stalowe ocynkowane|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=100

[MAT]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21

[MAT]
Nazwa=Kolano wyrzutowe BSAV-90-C-630|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=39

[MAT]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KWS/O-1-P-625x75/250|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=73,204

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=55,448

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=101,13

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,627

[MAT]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 8000 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,002

[MAT]
Nazwa=Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=49,92

[MAT]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=408,039

[MAT]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=212,168

[MAT]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 50 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=39,72

[MAT]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=159,875

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1500 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1600 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,13

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,21

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=23,211

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,574

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,422

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 8000 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,163

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 100 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=46,423

[MAT]
Nazwa=Podstawa dachowa PD-B1-C-200-GALA|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Podstawa dachowa PD-B1-C-250-GALA|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Podstawa dachowa PD-B1-C-400-GALA|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 200 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=28

[MAT]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 315 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 1600 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13

[MAT]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=108,912

[MAT]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=78,659

[MAT]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=143,463

[MAT]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=20,75

[MAT]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 8000 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,096

[MAT]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3145,989

[MAT]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1516,01

[MAT]
Nazwa=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=24,96

[MAT]
Nazwa=Śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=116,48

[MAT]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,744

[MAT]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=185,468

[MAT]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=38,685

[MAT]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2769,048

[MAT]
Nazwa=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 1500 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 100 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 200 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1500 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,04

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1600 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26,78

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=43,26

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2000 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,16

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=44,72

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=125,08

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=183,444

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,566

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 8000 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,931

[MAT]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,24

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16,64

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=63,49

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 250 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,53

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 280 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,08

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=262,873

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,3

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 450 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,05

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 630 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,11

[MAT]
Nazwa=Wentylator łazienkowy EB-100N|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wentylator łazienkowy EBB-175|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Wentylator łazienkowy EBB-250|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,129

[MAT]
Nazwa=Wyrzutnia HAF-C-400|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wyrzutnia HAN-C-200|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Wyrzutnia HAN-C-250|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=58,713

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 5-10 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,629

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,413

[ELEM]
ID=1
Opis=Wentylacja

[ELEM]
ID=2
Opis=Układ NW1
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0102/04
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=37,506
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,67

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm|m2
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm|szt
Norma=0,18

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm|szt
Norma=0,97

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,19

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=4
Nr=2
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0114/03
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=30,352
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,56

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm|szt
Norma=0,26

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm|szt
Norma=1,38

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,27

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,45

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=5
Nr=3
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm - NAWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=21,946
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=6
Nr=4
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm - WYWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=11,01
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=7
Nr=5
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 30 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm - NAWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=15,56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=8
Nr=6
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 30 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica   kanałów do 350 mm - WYWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=10,16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=9
Nr=7
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm
Jm=m2 izolacji
Ilość=4,632
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=10
Nr=8
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0155/02
Opis=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 200 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=2,14

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,2

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,21

[POZ]
ID=11
Nr=9
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0154/01
Opis=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 1500 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=3,69

[M]
Nazwa=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 1500 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1500 mm|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1500 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=2,14

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,34

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,26

[POZ]
ID=12
Nr=10
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 300x300
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=13
Nr=11
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250
Jm=szt.
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=14
Nr=12
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.kołowych KWS/O-1-P-625x75/250
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KWS/O-1-P-625x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=15
Nr=13
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/03
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 315 mm
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,68

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 315 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,45

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,05

[POZ]
ID=16
Nr=14
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0140/01
Opis=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=17
Nr=15
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0140/02
Opis=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 280 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=18
Nr=16
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0149/02
Opis=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=4,4

[M]
Nazwa=Podstawa dachowa PD-B1-C-250-GALA|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 250 mm|szt
Norma=2,08

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm|szt
Norma=12,48

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,18

[POZ]
ID=19
Nr=17
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0145/02
Opis=Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=2,4

[M]
Nazwa=Wyrzutnia HAN-C-250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 250 mm|szt
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Kausze stalowe ocynkowane|szt
Norma=12,5

[M]
Nazwa=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym|szt
Norma=3,12

[M]
Nazwa=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej|m
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm|m
Norma=6,24

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=20
Nr=18
Opis=Dostawa, montaż, uruchomienie oraz okablowanie centali wentylacyjnej.
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=21
Nr=19
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0146/02
Opis=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,12

[ELEM]
ID=22
Opis=Układ NW2
PZ=1

[POZ]
ID=23
Nr=20
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0102/04
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=91,442
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,67

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm|m2
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm|szt
Norma=0,18

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm|szt
Norma=0,97

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,19

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=24
Nr=21
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0114/03
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=15,992
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,56

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm|szt
Norma=0,26

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm|szt
Norma=1,38

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,27

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,45

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=25
Nr=22
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm - tylko nawiew
Jm=m2 izolacji
Ilość=30,316
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=26
Nr=23
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm - tylko nawiew
Jm=m2 izolacji
Ilość=22,907
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 50 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=27
Nr=24
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 30 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm- Tylko nawiew
Jm=m2 izolacji
Ilość=10,218
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=28
Nr=25
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 400 mm
Jm=m2 izolacji
Ilość=5,943
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=29
Nr=26
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0155/01
Opis=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 100 mm
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=2,65

[M]
Nazwa=Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 100 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 100 mm|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=2,14

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,13

[POZ]
ID=30
Nr=27
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 500x300
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=31
Nr=28
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0130/03
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 1600 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,26

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 1600 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1600 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1600 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=32
Nr=29
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/02
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
Jm=szt.
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 200 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm|szt
Norma=2,08

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=33
Nr=30
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/04
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 400 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 400 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,57

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=34
Nr=31
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.prostokątnych KSH-P-425x125
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=35
Nr=32
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0140/01
Opis=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=36
Nr=33
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0140/02
Opis=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 280 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=37
Nr=34
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0149/04
Opis=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm,w układach kanałowych
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=7,18

[M]
Nazwa=Podstawa dachowa PD-B1-C-400-GALA|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm|szt
Norma=16,64

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,29

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,29

[POZ]
ID=38
Nr=35
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0145/04
Opis=Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 450 mm z pionowym wylotem powietrza
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=4,6

[M]
Nazwa=Wyrzutnia HAF-C-400|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 450 mm|szt
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Kausze stalowe ocynkowane|szt
Norma=12,5

[M]
Nazwa=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym|szt
Norma=3,12

[M]
Nazwa=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej|m
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm|m
Norma=6,24

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,28

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,25

[POZ]
ID=39
Nr=36
Opis=Dostawa, montaż, uruchomienie oraz okablowanie centali wentylacyjnej.
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=40
Nr=37
Opis=Dostawa i montaż okapu nawiewno-wywiewnego ze stali nierdzewnej.
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=41
Nr=38
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0146/03
Opis=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 2060 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=3,89

[M]
Nazwa=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obw.do 2060 mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,12

[ELEM]
ID=42
Opis=Układ NW3
PZ=1

[POZ]
ID=43
Nr=39
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0102/05
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=235,185
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,3

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm|m2
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm|szt
Norma=0,13

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm|szt
Norma=0,78

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,14

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,23

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=44
Nr=40
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0102/06
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=34,017
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,06

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm|m2
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm|szt
Norma=0,13

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm|szt
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60 mm|kg
Norma=0,27

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,08

[POZ]
ID=45
Nr=41
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0102/07
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=11,632
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,24

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 8000 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 8000 mm|m2
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 8000 mm|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 8000 mm|szt
Norma=0,08

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,11

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do 60 mm|kg
Norma=0,22

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 5-10 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=46
Nr=42
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0114/03
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=112,433
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,56

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm|szt
Norma=0,26

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm|szt
Norma=1,38

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,27

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,45

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=47
Nr=43
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1800 mm - NAWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=138,732
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=48
Nr=44
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1800 mm - WYWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=96,453
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=49
Nr=45
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4400 mm - NAWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=22,968
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=50
Nr=46
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 50mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 8000 mm - NAWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=11,632
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 50 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=51
Nr=47
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0204/03
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową o grubości 30mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4400 mm - WYWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=33,391
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,303

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=4,35

[M]
Nazwa=Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,08

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=52
Nr=48
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 30 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 350 mm - NAWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=57,359
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=53
Nr=49
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 30 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica   kanałów do 350 mm - WYWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=48,018
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=54
Nr=50
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 50 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica kanałów do 630 mm
Jm=m2 izolacji
Ilość=9,683
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=55
Nr=51
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0155/02
Opis=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr.do 200 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=2,14

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,2

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,21

[POZ]
ID=56
Nr=52
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 300x200
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=57
Nr=53
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 300x250
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=58
Nr=54
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 500x300
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=59
Nr=55
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 800x500
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=60
Nr=56
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 800x630
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=61
Nr=57
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 400x300
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=62
Nr=58
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0134/01
Opis=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 1800 mm - klapa p.poż. 600x800
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,34

[M]
Nazwa=Klapa p.poż. 300x300|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1800 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1800 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,67

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=63
Nr=59
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/02
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm - klamapa p.poż. DN100
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 200 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm|szt
Norma=2,08

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=64
Nr=60
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/02
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm - klamapa p.poż. DN125
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 200 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm|szt
Norma=2,08

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=65
Nr=61
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0130/03
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A do przewodów o obw.do 1600 mm
Jm=szt.
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,26

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obw.do 1600 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obw.do 1600 mm|szt
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1600 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,07

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,77

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,11

[POZ]
ID=66
Nr=62
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/02
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
Jm=szt.
Ilość=17
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,49

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 200 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm|szt
Norma=2,08

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=67
Nr=63
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0131/04
Opis=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 400 mm
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,87

[M]
Nazwa=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kolowe typ B o śr.do 400 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,57

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=68
Nr=64
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-425x75/250
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=69
Nr=65
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-425x75/250
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=70
Nr=66
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-425x75/250
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=71
Nr=67
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=72
Nr=68
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.prostokątnych KSH-P-225x125
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=73
Nr=69
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.prostokątnych KSH-P-525x125
Jm=szt.
Ilość=13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=74
Nr=70
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0138/05
Opis=Kratka do prz.prostokątnych KSH-P-625x75
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,98

[M]
Nazwa=Kratka do prz.kołowych KSH/O-1-P-525x75/250|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2400 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm|kg
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=75
Nr=71
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0140/01
Opis=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
Jm=szt.
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,01

[M]
Nazwa=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=76
Nr=72
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0139/04
Opis=Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=2,28

[M]
Nazwa=Anemostat wywiewny ASW-P-595x595-SRP/315|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 2000 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,51

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=77
Nr=73
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0149/06
Opis=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 630 mm,w układach kanałowych
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=10,59

[M]
Nazwa=Cokół dachowy COKD-630-15|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 630 mm|szt
Norma=2,06

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm|szt
Norma=24,96

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,39

[POZ]
ID=78
Nr=74
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0145/06
Opis=Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 630 mm z pionowym wylotem powietrza
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=11,2

[M]
Nazwa=Kolano wyrzutowe BSAV-90-C-630|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 630 mm|szt
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Kausze stalowe ocynkowane|szt
Norma=12,5

[M]
Nazwa=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym|szt
Norma=3,12

[M]
Nazwa=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej|m
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm|m
Norma=6,24

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,38

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy 5-10 t|m-g
Norma=0,28

[POZ]
ID=79
Nr=75
Opis=Dostawa, montaż, uruchomienie oraz okablowanie centali wentylacyjnej.
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[POZ]
ID=80
Nr=76
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0146/05
Opis=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 4000 mm
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=4,85

[M]
Nazwa=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obw.do 4000 mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,21

[ELEM]
ID=81
Opis=Układ W4
PZ=1

[POZ]
ID=82
Nr=77
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0114/03
Opis=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %
Jm=m2
Ilość=19,768
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,56

[M]
Nazwa=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,61

[M]
Nazwa=Kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm|m2
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm|szt
Norma=0,26

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm|szt
Norma=1,38

[M]
Nazwa=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=0,27

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,45

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,1

[POZ]
ID=83
Nr=78
Kat=KNR 9-16
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006
Tabl=0214/02
Opis=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o grubości 30 mm o prze- kroju okrągłym matą lamelową; średnica   kanałów do 350 mm - WYWIEW
Jm=m2 izolacji
Ilość=19,768
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=0,532

[M]
Nazwa=Mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 30 mm'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Taśma aluminiowa samoprzylepna|m
Norma=5,93

[M]
Nazwa=Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)|kpl
Norma=8,36

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=84
Nr=79
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0149/02
Opis=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych
Jm=szt.
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=4,4

[M]
Nazwa=Podstawa dachowa PD-B1-C-200-GALA|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 250 mm|szt
Norma=2,08

[M]
Nazwa=Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm|szt
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm|szt
Norma=12,48

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,18

[POZ]
ID=85
Nr=80
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0145/01
Opis=Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza
Jm=szt.
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,69

[M]
Nazwa=Wyrzutnia HAN-C-200|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm|szt
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Kausze stalowe ocynkowane|szt
Norma=12,5

[M]
Nazwa=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym|szt
Norma=3,12

[M]
Nazwa=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej|m
Norma=1,25

[M]
Nazwa=Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm|m
Norma=6,24

[M]
Nazwa=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm|kg
Norma=0,19

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,09

[POZ]
ID=86
Nr=81
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0201/01
Opis=Wentylator łazienkowy EB-100N
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,8
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=6,47

[M]
Nazwa=Wentylator łazienkowy EB-100N|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,27

[POZ]
ID=87
Nr=82
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0201/01
Opis=Wentylator łazienkowy EBB-175
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,8
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=6,47

[M]
Nazwa=Wentylator łazienkowy EBB-175|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,27

[POZ]
ID=88
Nr=83
Kat=KNR 2-17
Wyd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
Tabl=0201/01
Opis=Wentylator łazienkowy EBB-250
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,8
WspR=0,955

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=6,47

[M]
Nazwa=Wentylator łazienkowy EBB-250|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=0,27

[ELEM]
ID=89
Opis=Klimatyzacja
PZ=1

[POZ]
ID=90
Nr=84
Opis=Montaż i uruchomienie klimatyzacji typu SPLIT- 1 kpl klimatyzatora ściennego o mocy 2,5 kW; 2 kpl klimatyzatorów kasetonowych o mocy Q=6,7 kW. Wykonanie odpływu skroplin,
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[ELEM]
ID=91
Opis=Roboty towarzyszące
PZ=1

[POZ]
ID=92
Nr=85
Kat=KNR 4-01
Wyd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
Tabl=0333/18
Opis=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 63)|r-g
Norma=1,82

[EXPORT_PDF]
 

